<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<description>austriamicrosystems&lt;p&gt;
Analog ICs&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="SSOP16">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt; SSOP 16 (5.3mm x 6.2mm)&lt;p&gt;
Source: www.austriamicrosystems.com .. AS5040DataSheetRev12.pdf</description>
</package>
<package name="SO16W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MS-013AA</description>
</package>
<package name="TSSOP.20">
</package>
<package name="QFN.16">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AS5040">
<pin name="MAGINC" direction="hiz"/>
<pin name="MAGDEC" direction="hiz"/>
<pin name="A_LSB_U" direction="out"/>
<pin name="B_DIR_V" direction="out"/>
<pin name="COIL" direction="nc"/>
<pin name="INDEX_W" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pas"/>
<pin name="PROG" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CSN" direction="in"/>
<pin name="PWN" direction="pas"/>
<pin name="T_B_0" direction="nc"/>
<pin name="T_B_1" direction="nc"/>
<pin name="VDD3V3" direction="pas"/>
<pin name="VDD5V" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AS850">
<pin name="ETR"/>
<pin name="ETS"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="RSHH" direction="in"/>
<pin name="RSHL" direction="in"/>
<pin name="SLCK" direction="in"/>
<pin name="SDAT"/>
<pin name="INTN"/>
<pin name="REF" direction="pas"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="EZPRG" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="AS5311">
<pin name="5V"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="INDEX"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DO"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="PWM"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="MAG.INC"/>
<pin name="MAG.DEC"/>
</symbol>
<symbol name="AS5035">
<pin name="5V"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="INDEX"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DO"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="MAG.INC"/>
<pin name="MAG.DEC"/>
</symbol>
<symbol name="AS5050">
<pin name="VDD"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MODE"/>
<pin name="EN.INT"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="VDDP"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AS5040" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;10-BIT PROGRAMMABLE MAGNETIC ROTARY ENCODER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.austriamicrosystems.com .. AS5040DataSheetRev12.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS5040"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A_LSB_U" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B_DIR_V" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="COIL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INDEX_W" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MAGDEC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MAGINC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PWN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="T_B_0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="T_B_1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3V3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5V" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AS8500" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Universal multi pupose data aquisition system&lt;b&gt;&lt;p&gt;
Source: AS8500_rev1_2_22-12-06.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS850"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ETR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ETS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EZPRG" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="INTN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RSHH" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RSHL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDAT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SLCK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AS5311">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS5311"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP.20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INDEX" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MAG.DEC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MAG.INC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AS5035">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS5035"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INDEX" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MAG.DEC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MAG.INC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AS5050">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS5050"/>
</gates>
<devices>
<device name=".QFN" package="QFN.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EN.INT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
