<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MICROFET.2X2">
</package>
<package name="SC70-5">
</package>
<package name="MICROPAK">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MOSFET.N">
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
<pin name="D"/>
</symbol>
<symbol name="XOR">
<pin name="VCC"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="Y"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FDMA" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name=".A" symbol="MOSFET.N"/>
<gate name=".B" symbol="MOSFET.N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROFET.2X2">
<connects>
<connect gate=".A" pin="D" pad="6 PAD@1"/>
<connect gate=".A" pin="G" pad="2"/>
<connect gate=".A" pin="S" pad="1"/>
<connect gate=".B" pin="D" pad="3 PAD@2"/>
<connect gate=".B" pin="G" pad="5"/>
<connect gate=".B" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NC7S86" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XOR"/>
</gates>
<devices>
<device name=".SC70-5" package="SC70-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name=".MICROPAK" package="MICROPAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
