<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;FTDI (TM) CHIP&lt;/b&gt; Future Technology Devices International Ltd.&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com</description>
<packages>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
<package name="DLP-USB232M">
<description>&lt;b&gt;DLP-USB232M-G USB - SERIAL UART Interface Module&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DLP/dlp-usb232m15.pdf</description>
</package>
<package name="LQFP32-7X7">
<description>&lt;b&gt;32-LD LQFP&lt;/b&gt; 7 x 7 mm&lt;p&gt;
Source: DS_FT232BL_BQ.pdf</description>
</package>
<package name="SSOP16">
<description>&lt;b&gt;SSOP-16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT230X.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="QFN16">
<description>&lt;b&gt;QFN-16 4 x 4 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT230X.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="QFN64.PAD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FT232R">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="3V3OUT" direction="out"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="OSCO" direction="out"/>
<pin name="OSCI" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="!RTS" direction="out"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!DTR" direction="out"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DCD" direction="in"/>
<pin name="!RI" direction="in"/>
<pin name="CBUS0"/>
<pin name="CBUS1"/>
<pin name="CBUS2"/>
<pin name="CBUS3"/>
<pin name="CBUS4"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="GND@A" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DLP-USB232M">
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!RESETO" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="in"/>
<pin name="3V3OUT" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
<pin name="!SLEEP" direction="in"/>
<pin name="!RXLED" direction="in"/>
<pin name="VCC-IO" direction="in"/>
<pin name="EXTVCC" direction="in"/>
<pin name="PORTVCC" direction="in"/>
<pin name="!TXLED" direction="in"/>
<pin name="PWRCTL" direction="in"/>
<pin name="!POWEREN" direction="in"/>
<pin name="TXDEN" direction="in"/>
<pin name="!RI" direction="in"/>
<pin name="!DCD" direction="in"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DTR" direction="in"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!RTS" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="FT232BQ">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="3V3OUT" direction="out"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="XTOUT" direction="out"/>
<pin name="XTIN" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="!RTS" direction="out"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!DTR" direction="out"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DCD" direction="in"/>
<pin name="!RI" direction="in"/>
<pin name="TXDEN"/>
<pin name="TXLED"/>
<pin name="RXLED"/>
<pin name="PWRCTL"/>
<pin name="!PWREN"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="!SLEEP" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="!RESOUT" direction="in"/>
<pin name="VCC1@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="EECS" direction="in"/>
<pin name="EESK" direction="in"/>
<pin name="EEDATA" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="FT230X">
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="!RTS" direction="out"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="CBUS2"/>
<pin name="USBDP" direction="in"/>
<pin name="USBDM" direction="in"/>
<pin name="3V3OUT" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="CBUS1"/>
<pin name="CBUS0"/>
<pin name="CBUS3"/>
</symbol>
<symbol name="FT2232H">
<pin name="VCCIO"/>
<pin name="VCORE"/>
<pin name="VPLL"/>
<pin name="VPHY"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="REF"/>
<pin name="RESET#"/>
<pin name="EECS"/>
<pin name="EECLK"/>
<pin name="EEDATA"/>
<pin name="OSCI"/>
<pin name="OSCO"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="PWREN#"/>
<pin name="SUSPEND#"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="ADBUS0"/>
<pin name="ADBUS1"/>
<pin name="ADBUS2"/>
<pin name="ADBUS3"/>
<pin name="ADBUS4"/>
<pin name="ADBUS5"/>
<pin name="ADBUS6"/>
<pin name="ADBUS7"/>
<pin name="ACBUS0"/>
<pin name="ACBUS1"/>
<pin name="ACBUS2"/>
<pin name="ACBUS3"/>
<pin name="ACBUS4"/>
<pin name="ACBUS5"/>
<pin name="ACBUS6"/>
<pin name="ACBUS7"/>
<pin name="BDBUS0"/>
<pin name="BDBUS1"/>
<pin name="BDBUS2"/>
<pin name="BDBUS3"/>
<pin name="BDBUS4"/>
<pin name="BDBUS5"/>
<pin name="BDBUS6"/>
<pin name="BDBUS7"/>
<pin name="BCBUS0"/>
<pin name="BCBUS1"/>
<pin name="BCBUS2"/>
<pin name="BCBUS3"/>
<pin name="BCBUS4"/>
<pin name="BCBUS5"/>
<pin name="BCBUS6"/>
<pin name="BCBUS7"/>
<pin name="VREGIN"/>
<pin name="VREGOUT"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FT232R" prefix="IC">
<description>Source: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FT232R"/>
</gates>
<devices>
<device name="L" package="SSOP28">
<connects>
<connect gate="1" pin="!CTS" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="!DCD" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="!DSR" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="!DTR" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="!RESET" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="!RI" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="!RTS" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="3V3OUT" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="CBUS0" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="CBUS1" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="CBUS2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="CBUS3" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="CBUS4" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="GND@A" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="OSCI" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="OSCO" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="USBDM" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="USBDP" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="VCCIO" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="FT232RL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1146032"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="91K9918"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="Q" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="1" pin="!CTS" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="!DCD" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="!DSR" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="!DTR" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="!RESET" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="!RI" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="!RTS" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="3V3OUT" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="CBUS0" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="CBUS1" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="CBUS2" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="CBUS3" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="CBUS4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="GND@A" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="OSCI" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="OSCO" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="TXD" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="USBDM" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="USBDP" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="VCCIO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="FT232RQ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1146033"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="91K9919"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DLP-USB232M-G" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DLP-USB232M-G USB - SERIAL UART Interface Module&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DLP/dlp-usb232m15.pdf</description>
<gates>
<gate name="GND@1" symbol="DLP-USB232M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DLP-USB232M">
<connects>
<connect gate="GND@1" pin="!CTS" pad="21"/>
<connect gate="GND@1" pin="!DCD" pad="18"/>
<connect gate="GND@1" pin="!DSR" pad="19"/>
<connect gate="GND@1" pin="!DTR" pad="20"/>
<connect gate="GND@1" pin="!POWEREN" pad="15"/>
<connect gate="GND@1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="GND@1" pin="!RESETO" pad="4"/>
<connect gate="GND@1" pin="!RI" pad="17"/>
<connect gate="GND@1" pin="!RTS" pad="22"/>
<connect gate="GND@1" pin="!RXLED" pad="9"/>
<connect gate="GND@1" pin="!SLEEP" pad="8"/>
<connect gate="GND@1" pin="!TXLED" pad="13"/>
<connect gate="GND@1" pin="3V3OUT" pad="6"/>
<connect gate="GND@1" pin="EXTVCC" pad="11"/>
<connect gate="GND@1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="GND@1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="GND@1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="GND@1" pin="ID" pad="1"/>
<connect gate="GND@1" pin="PORTVCC" pad="12"/>
<connect gate="GND@1" pin="PWRCTL" pad="14"/>
<connect gate="GND@1" pin="RXD" pad="23"/>
<connect gate="GND@1" pin="TXD" pad="24"/>
<connect gate="GND@1" pin="TXDEN" pad="16"/>
<connect gate="GND@1" pin="VCC-IO" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT232B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;USB to serial UART interface&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DS_FT232BL_BQ.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT232BQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="L" package="LQFP32-7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CTS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!DCD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!DSR" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!DTR" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="!PWREN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RI" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!SLEEP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EESK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRCTL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLED" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDEN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLED" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XTIN" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="XTOUT" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="FT232BL/TR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38K1551"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="Q" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CTS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!DCD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!DSR" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!DTR" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="!PWREN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RI" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!SLEEP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EESK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRCTL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLED" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDEN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLED" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XTIN" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="XTOUT" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT230X" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;USB to BASIC UART IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT230X.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT230X"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="SSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CTS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="Q" package="QFN16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CTS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT2232H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT2232H"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN64.PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS7" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS4" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS6" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EECLK" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 5 11 15 25 35 47 51 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN#" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND#" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="20 31 42 56"/>
<connect gate="G$1" pin="VCORE" pad="12 37 64"/>
<connect gate="G$1" pin="VPHY" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPLL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGOUT" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
