<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;National Instruments&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP100R">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack Package&lt;/b&gt; 100 Pin Rectangle&lt;p&gt;
Source: http://www.national.com/packaging/mkt/vce100a.pdf</description>
</package>
<package name="MSOP.8">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TNT4882">
<pin name="!NDAC"/>
<pin name="!NRFD"/>
<pin name="!DAV"/>
<pin name="!EOI"/>
<pin name="!DIO01"/>
<pin name="!DIO02"/>
<pin name="!DIO03"/>
<pin name="!DIO04"/>
<pin name="!DIO05"/>
<pin name="!DIO06"/>
<pin name="!DIO07"/>
<pin name="!DIO08"/>
<pin name="!IFC"/>
<pin name="!ATN"/>
<pin name="!REN"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!SRQ"/>
<pin name="XTAL0" direction="out"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="!KEYCLK" direction="out"/>
<pin name="KEYDQ"/>
<pin name="!KEYRST" direction="out"/>
<pin name="DATA0"/>
<pin name="DATA1"/>
<pin name="DATA2"/>
<pin name="DATA3"/>
<pin name="DATA4"/>
<pin name="DATA5"/>
<pin name="DATA6"/>
<pin name="DATA7"/>
<pin name="DATA8"/>
<pin name="DATA9"/>
<pin name="DATA10"/>
<pin name="DATA11"/>
<pin name="DATA12"/>
<pin name="DATA13"/>
<pin name="DATA14"/>
<pin name="DATA15"/>
<pin name="ADDR0" direction="in"/>
<pin name="ADDR1" direction="in"/>
<pin name="ADDR2" direction="in"/>
<pin name="ADDR3" direction="in"/>
<pin name="ADDR4" direction="in"/>
<pin name="!DRQ" direction="out"/>
<pin name="DACK" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="out"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="!D7_0_OE" direction="out"/>
<pin name="!BHEN" direction="in"/>
<pin name="!D15_8_OE" direction="out"/>
<pin name="!SENSE_8_16" direction="in"/>
<pin name="!IOCS16" direction="oc"/>
<pin name="SW6" direction="in"/>
<pin name="SW7" direction="in"/>
<pin name="IOCHRDY" direction="oc"/>
<pin name="!IOW" direction="in"/>
<pin name="!IOR" direction="in"/>
<pin name="SW5" direction="in"/>
<pin name="SW8" direction="in"/>
<pin name="SW9" direction="in"/>
<pin name="ADDR5" direction="in"/>
<pin name="ADDR6" direction="in"/>
<pin name="ADDR7" direction="in"/>
<pin name="ADDR8" direction="in"/>
<pin name="ADDR9" direction="in"/>
<pin name="!AEN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TNT4882-PWR">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LMC555">
<pin name="V+"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="CTL"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="DIS"/>
<pin name="THR"/>
<pin name="!TRG"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TNT4882" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;High-Performance Single-Chip GPIB Talker/Listener ASIC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ni.com/pdf/products/us/0gpc763a.pdf&lt;br&gt;
 http://www.ni.com/pdf/products/us/4gpib702-703.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TNT4882"/>
<gate name="G$2" symbol="TNT4882-PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP100R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AEN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!ATN" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="!BHEN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!D15_8_OE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!D7_0_OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!DAV" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO01" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO02" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO03" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO04" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO05" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO06" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO07" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIO08" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="!DRQ" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!EOI" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="!IFC" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOCS16" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOR" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOW" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="!KEYCLK" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="!KEYRST" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="!NDAC" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="!NRFD" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="!REN" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="!SENSE_8_16" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="!SRQ" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DACK" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA15" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA6" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA7" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INTR" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IOCHRDY" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="KEYDQ" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="SW5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="SW6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SW7" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SW8" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="SW9" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL0" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="96"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@1" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@10" pad="61"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@11" pad="65"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@12" pad="68"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@13" pad="72"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@14" pad="75"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@15" pad="78"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@16" pad="83"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@17" pad="86"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@18" pad="90"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@19" pad="93"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@2" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@20" pad="97"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@3" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@4" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@5" pad="35"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@6" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@7" pad="45"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@8" pad="48"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@9" pad="57"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@1" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@10" pad="94"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@2" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@3" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@4" pad="56"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@5" pad="58"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@6" pad="59"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@7" pad="60"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@8" pad="69"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@9" pad="87"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LMC555">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LMC555"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP.8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!TRG" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CTL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="THR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
