<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ROOT1.BOTTOM">
</package>
<package name="ROOT1.TOP">
</package>
<package name="ROOT1.BOTH">
</package>
<package name="FANCYVIA">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="A4_LAYOUT">
</symbol>
<symbol name="A3_LAYOUT">
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.ADC">
<pin name="ADC0"/>
<pin name="ADC1"/>
<pin name="ADC2"/>
<pin name="ADC3"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.SPI">
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="FS"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.I2C">
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.UART">
<pin name="TXO"/>
<pin name="RXI"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.GPIO">
<pin name="01"/>
<pin name="02"/>
<pin name="03"/>
<pin name="04"/>
<pin name="05"/>
<pin name="06"/>
<pin name="07"/>
<pin name="08"/>
<pin name="09"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.PWR">
<pin name="3.3V"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.ALL">
<pin name="ADC0"/>
<pin name="ADC1"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="TXO"/>
<pin name="RXI"/>
<pin name="01"/>
<pin name="02"/>
<pin name="03"/>
<pin name="04"/>
<pin name="05"/>
<pin name="WAKE"/>
<pin name="06"/>
<pin name="07"/>
</symbol>
<symbol name="VIA">
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.DBG.JTAG">
<pin name="TDI"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TRST"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="TMS"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.DBG.SWD">
<pin name="SWCLK"/>
<pin name="SWDIO"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.DBG.SBW">
<pin name="SBWTCK"/>
<pin name="SBWTDIO"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.DBG.USB">
<pin name="SWCLK"/>
<pin name="SWDIO"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.HEADER.DBG.UART">
<pin name="TXO"/>
<pin name="RXI"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="A4_LAYOUT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A4_LAYOUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="A3_LAYOUT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A3_LAYOUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ROOT1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROOT1.HEADER.ALL"/>
<gate name="G$2" symbol="ROOT1.HEADER.PWR"/>
<gate name="G$3" symbol="ROOT1.HEADER.DBG.UART"/>
<gate name="G$4" symbol="ROOT1.HEADER.DBG.JTAG"/>
</gates>
<devices>
<device name=".TOP.JTAG" package="ROOT1.TOP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="01" pad="01"/>
<connect gate="G$1" pin="02" pad="02"/>
<connect gate="G$1" pin="03" pad="03"/>
<connect gate="G$1" pin="04" pad="04"/>
<connect gate="G$1" pin="05" pad="05"/>
<connect gate="G$1" pin="06" pad="06"/>
<connect gate="G$1" pin="07" pad="07"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC0" pad="ADC0"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="ADC1"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="RXI" pad="RXI"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="SCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="TXO" pad="TXO"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKE" pad="WAKE"/>
<connect gate="G$2" pin="!RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$2" pin="3.3V" pad="3.3V@1 3.3V@2 3.3V@3 3.3V@4 3.3V@5 3.3V@6 3.3V@7 3.3V@8 3.3V@9 3.3V@10 3.3V@11 3.3V@12"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="GND@1 GND@2 GND@3 GND@4 GND@5 GND@6 GND@7 GND@8 GND@9 GND@10 GND@11 GND@12 GND@13"/>
<connect gate="G$3" pin="RXI" pad="RXI.DBG"/>
<connect gate="G$3" pin="TXO" pad="TXO.DBG"/>
<connect gate="G$4" pin="TCK" pad="TCK"/>
<connect gate="G$4" pin="TDI" pad="TDI"/>
<connect gate="G$4" pin="TDO" pad="TDO"/>
<connect gate="G$4" pin="TMS" pad="TMS"/>
<connect gate="G$4" pin="TRST" pad="TRST"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name=".BOTTOM.JTAG" package="ROOT1.BOTTOM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="01" pad="01"/>
<connect gate="G$1" pin="02" pad="02"/>
<connect gate="G$1" pin="03" pad="03"/>
<connect gate="G$1" pin="04" pad="04"/>
<connect gate="G$1" pin="05" pad="05"/>
<connect gate="G$1" pin="06" pad="06"/>
<connect gate="G$1" pin="07" pad="07"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC0" pad="ADC0"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="ADC1"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="RXI" pad="RXI"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="SCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="TXO" pad="TXO"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKE" pad="WAKE"/>
<connect gate="G$2" pin="!RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$2" pin="3.3V" pad="3.3V@1 3.3V@2 3.3V@3 3.3V@4 3.3V@5 3.3V@6 3.3V@7 3.3V@8 3.3V@9 3.3V@10 3.3V@11 3.3V@12"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="GND@1 GND@2 GND@3 GND@4 GND@5 GND@6 GND@7 GND@8 GND@9 GND@10 GND@11 GND@12 GND@13"/>
<connect gate="G$3" pin="RXI" pad="DBG.RXI"/>
<connect gate="G$3" pin="TXO" pad="DBG.TXO"/>
<connect gate="G$4" pin="TCK" pad="TCK"/>
<connect gate="G$4" pin="TDI" pad="TDI"/>
<connect gate="G$4" pin="TDO" pad="TDO"/>
<connect gate="G$4" pin="TMS" pad="TMS"/>
<connect gate="G$4" pin="TRST" pad="TRST"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name=".BOTH" package="ROOT1.BOTH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="01" pad="01 01@1 01@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="02" pad="02 02@1 02@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="03" pad="03 03@1 03@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="04" pad="04 04@1 04@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="05" pad="05 05@1 05@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="06" pad="06 06@1 06@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="07" pad="07 07@1 07@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC0" pad="ADC0 ADC0@1 ADC0@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="ADC1 ADC1@1 ADC1@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="MISO MISO@1 MISO@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="MOSI MOSI@1 MOSI@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="RXI" pad="RXI RXI@1 RXI@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL SCL@1 SCL@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="SCLK SCLK@1 SCLK@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA SDA@1 SDA@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="TXO" pad="TXO TXO@1 TXO@VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKE" pad="WAKE WAKE@1 WAKE@VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="!RST" pad="RST RST@1 RST@VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="3.3V" pad="3.3V@1 3.3V@2 3.3V@3 3.3V@4 3.3V@5 3.3V@6 3.3V@7 3.3V@8 3.3V@9 3.3V@10 3.3V@11 3.3V@12 3.3V@13 3.3V@14 3.3V@15 3.3V@16 3.3V@17 3.3V@18 3.3V@19 3.3V@20 3.3V@21 3.3V@22 3.3V@23 3.3V@24 3.3V@VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="GND@1 GND@2 GND@3 GND@4 GND@5 GND@6 GND@7 GND@8 GND@9 GND@10 GND@11 GND@12 GND@13 GND@14 GND@15 GND@16 GND@17 GND@18 GND@19 GND@20 GND@21 GND@22 GND@23 GND@24 GND@25 GND@26 GND@VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="RXI" pad="RXI.DBG RXI.DBG@1 RXI.DBG@VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="TXO" pad="TXO.DBG TXO.DBG@1 TXO.DBG@VIA"/>
<connect gate="G$4" pin="TCK" pad="TCK TCK@1 TCK@VIA"/>
<connect gate="G$4" pin="TDI" pad="TDI TDI@1 TDI@VIA"/>
<connect gate="G$4" pin="TDO" pad="TDO TDO@1 TDO@VIA"/>
<connect gate="G$4" pin="TMS" pad="TMS TMS@1 TMS@VIA"/>
<connect gate="G$4" pin="TRST" pad="TRST TRST@1 TRST@VIA"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VIA">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VIA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FANCYVIA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="VIA"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
