<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
<package name="LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
<package name="LED2X5">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 x 5 mm, rectangle</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="LSU260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 mm, round, Siemens</description>
</package>
<package name="LZR181">
<description>&lt;B&gt;LED BLOCK&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 LED, Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B152">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B153">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B155">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B156">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="SFH480">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="SFH482">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="U57X32">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
rectangle, 5.7 x 3.2 mm</description>
</package>
<package name="IRL80A">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
IR transmitter Siemens</description>
</package>
<package name="P-LCC-2">
<description>&lt;b&gt;TOPLED® High-optical Power LED (HOP)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... ls_t675.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-MINI-TOP-LED">
<description>&lt;b&gt;BLUE LINETM Hyper Mini TOPLED® Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LB M676.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Super SIDELED® High-Current LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LG A672, LP A672 &lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LP_A672.pdf (2004.05.13)</description>
</package>
<package name="SMART-LED">
<description>&lt;b&gt;SmartLEDTM Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY L896.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-2-TOPLED-RG">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® RG Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY T776.pdf</description>
</package>
<package name="MICRO-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY Y876.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="MINI-TOPLED-SANTANA">
<description>&lt;b&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG M470.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED-0603-TTW">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED-0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="SMARTLED-TTW">
<description>&lt;b&gt;SmartLED TTW&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="LUMILED+">
<description>&lt;b&gt;Lumileds Lighting. LUXEON®&lt;/b&gt; with cool pad&lt;p&gt;
Source: K2.pdf</description>
</package>
<package name="LUMILED">
<description>&lt;b&gt;Lumileds Lighting. LUXEON®&lt;/b&gt; without cool pad&lt;p&gt;
Source: K2.pdf</description>
</package>
<package name="LED10MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
10 mm, round</description>
</package>
<package name="KA-3528ASYC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT LED LAMP&lt;/b&gt; 3.5x2.8mm&lt;p&gt;
Source: http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/KA-3528ASYC(Ver1189474662.1)</description>
</package>
<package name="SML0805">
<description>&lt;b&gt;SML0805-2CW-TR (0805 PROFILE)&lt;/b&gt; COOL WHITE&lt;p&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0093.pdf</description>
</package>
<package name="SML1206">
<description>&lt;b&gt;SML10XXKH-TR (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10R3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10E3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER REDSUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10O3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PURE YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10OY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10AG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10BG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;BLUE GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PB1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10CW1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;

Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-1206/dstr0094.PDF</description>
</package>
<package name="SML0603">
<description>&lt;b&gt;SML0603-XXX (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;AG3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;B1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SOFT ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2CW&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0092.pdf</description>
</package>
<package name="PT17-21C-L41-TR8">
</package>
<package name="PANASONIC_SMINI2-F5-B">
<description>From http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds4/DZ2J150_E.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOTRANSISTOR">
<description>&lt;h3&gt; Phototransistor&lt;/h3&gt;
A light-sensitive transistor.</description>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LED" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;u&gt;OSRAM&lt;/u&gt;:&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG R971, LG N971, LY N971, LG Q971, LY Q971, LO R971, LY R971
LH N974, LH R974&lt;br&gt;
LS Q976, LO Q976, LY Q976&lt;br&gt;
LO Q996&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Hyper CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW Q18S&lt;br&gt;
LB Q993, LB Q99A, LB R99A&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SideLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670&lt;br&gt;
LB A673, LV A673, LT A673, LW A673&lt;br&gt;
LH A674&lt;br&gt;
LY A675&lt;br&gt;
LS A676, LA A676, LO A676, LY A676, LW A676&lt;br&gt;
LS A679, LY A679, LG A679&lt;br&gt;

-  &lt;u&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876&lt;br&gt;
LT Y87S&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SmartLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW L88C, LW L88S&lt;br&gt;
LB L89C, LB L89S, LG L890&lt;br&gt;
LS L89K, LO L89K, LY L89K&lt;br&gt;
LS L896, LA L896, LO L896, LY L896&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;TOPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670&lt;br&gt;
LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670&lt;br&gt;
LG T671, LOG T671, LSG T671&lt;br&gt;
LB T673, LV T673, LT T673, LW T673&lt;br&gt;
LH T674&lt;br&gt;
LS T676, LA T676, LO T676, LY T676, LB T676, LH T676, LSB T676, LW T676&lt;br&gt;
LB T67C, LV T67C, LT T67C, LS T67K, LO T67K, LY T67K, LW E67C&lt;br&gt;
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B, LB E67C, LV E67C, LT E67C&lt;br&gt;
LW T67C&lt;br&gt;
LS T679, LY T679, LG T679&lt;br&gt;
LS T770, LO T770, LY T770, LG T770, LP T770&lt;br&gt;
LB T773, LV T773, LT T773, LW T773&lt;br&gt;
LH T774&lt;br&gt;
LS E675, LA E675, LY E675, LS T675&lt;br&gt;
LS T776, LA T776, LO T776, LY T776, LB T776&lt;br&gt;
LHGB T686&lt;br&gt;
LT T68C, LB T68C&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Hyper Mini TOPLED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LB M676&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG M470&lt;br&gt;
LS M47K, LO M47K, LY M47K
&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de&lt;p&gt;

&lt;u&gt;LUXEON:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
- &lt;u&gt;LUMILED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LXK2-PW12-R00, LXK2-PW12-S00, LXK2-PW14-U00, LXK2-PW14-V00&lt;br&gt;
LXK2-PM12-R00, LXK2-PM12-S00, LXK2-PM14-U00&lt;br&gt;
LXK2-PE12-Q00, LXK2-PE12-R00, LXK2-PE12-S00, LXK2-PE14-T00, LXK2-PE14-U00&lt;br&gt;
LXK2-PB12-K00, LXK2-PB12-L00, LXK2-PB12-M00, LXK2-PB14-N00, LXK2-PB14-P00, LXK2-PB14-Q00&lt;br&gt;
LXK2-PR12-L00, LXK2-PR12-M00, LXK2-PR14-Q00, LXK2-PR14-R00&lt;br&gt;
LXK2-PD12-Q00, LXK2-PD12-R00, LXK2-PD12-S00&lt;br&gt;
LXK2-PH12-R00, LXK2-PH12-S00&lt;br&gt;
LXK2-PL12-P00, LXK2-PL12-Q00, LXK2-PL12-R00
&lt;p&gt;
Source: www.luxeon.com&lt;p&gt;

&lt;u&gt;KINGBRIGHT:&lt;/U&gt;&lt;p&gt;
KA-3528ASYC&lt;br&gt;
Source: www.kingbright.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMT1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LD260" package="LD260">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SQR2X5" package="LED2X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3MM" package="LED3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="LED5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LSU260" package="LSU260">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LZR181" package="LZR181">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B152" package="Q62902-B152">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B153" package="Q62902-B153">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B155" package="Q62902-B155">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B156" package="Q62902-B156">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SFH480" package="SFH480">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SFH482" package="SFH482">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SQR5.7X3.2" package="U57X32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IRL80A" package="IRL80A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-2" package="P-LCC-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MINI-TOP" package="OSRAM-MINI-TOP-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SIDELED" package="OSRAM-SIDELED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMART-LED" package="SMART-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-2-BACK" package="P-LCC-2-TOPLED-RG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MICRO-SIDELED" package="MICRO-SIDELED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-4" package="P-LCC-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIP-LED0603" package="CHIP-LED0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIP-LED0805" package="CHIP-LED0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TOPLED-SANTANA" package="MINI-TOPLED-SANTANA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_0805" package="CHIPLED_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_1206" package="CHIPLED_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_0603" package="CHIPLED_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED-0603-TTW" package="CHIPLED-0603-TTW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A@1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SMARTLED-TTW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A@1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LUMILED+" package="LUMILED+">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LUMILED" package="LUMILED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="10MM" package="LED10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="KA-3528ASYC" package="KA-3528ASYC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SML0805" package="SML0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SML1206" package="SML1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SML0603" package="SML0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PHOTOTRANSISTOR" prefix="Q">
<description>&lt;h3&gt;Phototransistor&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;PT17-21C/L41/TR8 is a phototransistor in miniature SMD package which is molded in a water clear with flat top view lens. 
&lt;br&gt;The device is Spectrally matched to visible and infrared emitting diode.
&lt;br&gt;&lt;a href=”http://www.everlight.com/file/ProductFile/PT17-21C-L41-TR8.pdf”&gt;Datasheet&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;SparkFun Products:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/products/12958”&gt;SparkFun Electric Imp imp002 Breakout&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOTRANSISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="PT17-21C-L41-TR8" package="PT17-21C-L41-TR8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="TRANS-12141"/>
<attribute name="VALUE" value="20mA/30V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="CHIPLED_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
