<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="50.8" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="63.5" x2="0" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>WHT - 6</text>
<text>BLK - 7</text>
<text>RED - 4</text>
<text>GRN - 3</text>
<text>Relay-</text>
<text>Relay+</text>
<text>Also:</text>
</plain>
<libraries>
<library name="relay">
<packages>
<package name="351">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, same as G5 V-2, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="varistor">
<packages>
<package name="S10K40">
<description>&lt;b&gt;VARISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0309/12" value="470 1/4W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ORANGE" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="Relay+"/>
<element name="BLUE" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="Relay-"/>
<element name="YEL/WHT(L1)" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="L1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="YEL/WHT(L2)" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="L2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4151"/>
<element name="RDR-RUN" library="relay" package="351" value="DS2Y-S-DC12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="M1" library="varistor" package="S10K40" value="S20K130/K1500G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M2" library="varistor" package="S10K40" value="S20K130/K1500G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="#1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="#2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="#2L" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="L1">
<contactref element="YEL/WHT(L1)" pad="1"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="S1"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="YEL/WHT(L2)" pad="1"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="RELAY+">
<contactref element="ORANGE" pad="1"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RDR-RUN" pad="S2"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="#1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="2"/>
<contactref element="#2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="#2L" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
