<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="63.5" y1="0" x2="63.5" y2="95.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="95.25" x2="0" y2="95.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="95.25" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="63.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>WHT - 6</text>
<text>BLK - 7</text>
<text>RED - 4</text>
<text>GRN - 3</text>
<text>Relay-</text>
<text>Relay+</text>
<text>Also:</text>
<text>TELETYPE READER CONTROL</text>
<text>4915D</text>
<text>8-73P</text>
<text>-15V</text>
<text>TO SOLENOID</text>
<text>TO CP (F)</text>
<text>TO READER SWITCH (L2 SOL)</text>
<text>on the TTY</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
<hole x="6.35" y="17.145" drill="3.81"/>
<hole x="19.05" y="17.145" drill="3.81"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="6RS20SP4B4">
<description>6RS20SP4B4 Varistor</description>
</package>
<package name="3002-1D1">
<description>Wheelock 262-2L5X1 DTP</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4151">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="120"/>
<element name="BLUE" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="Relay-"/>
<element name="ORANGE" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="Relay+"/>
<element name="Y-WHITE" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="L1"/>
<element name="WHITE" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="L2"/>
<element name="D1" library="dec-con" package="6RS20SP4B4" value="6RS20SP4B4"/>
<element name="RDR-RUN" library="dec-con" package="3002-1D1" value="Wheelock 3002-1D1 12V"/>
<element name="NC" library="wirepad" package="3,17/1,3" value=" "/>
</elements>
<signals>
<signal name="L1">
<contactref element="Y-WHITE" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="WHITE" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RELAY+">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="ORANGE" pad="1"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RDR-RUN" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
