<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H02" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H03" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H04" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H01" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H05" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=""/>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL14" value="74126N"/>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74126N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74126N"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS27N"/>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S240N"/>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S240N"/>
<element name="IC7" library="maxim" package="DIL14" value="DS1005-75">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="!MCB03">
<contactref element="H03" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MCB04">
<contactref element="H03" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MCB05">
<contactref element="H03" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MCB06">
<contactref element="H03" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!STROBE">
<contactref element="H05" pad="24"/>
</signal>
<signal name="B_TP2">
<contactref element="H05" pad="32"/>
</signal>
<signal name="P_ODD">
<contactref element="H05" pad="30"/>
</signal>
<signal name="!DONE">
<contactref element="H05" pad="28"/>
</signal>
<signal name="START">
<contactref element="H05" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="H02" pad="1"/>
<contactref element="H02" pad="3"/>
<contactref element="H02" pad="5"/>
<contactref element="H02" pad="9"/>
<contactref element="H02" pad="11"/>
<contactref element="H02" pad="13"/>
<contactref element="H02" pad="33"/>
<contactref element="H02" pad="31"/>
<contactref element="H02" pad="29"/>
<contactref element="H02" pad="27"/>
<contactref element="H02" pad="25"/>
<contactref element="H02" pad="23"/>
<contactref element="H02" pad="21"/>
<contactref element="H02" pad="19"/>
<contactref element="H02" pad="17"/>
<contactref element="H02" pad="15"/>
<contactref element="H02" pad="7"/>
<contactref element="H02" pad="34"/>
<contactref element="H02" pad="10"/>
<contactref element="H02" pad="14"/>
<contactref element="H02" pad="18"/>
<contactref element="H02" pad="22"/>
<contactref element="H02" pad="26"/>
<contactref element="H03" pad="1"/>
<contactref element="H03" pad="3"/>
<contactref element="H03" pad="5"/>
<contactref element="H03" pad="9"/>
<contactref element="H03" pad="11"/>
<contactref element="H03" pad="13"/>
<contactref element="H03" pad="33"/>
<contactref element="H03" pad="31"/>
<contactref element="H03" pad="29"/>
<contactref element="H03" pad="27"/>
<contactref element="H03" pad="25"/>
<contactref element="H03" pad="23"/>
<contactref element="H03" pad="21"/>
<contactref element="H03" pad="19"/>
<contactref element="H03" pad="17"/>
<contactref element="H03" pad="15"/>
<contactref element="H03" pad="7"/>
<contactref element="H03" pad="34"/>
<contactref element="H03" pad="10"/>
<contactref element="H03" pad="14"/>
<contactref element="H03" pad="18"/>
<contactref element="H03" pad="22"/>
<contactref element="H03" pad="26"/>
<contactref element="H04" pad="1"/>
<contactref element="H04" pad="3"/>
<contactref element="H04" pad="5"/>
<contactref element="H04" pad="9"/>
<contactref element="H04" pad="11"/>
<contactref element="H04" pad="13"/>
<contactref element="H04" pad="33"/>
<contactref element="H04" pad="31"/>
<contactref element="H04" pad="29"/>
<contactref element="H04" pad="27"/>
<contactref element="H04" pad="25"/>
<contactref element="H04" pad="23"/>
<contactref element="H04" pad="21"/>
<contactref element="H04" pad="19"/>
<contactref element="H04" pad="17"/>
<contactref element="H04" pad="15"/>
<contactref element="H04" pad="7"/>
<contactref element="H04" pad="34"/>
<contactref element="H04" pad="10"/>
<contactref element="H04" pad="14"/>
<contactref element="H04" pad="18"/>
<contactref element="H04" pad="22"/>
<contactref element="H04" pad="26"/>
<contactref element="H01" pad="1"/>
<contactref element="H01" pad="3"/>
<contactref element="H01" pad="5"/>
<contactref element="H01" pad="9"/>
<contactref element="H01" pad="11"/>
<contactref element="H01" pad="13"/>
<contactref element="H01" pad="33"/>
<contactref element="H01" pad="31"/>
<contactref element="H01" pad="29"/>
<contactref element="H01" pad="27"/>
<contactref element="H01" pad="25"/>
<contactref element="H01" pad="23"/>
<contactref element="H01" pad="21"/>
<contactref element="H01" pad="19"/>
<contactref element="H01" pad="17"/>
<contactref element="H01" pad="15"/>
<contactref element="H01" pad="7"/>
<contactref element="H01" pad="34"/>
<contactref element="H01" pad="10"/>
<contactref element="H01" pad="14"/>
<contactref element="H01" pad="18"/>
<contactref element="H01" pad="22"/>
<contactref element="H01" pad="26"/>
<contactref element="H05" pad="1"/>
<contactref element="H05" pad="3"/>
<contactref element="H05" pad="5"/>
<contactref element="H05" pad="9"/>
<contactref element="H05" pad="11"/>
<contactref element="H05" pad="13"/>
<contactref element="H05" pad="33"/>
<contactref element="H05" pad="31"/>
<contactref element="H05" pad="29"/>
<contactref element="H05" pad="27"/>
<contactref element="H05" pad="25"/>
<contactref element="H05" pad="23"/>
<contactref element="H05" pad="21"/>
<contactref element="H05" pad="19"/>
<contactref element="H05" pad="17"/>
<contactref element="H05" pad="15"/>
<contactref element="H05" pad="7"/>
<contactref element="H05" pad="34"/>
<contactref element="H05" pad="10"/>
<contactref element="H05" pad="14"/>
<contactref element="H05" pad="18"/>
<contactref element="H05" pad="22"/>
<contactref element="H05" pad="26"/>
<contactref element="U$2" pad="AC2"/>
<contactref element="U$2" pad="AC1"/>
<contactref element="U$2" pad="AF1"/>
<contactref element="U$2" pad="AN1"/>
<contactref element="U$2" pad="AT1"/>
<contactref element="U$2" pad="AF2"/>
<contactref element="U$2" pad="AN2"/>
<contactref element="U$2" pad="AT2"/>
<contactref element="U$2" pad="BC2"/>
<contactref element="U$2" pad="BC1"/>
<contactref element="U$2" pad="BF1"/>
<contactref element="U$2" pad="BN1"/>
<contactref element="U$2" pad="BT1"/>
<contactref element="U$2" pad="BF2"/>
<contactref element="U$2" pad="BN2"/>
<contactref element="U$2" pad="BT2"/>
<contactref element="U$2" pad="CC1"/>
<contactref element="U$2" pad="CF1"/>
<contactref element="U$2" pad="CN1"/>
<contactref element="U$2" pad="CT1"/>
<contactref element="U$2" pad="CT2"/>
<contactref element="U$2" pad="CN2"/>
<contactref element="U$2" pad="CF2"/>
<contactref element="U$2" pad="CC2"/>
<contactref element="U$2" pad="DC1"/>
<contactref element="U$2" pad="DF1"/>
<contactref element="U$2" pad="DN1"/>
<contactref element="U$2" pad="DT1"/>
<contactref element="U$2" pad="DT2"/>
<contactref element="U$2" pad="DN2"/>
<contactref element="U$2" pad="DF2"/>
<contactref element="U$2" pad="DC2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MEM08">
<contactref element="H05" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MEM09">
<contactref element="H05" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MEM10">
<contactref element="H05" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MEM11">
<contactref element="H05" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MEM07">
<contactref element="H04" pad="32"/>
<contactref element="IC8" pad="18"/>
</signal>
<signal name="MEM_P">
<contactref element="H04" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MEM00">
<contactref element="H04" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MEM01">
<contactref element="H04" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MEM02">
<contactref element="H04" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MEM03">
<contactref element="H04" pad="20"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MEM04">
<contactref element="H04" pad="24"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MEM05">
<contactref element="H04" pad="28"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
</signal>
<signal name="MEM06">
<contactref element="H04" pad="30"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="EA0">
<contactref element="H01" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EA1">
<contactref element="H01" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EA2">
<contactref element="H01" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BMA00">
<contactref element="H01" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BMA01">
<contactref element="H01" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BMA02">
<contactref element="H01" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BMA03">
<contactref element="H01" pad="28"/>
</signal>
<signal name="BMA04">
<contactref element="H01" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BMA05">
<contactref element="H01" pad="32"/>
</signal>
<signal name="BMA06">
<contactref element="H02" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BMA07">
<contactref element="H02" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BMA08">
<contactref element="H02" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BMA09">
<contactref element="H02" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BMA10">
<contactref element="H02" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BMA11">
<contactref element="H02" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!MCB00">
<contactref element="H02" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MCB01">
<contactref element="H02" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MCB02">
<contactref element="H02" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MCB07">
<contactref element="H03" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MCB08">
<contactref element="H03" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MCB09">
<contactref element="H03" pad="28"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MCB10">
<contactref element="H03" pad="30"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MCB11">
<contactref element="H03" pad="32"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="AA2"/>
<contactref element="U$2" pad="BA2"/>
<contactref element="U$2" pad="CA2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC7" pad="14"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="U$2" pad="DA2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$2" pad="AB2"/>
<contactref element="U$2" pad="BB2"/>
<contactref element="U$2" pad="CB2"/>
<contactref element="U$2" pad="DB2"/>
</signal>
<signal name="!EMA1">
<contactref element="U$2" pad="AE2"/>
</signal>
<signal name="!EMA2">
<contactref element="U$2" pad="AH2"/>
</signal>
<signal name="!EMA0">
<contactref element="U$2" pad="AD2"/>
</signal>
<signal name="!MA03">
<contactref element="U$2" pad="AJ1"/>
</signal>
<signal name="!MA05">
<contactref element="U$2" pad="BE1"/>
</signal>
<signal name="!MA11">
<contactref element="U$2" pad="DJ1"/>
</signal>
<signal name="!MA00">
<contactref element="U$2" pad="AD1"/>
</signal>
<signal name="!MA01">
<contactref element="U$2" pad="AE1"/>
</signal>
<signal name="!MA02">
<contactref element="U$2" pad="AH1"/>
</signal>
<signal name="MA07">
<contactref element="U$2" pad="BJ1"/>
</signal>
<signal name="!MA06">
<contactref element="U$2" pad="BH1"/>
</signal>
<signal name="!MA04">
<contactref element="U$2" pad="BD1"/>
</signal>
<signal name="!MA08">
<contactref element="U$2" pad="DD1"/>
</signal>
<signal name="!MA09">
<contactref element="U$2" pad="DE1"/>
</signal>
<signal name="!MA10">
<contactref element="U$2" pad="DH1"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="U$2" pad="AP1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="U$2" pad="BP1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="U$2" pad="DP1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!MD00">
<contactref element="U$2" pad="AK1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MD01">
<contactref element="U$2" pad="AL1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!MD02">
<contactref element="U$2" pad="AM1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="U$2" pad="BL1"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="U$2" pad="BM1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="U$2" pad="BK1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="U$2" pad="DK1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="U$2" pad="DL1"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="U$2" pad="DM1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!MD_DIR">
<contactref element="U$2" pad="AK2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IGNORE">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC8" pad="19"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="U$2" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="U$2" pad="AR1"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="U$2" pad="AV1"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="U$2" pad="AU1"/>
</signal>
<signal name="!MEM_START">
<contactref element="U$2" pad="AJ2"/>
</signal>
<signal name="SOURCE">
<contactref element="U$2" pad="AL2"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="U$2" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="WRITE">
<contactref element="U$2" pad="AS2"/>
</signal>
<signal name="INHIBIT">
<contactref element="U$2" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="RETURN">
<contactref element="U$2" pad="AR2"/>
</signal>
<signal name="!LINK">
<contactref element="U$2" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="!ROM_ADDR">
<contactref element="U$2" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="U$2" pad="BV1"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="U$2" pad="BR1"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="U$2" pad="BS1"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="U$2" pad="BU1"/>
</signal>
<signal name="INT_STROBE">
<contactref element="U$2" pad="BD2"/>
</signal>
<signal name="!BRK_IN_PROG">
<contactref element="U$2" pad="BE2"/>
</signal>
<signal name="!OVERFLOW">
<contactref element="U$2" pad="BJ2"/>
</signal>
<signal name="!LA_ENABLE">
<contactref element="U$2" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="!BREAK_CYCLE">
<contactref element="U$2" pad="BL2"/>
</signal>
<signal name="!BRK_DATA_CONT">
<contactref element="U$2" pad="BK2"/>
</signal>
<signal name="!LOAD_CONT">
<contactref element="U$2" pad="BH2"/>
</signal>
<signal name="INT_IN_PROG">
<contactref element="U$2" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="POWER_OK">
<contactref element="U$2" pad="BV2"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="U$2" pad="BU2"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="U$2" pad="CD1"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="U$2" pad="CH1"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="U$2" pad="CE1"/>
</signal>
<signal name="!NOT_LAST_TR">
<contactref element="U$2" pad="CM1"/>
</signal>
<signal name="!C2">
<contactref element="U$2" pad="CJ1"/>
</signal>
<signal name="!BUS_STROBE">
<contactref element="U$2" pad="CK1"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="U$2" pad="CL1"/>
</signal>
<signal name="!MS_DISABLE">
<contactref element="U$2" pad="CV1"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="U$2" pad="CP1"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="U$2" pad="CR1"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="U$2" pad="CS1"/>
</signal>
<signal name="!CPMA_DISABLE">
<contactref element="U$2" pad="CU1"/>
</signal>
<signal name="TP2">
<contactref element="U$2" pad="CE2"/>
</signal>
<signal name="TP1">
<contactref element="U$2" pad="CD2"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="U$2" pad="CJ2"/>
</signal>
<signal name="!TS3">
<contactref element="U$2" pad="CM2"/>
</signal>
<signal name="!TS2">
<contactref element="U$2" pad="CL2"/>
</signal>
<signal name="!TS1">
<contactref element="U$2" pad="CK2"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="U$2" pad="CH2"/>
</signal>
<signal name="!IND2">
<contactref element="U$2" pad="CV2"/>
</signal>
<signal name="!TS4">
<contactref element="U$2" pad="CP2"/>
</signal>
<signal name="!LINK_DATA">
<contactref element="U$2" pad="CR2"/>
</signal>
<signal name="!LINK_LOAD">
<contactref element="U$2" pad="CS2"/>
</signal>
<signal name="!IND1">
<contactref element="U$2" pad="CU2"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="U$2" pad="DS1"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="U$2" pad="DV1"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="U$2" pad="DU1"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="U$2" pad="DR1"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="U$2" pad="DV2"/>
</signal>
<signal name="!IR0">
<contactref element="U$2" pad="DD2"/>
</signal>
<signal name="!IR1">
<contactref element="U$2" pad="DE2"/>
</signal>
<signal name="!IR2">
<contactref element="U$2" pad="DH2"/>
</signal>
<signal name="!F">
<contactref element="U$2" pad="DJ2"/>
</signal>
<signal name="!D">
<contactref element="U$2" pad="DK2"/>
</signal>
<signal name="!E">
<contactref element="U$2" pad="DL2"/>
</signal>
<signal name="!USER_MODE">
<contactref element="U$2" pad="DM2"/>
</signal>
<signal name="!FSET">
<contactref element="U$2" pad="DP2"/>
</signal>
<signal name="PULSE_LA">
<contactref element="U$2" pad="DR2"/>
</signal>
<signal name="!STOP">
<contactref element="U$2" pad="DS2"/>
</signal>
<signal name="!KEY_CONT">
<contactref element="U$2" pad="DU2"/>
</signal>
<signal name="!NTS_STALL">
<contactref element="U$2" pad="BR2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
