<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>32K Omnibus Memory</text>
<text>&gt;PLOT_DATE_TIME</text>
<text>Lit.3V</text>
<text>AA1</text>
<text>AB1</text>
<text>AC1</text>
<text>AD1</text>
<text>AE1</text>
<text>AF1</text>
<text>AH1</text>
<text>AJ1</text>
<text>AK1</text>
<text>AL1</text>
<text>AM1</text>
<text>AN1</text>
<text>AP1</text>
<text>AR1</text>
<text>AS1</text>
<text>AT1</text>
<text>AU1</text>
<text>AV1</text>
<text>BA1</text>
<text>BB1</text>
<text>BC1</text>
<text>BD1</text>
<text>BE1</text>
<text>BF1</text>
<text>BH1</text>
<text>BJ1</text>
<text>BK1</text>
<text>BL1</text>
<text>BM1</text>
<text>BN1</text>
<text>BP1</text>
<text>BR1</text>
<text>BS1</text>
<text>BT1</text>
<text>BU1</text>
<text>BV1</text>
<text>CA1</text>
<text>CB1</text>
<text>CC1</text>
<text>CD1</text>
<text>CE1</text>
<text>CF1</text>
<text>CH1</text>
<text>CJ1</text>
<text>CK1</text>
<text>CL1</text>
<text>CM1</text>
<text>CN1</text>
<text>CP1</text>
<text>CR1</text>
<text>CS1</text>
<text>CT1</text>
<text>CU1</text>
<text>CV1</text>
<text>DA1</text>
<text>DB1</text>
<text>DC1</text>
<text>DD1</text>
<text>DE1</text>
<text>DF1</text>
<text>DH1</text>
<text>DJ1</text>
<text>DK1</text>
<text>DL1</text>
<text>DM1</text>
<text>DN1</text>
<text>DP1</text>
<text>DR1</text>
<text>DS1</text>
<text>DT1</text>
<text>DU1</text>
<text>DV1</text>
<text>AV2</text>
<text>AU2</text>
<text>AT2</text>
<text>AS2</text>
<text>AR2</text>
<text>AP2</text>
<text>AN2</text>
<text>AM2</text>
<text>AL2</text>
<text>AK2</text>
<text>AJ2</text>
<text>AH2</text>
<text>AF2</text>
<text>AE2</text>
<text>AD2</text>
<text>AC2</text>
<text>AB2</text>
<text>AA2</text>
<text>BV2</text>
<text>BU2</text>
<text>BT2</text>
<text>BS2</text>
<text>BR2</text>
<text>BP2</text>
<text>BN2</text>
<text>BM2</text>
<text>BL2</text>
<text>BK2</text>
<text>BJ2</text>
<text>BH2</text>
<text>BF2</text>
<text>BE2</text>
<text>BD2</text>
<text>BC2</text>
<text>BB2</text>
<text>BA2</text>
<text>CV2</text>
<text>CU2</text>
<text>CT2</text>
<text>CS2</text>
<text>CR2</text>
<text>CP2</text>
<text>CN2</text>
<text>CM2</text>
<text>CL2</text>
<text>CK2</text>
<text>CJ2</text>
<text>CH2</text>
<text>CF2</text>
<text>CE2</text>
<text>CD2</text>
<text>CC2</text>
<text>CB2</text>
<text>CA2</text>
<text>DV2</text>
<text>DU2</text>
<text>DT2</text>
<text>DS2</text>
<text>DR2</text>
<text>DP2</text>
<text>DN2</text>
<text>DM2</text>
<text>DL2</text>
<text>DK2</text>
<text>DJ2</text>
<text>DH2</text>
<text>DF2</text>
<text>DE2</text>
<text>DD2</text>
<text>DC2</text>
<text>DB2</text>
<text>DA2</text>
<text>B1</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C10</text>
<text>IC1</text>
<text>IC2</text>
<text>IC3</text>
<text>IC4</text>
<text>IC5</text>
<text>IC6</text>
<text>IC7</text>
<text>IC8</text>
<text>R5</text>
<text>S1</text>
<text>CR2032H</text>
<text>22uF</text>
<text>200pF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>100uF</text>
<text>74ALS245AN</text>
<text>74ALS245AN</text>
<text>62256</text>
<text>62256</text>
<text>74ACT138N</text>
<text>74HCT30N</text>
<text>74LS10N</text>
<text>74LS14N</text>
<text>2N3904</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>100K</text>
<text>100K</text>
<text>EN</text>
<text>DIS</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>ON</text>
<text>IC9</text>
<text>74LS74N</text>
<text>0.1uF</text>
<text>Select</text>
<text>M847 extended edition V1.1</text>
<text>30-10-2018</text>
<text>Roland Huisman</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>4</text>
<text>10</text>
<text>TTL DSR</text>
<text>TTL RXD</text>
<text>TTL TXD</text>
<text>GND</text>
<text>M837 or M8655 CLPD implementation V1.1</text>
<text>&gt;PLOT_DATE_TIME</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="NC1">
<description>NC Jumper, circular lobes</description>
</package>
<package name="C063-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads Triangle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49U-H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-thomas-betts">
<description>&lt;b&gt;Thomas &amp; Betts Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on Thomas &amp; Betts Catalog &lt;i&gt;Electronioc Interconnects European Edition 1998&lt;/i&gt;.&lt;p&gt;
Created 10.06.1999&lt;br&gt;
Packages changed/corrected 22.02.2006 librarian@cadsoft.de&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="H5M09RA">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; H5M09RA29A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<description>&lt;b&gt;DIL Switches and Code Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIP04S">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
small</description>
</package>
<package name="DP-06">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G572</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<packages>
<package name="B2430UNI">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; with different Grids</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="EDG-08">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in Single Inline Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL9">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL11">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<description>5V CPLD w/ISP 

32 Macrocell, low power w/ISP, 5V</description>
<packages>
<package name="S84">
<description>&lt;b&gt;84 Pin PLCC Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="9070-1W">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="J1" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value="EDGE"/>
<element name="U1" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA328-P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Y1" library="crystal" package="HC49U-H" value="16.000MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1666973"/>
</element>
<element name="J4" library="dec-con" package="DEC40PINH" value="Serial"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1M"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="22pF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="22pF"/>
<element name="J3" library="con-lstb" package="MA03-2" value="ICSP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="microchip" package="DIL28-3" value="MCP23017SP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K2959"/>
<attribute name="MPN" value="MCP23017-E/SP"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1332088"/>
</element>
<element name="U6" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO5" value="BC547"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor" package="TO5" value="BC547"/>
<element name="U9" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS00N"/>
<element name="U8" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS10N"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="U10" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="J5" library="con-thomas-betts" package="H5M09RA" value="D-SUB9-HM">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U3" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="U4" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="U5" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="10-XX">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U11" library="microchip" package="DIL8" value="24LC1025P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="92C7098"/>
<attribute name="MPN" value="24LC025-I/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="COMM">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E5" library="memory-hitachi" package="DIL28-6" value="62256"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E2" library="memory-hitachi" package="DIL28-6" value="62256"/>
<element name="R23" library="resistor-dil" package="DIL16" value="10K"/>
<element name="Q3" library="transistor" package="TO92" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="100K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="BAT86">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="BAT86">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-025X075" value="200pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL20" value="74LS540N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="B1" library="battery" package="B2430UNI" value="CR2032">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW3" library="switch-dil" package="DIP04S" value="DIP-4">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C32" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C33" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS10N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E3" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="E10" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="E12" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E4" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="E11" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="E13" library="dec-con" package="DIL14" value="74LS38N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-sil" package="SIL9" value="5K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-sil" package="SIL9" value="5K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL20" value="74LS244N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL20" value="74LS244N"/>
<element name="C34" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C35" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C36" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="C37" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS151N"/>
<element name="VCCINT" library="dec-con" package="NC1" value="JUMPER-NC1"/>
<element name="VCCIO" library="dec-con" package="NC1" value="JUMPER-NC1"/>
<element name="C41" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C42" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C43" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C44" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF"/>
<element name="SV2" library="con-harting-ml" package="ML10" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E14" library="atmel-cpld" package="S84" value="ATF150X84"/>
<element name="SERIAL" library="switch-dil" package="DP-06" value="CONF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="26M1097"/>
<attribute name="MPN" value="MCDP06"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9471618"/>
</element>
<element name="C45" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF"/>
<element name="RN3" library="resistor-sil" package="SIL11" value="47K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="OSC" library="crystal" package="DIL08S" value="19.6608 MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TS_DISABLE" library="switch" package="9070-1W" value="M837"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="ARDEBUG">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E5A" library="memory-hitachi" package="DIL28-3" value="62256">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E2A" library="memory-hitachi" package="DIL28-3" value="62256">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="OSC1" library="crystal" package="DIL14S" value="19.6608 MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="special" package="EDG-08" value="76543210"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="AC2"/>
<contactref element="J1" pad="AC1"/>
<contactref element="J1" pad="AN1"/>
<contactref element="J1" pad="AT1"/>
<contactref element="J1" pad="AN2"/>
<contactref element="J1" pad="AT2"/>
<contactref element="J1" pad="BC2"/>
<contactref element="J1" pad="BC1"/>
<contactref element="J1" pad="BN2"/>
<contactref element="J1" pad="BT2"/>
<contactref element="J1" pad="CC1"/>
<contactref element="J1" pad="CN1"/>
<contactref element="J1" pad="CT2"/>
<contactref element="J1" pad="CN2"/>
<contactref element="J1" pad="CC2"/>
<contactref element="J1" pad="DC1"/>
<contactref element="J1" pad="DT1"/>
<contactref element="J1" pad="DT2"/>
<contactref element="J1" pad="DN2"/>
<contactref element="J1" pad="DC2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="15"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="VV"/>
<contactref element="J4" pad="TT"/>
<contactref element="J4" pad="B"/>
<contactref element="J4" pad="UU"/>
<contactref element="J4" pad="SS"/>
<contactref element="J4" pad="A"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="U11" pad="4"/>
<contactref element="U11" pad="7"/>
<contactref element="U11" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="2"/>
<contactref element="U11" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="19"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="-"/>
<contactref element="B1" pad="-"/>
<contactref element="B1" pad="-@1"/>
<contactref element="J1" pad="DF1"/>
<contactref element="J1" pad="DF2"/>
<contactref element="J1" pad="CF1"/>
<contactref element="J1" pad="CF2"/>
<contactref element="J1" pad="BF2"/>
<contactref element="J1" pad="AF2"/>
<contactref element="J1" pad="BF1"/>
<contactref element="J1" pad="AF1"/>
<contactref element="J1" pad="BN1"/>
<contactref element="J1" pad="BT1"/>
<contactref element="J1" pad="CT1"/>
<contactref element="J1" pad="DN1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="3"/>
<contactref element="SW3" pad="4"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E12" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E13" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="19"/>
<contactref element="E1" pad="19"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="C34" pad="-"/>
<contactref element="C35" pad="-"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="E9" pad="8"/>
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="E14" pad="19"/>
<contactref element="E14" pad="32"/>
<contactref element="E14" pad="42"/>
<contactref element="E14" pad="47"/>
<contactref element="E14" pad="59"/>
<contactref element="E14" pad="72"/>
<contactref element="E14" pad="82"/>
<contactref element="OSC" pad="4"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL" pad="6"/>
<contactref element="SERIAL" pad="5"/>
<contactref element="SERIAL" pad="4"/>
<contactref element="SERIAL" pad="3"/>
<contactref element="SERIAL" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL" pad="1"/>
<contactref element="TS_DISABLE" pad="B"/>
<contactref element="TS_DISABLE" pad="B1"/>
<contactref element="TS_DISABLE" pad="3"/>
<contactref element="E5A" pad="14"/>
<contactref element="E2A" pad="14"/>
<contactref element="OSC1" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="9"/>
<contactref element="S1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="12"/>
<contactref element="S1" pad="13"/>
<contactref element="S1" pad="14"/>
<contactref element="S1" pad="15"/>
<contactref element="S1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="AA2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="U6" pad="14"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
<contactref element="U7" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="12"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="14"/>
<contactref element="U8" pad="14"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="16"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="U11" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="E6" pad="20"/>
<contactref element="R23" pad="9"/>
<contactref element="R23" pad="16"/>
<contactref element="R23" pad="15"/>
<contactref element="R23" pad="14"/>
<contactref element="R23" pad="13"/>
<contactref element="R23" pad="12"/>
<contactref element="R23" pad="11"/>
<contactref element="R23" pad="10"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="BA2"/>
<contactref element="J1" pad="CA2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E13" pad="14"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
<contactref element="E7" pad="20"/>
<contactref element="C34" pad="+"/>
<contactref element="C35" pad="+"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="16"/>
<contactref element="OSC" pad="8"/>
<contactref element="VCCIO" pad="1"/>
<contactref element="VCCINT" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="OSC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="J1" pad="DA2"/>
</signal>
<signal name="!EMA0">
<contactref element="J1" pad="AD2"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E14" pad="70"/>
</signal>
<signal name="!MA03">
<contactref element="J1" pad="AJ1"/>
<contactref element="E1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!MA05">
<contactref element="J1" pad="BE1"/>
<contactref element="E7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!MA11">
<contactref element="J1" pad="DJ1"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!MA01">
<contactref element="J1" pad="AE1"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MA02">
<contactref element="J1" pad="AH1"/>
<contactref element="E1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!MA06">
<contactref element="J1" pad="BH1"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MA04">
<contactref element="J1" pad="BD1"/>
<contactref element="E7" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!MA09">
<contactref element="J1" pad="DE1"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MA10">
<contactref element="J1" pad="DH1"/>
<contactref element="E7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="J1" pad="AP1"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="63"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="J1" pad="BP1"/>
<contactref element="E11" pad="8"/>
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="49"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="J1" pad="DP1"/>
<contactref element="E13" pad="8"/>
<contactref element="E13" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!MD00">
<contactref element="J1" pad="AK1"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="67"/>
</signal>
<signal name="!MD01">
<contactref element="J1" pad="AL1"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="65"/>
</signal>
<signal name="!MD02">
<contactref element="J1" pad="AM1"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="64"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="J1" pad="BL1"/>
<contactref element="E10" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="51"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="J1" pad="BM1"/>
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="50"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="J1" pad="BK1"/>
<contactref element="E10" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="52"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="J1" pad="DK1"/>
<contactref element="E12" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="J1" pad="DL1"/>
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="J1" pad="DM1"/>
<contactref element="E13" pad="6"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MD_DIR">
<contactref element="J1" pad="AK2"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MEM_START">
<contactref element="J1" pad="AJ2"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="J1" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="WRITE">
<contactref element="J1" pad="AS2"/>
<contactref element="E8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INHIBIT">
<contactref element="J1" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="RETURN">
<contactref element="J1" pad="AR2"/>
</signal>
<signal name="!LINK">
<contactref element="J1" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="!ROM_ADDR">
<contactref element="J1" pad="AU2"/>
<contactref element="E6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INT_STROBE">
<contactref element="J1" pad="BD2"/>
</signal>
<signal name="!BRK_IN_PROG">
<contactref element="J1" pad="BE2"/>
</signal>
<signal name="!OVERFLOW">
<contactref element="J1" pad="BJ2"/>
</signal>
<signal name="!LA_ENABLE">
<contactref element="J1" pad="BM2"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!BREAK_CYCLE">
<contactref element="J1" pad="BL2"/>
</signal>
<signal name="!LOAD_CONT">
<contactref element="J1" pad="BH2"/>
<contactref element="E14" pad="54"/>
</signal>
<signal name="POWER_OK">
<contactref element="J1" pad="BV2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="39"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="J1" pad="BU2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="E14" pad="41"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="J1" pad="CD1"/>
<contactref element="E14" pad="36"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="J1" pad="CH1"/>
<contactref element="E14" pad="33"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="J1" pad="CE1"/>
<contactref element="E14" pad="35"/>
</signal>
<signal name="!NOT_LAST_TR">
<contactref element="J1" pad="CM1"/>
</signal>
<signal name="!C2">
<contactref element="J1" pad="CJ1"/>
</signal>
<signal name="!BUS_STROBE">
<contactref element="J1" pad="CK1"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="J1" pad="CL1"/>
<contactref element="E14" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!MS_DISABLE">
<contactref element="J1" pad="CV1"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="J1" pad="CP1"/>
<contactref element="E14" pad="25"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="J1" pad="CR1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="10"/>
<contactref element="U9" pad="9"/>
<contactref element="E14" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="J1" pad="CS1"/>
<contactref element="E14" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!CPMA_DISABLE">
<contactref element="J1" pad="CU1"/>
<contactref element="E14" pad="21"/>
</signal>
<signal name="TP2">
<contactref element="J1" pad="CE2"/>
<contactref element="E14" pad="34"/>
</signal>
<signal name="TP1">
<contactref element="J1" pad="CD2"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="J1" pad="CJ2"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="E14" pad="30"/>
</signal>
<signal name="!TS3">
<contactref element="J1" pad="CM2"/>
<contactref element="E14" pad="27"/>
</signal>
<signal name="!TS2">
<contactref element="J1" pad="CL2"/>
</signal>
<signal name="!TS1">
<contactref element="J1" pad="CK2"/>
<contactref element="E14" pad="29"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="J1" pad="CH2"/>
<contactref element="E14" pad="31"/>
</signal>
<signal name="!IND2">
<contactref element="J1" pad="CV2"/>
<contactref element="E14" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!TS4">
<contactref element="J1" pad="CP2"/>
<contactref element="U8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!LINK_DATA">
<contactref element="J1" pad="CR2"/>
</signal>
<signal name="!LINK_LOAD">
<contactref element="J1" pad="CS2"/>
</signal>
<signal name="!IND1">
<contactref element="J1" pad="CU2"/>
<contactref element="E14" pad="20"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="J1" pad="DV1"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="E14" pad="77"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="J1" pad="DU1"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
<contactref element="E14" pad="80"/>
</signal>
<signal name="!IR2">
<contactref element="J1" pad="DH2"/>
</signal>
<signal name="!F">
<contactref element="J1" pad="DJ2"/>
<contactref element="E14" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!D">
<contactref element="J1" pad="DK2"/>
<contactref element="E14" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!E">
<contactref element="J1" pad="DL2"/>
</signal>
<signal name="!USER_MODE">
<contactref element="J1" pad="DM2"/>
<contactref element="E14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PULSE_LA">
<contactref element="J1" pad="DR2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!STOP">
<contactref element="J1" pad="DS2"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!NTS_STALL">
<contactref element="J1" pad="BR2"/>
</signal>
<signal name="!MA07">
<contactref element="J1" pad="BJ1"/>
<contactref element="E7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SOURCE">
<contactref element="J1" pad="AL2"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="J1" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="J1" pad="CB1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="J1" pad="DA1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="J1" pad="DB1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIP_3">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIP_4">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIP_2">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIP_1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R_RUN">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R_SW">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U11" pad="5"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!W_KEY_CONTROL">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!W_MS_IR_DISABLE">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!W_LA_ENABLE">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="EXAM">
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SHOW_DATA">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SET_FF">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="W_INITIALIZE">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="W_PULSE_LA">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="W_STOP">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U11" pad="6"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PROG">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_11">
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_00">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_01">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_02">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_03">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_04">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_05">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_06">
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_07">
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_08">
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_09">
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="W_DATA_10">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="U5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!W_MEM_START">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FLIP_FLOP">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="11"/>
<contactref element="U9" pad="11"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!BRK_DATA">
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="BK2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U9" pad="12"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U8" pad="10"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U9" pad="8"/>
<contactref element="U8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U8" pad="12"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ENA_DATA">
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$827">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$914">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$915">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DSR232">
<contactref element="U10" pad="13"/>
<contactref element="J4" pad="Z"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RXD232">
<contactref element="U10" pad="8"/>
<contactref element="J4" pad="J"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD232">
<contactref element="U10" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="F"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$916">
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DATA00">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="AR1"/>
<contactref element="E14" pad="61"/>
</signal>
<signal name="!DATA07">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="BV1"/>
<contactref element="E14" pad="40"/>
</signal>
<signal name="!DATA01">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="AS1"/>
<contactref element="E14" pad="60"/>
</signal>
<signal name="!DATA02">
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="AU1"/>
<contactref element="E14" pad="58"/>
</signal>
<signal name="!DATA03">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="AV1"/>
<contactref element="E14" pad="57"/>
</signal>
<signal name="!DATA04">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="BR1"/>
<contactref element="E14" pad="46"/>
</signal>
<signal name="!DATA05">
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="BS1"/>
<contactref element="E14" pad="45"/>
</signal>
<signal name="!DATA06">
<contactref element="U4" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="BU1"/>
<contactref element="E14" pad="44"/>
</signal>
<signal name="!DATA09">
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="DS1"/>
<contactref element="E14" pad="81"/>
</signal>
<signal name="!DATA08">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="DR1"/>
<contactref element="E14" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="DV2"/>
</signal>
<signal name="N$918">
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$919">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="5"/>
<contactref element="SW3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$920">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="6"/>
<contactref element="SW3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$921">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="7"/>
<contactref element="SW3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$922">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="8"/>
<contactref element="SW3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="13"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MEM00">
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="E2A" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MEM11">
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="E13" pad="9"/>
<contactref element="E13" pad="11"/>
<contactref element="RN2" pad="9"/>
<contactref element="E5A" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MEM10">
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E13" pad="4"/>
<contactref element="E13" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
<contactref element="E5A" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MEM09">
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="E12" pad="9"/>
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
<contactref element="E5A" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MEM08">
<contactref element="E5" pad="15"/>
<contactref element="E12" pad="4"/>
<contactref element="E12" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="E5A" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MEM04">
<contactref element="E5" pad="16"/>
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="E5A" pad="16"/>
</signal>
<signal name="MEM05">
<contactref element="E5" pad="17"/>
<contactref element="E10" pad="9"/>
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
<contactref element="E5A" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MEM07">
<contactref element="E5" pad="19"/>
<contactref element="E11" pad="9"/>
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
<contactref element="E5A" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MEM02">
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="E2A" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MEM03">
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="15"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="E2A" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MEM06">
<contactref element="E5" pad="18"/>
<contactref element="E11" pad="4"/>
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
<contactref element="E5A" pad="18"/>
</signal>
<signal name="MEM01">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="E2A" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!CE">
<contactref element="E5" pad="20"/>
<contactref element="E2" pad="20"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="E5A" pad="20"/>
<contactref element="E2A" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R23" pad="4"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R23" pad="3"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R23" pad="5"/>
<contactref element="E9" pad="15"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R23" pad="6"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R23" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R23" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="12"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="E9" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="28"/>
<contactref element="E2" pad="28"/>
<contactref element="E5A" pad="28"/>
<contactref element="E2A" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!OE">
<contactref element="E5" pad="22"/>
<contactref element="E2" pad="22"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E5A" pad="22"/>
<contactref element="E2A" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BMD_DIR">
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!BMD_DIR">
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BSOURCE">
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!DISABLE">
<contactref element="E8" pad="10"/>
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="E8" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="E5" pad="27"/>
<contactref element="E2" pad="27"/>
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E5A" pad="27"/>
<contactref element="E2A" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="B1" pad="+@3"/>
<contactref element="B1" pad="+@2"/>
<contactref element="B1" pad="+@1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="B1" pad="+"/>
<contactref element="B1" pad="+@4"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="J1" pad="AB2"/>
<contactref element="J1" pad="BB2"/>
<contactref element="J1" pad="CB2"/>
<contactref element="J1" pad="DB2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="!EMA1">
<contactref element="J1" pad="AE2"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E14" pad="69"/>
</signal>
<signal name="!EMA2">
<contactref element="J1" pad="AH2"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E14" pad="68"/>
</signal>
<signal name="!MA00">
<contactref element="J1" pad="AD1"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MA08">
<contactref element="J1" pad="DD1"/>
<contactref element="E7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="E13" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E13" pad="5"/>
<contactref element="E12" pad="10"/>
<contactref element="E12" pad="5"/>
<contactref element="E11" pad="10"/>
<contactref element="E11" pad="5"/>
<contactref element="E10" pad="10"/>
<contactref element="E10" pad="5"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!CE_OK">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!TP4">
<contactref element="E8" pad="13"/>
<contactref element="E6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="WE">
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E13" pad="13"/>
<contactref element="E13" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="E12" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="13"/>
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MEM15">
<contactref element="E2" pad="19"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="E2A" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MEM14">
<contactref element="E2" pad="18"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="E2A" pad="18"/>
</signal>
<signal name="MEM13">
<contactref element="E2" pad="17"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="E2A" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MEM12">
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="16"/>
<contactref element="E2A" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!BMA11">
<contactref element="E2" pad="23"/>
<contactref element="E5" pad="23"/>
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="E5A" pad="23"/>
<contactref element="E2A" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!BMA10">
<contactref element="E2" pad="21"/>
<contactref element="E5" pad="21"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E5A" pad="21"/>
<contactref element="E2A" pad="21"/>
</signal>
<signal name="!BMA09">
<contactref element="E7" pad="16"/>
<contactref element="E2" pad="26"/>
<contactref element="E5" pad="26"/>
<contactref element="E5A" pad="26"/>
<contactref element="E2A" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!BMA08">
<contactref element="E7" pad="18"/>
<contactref element="E5" pad="25"/>
<contactref element="E2" pad="25"/>
<contactref element="E5A" pad="25"/>
<contactref element="E2A" pad="25"/>
</signal>
<signal name="!BMA07">
<contactref element="E7" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="24"/>
<contactref element="E2" pad="24"/>
<contactref element="E5A" pad="24"/>
<contactref element="E2A" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!BMA06">
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E5A" pad="1"/>
<contactref element="E2A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!BMA04">
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E5A" pad="3"/>
<contactref element="E2A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!BMA05">
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="E5A" pad="2"/>
<contactref element="E2A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!BMA03">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E5A" pad="10"/>
<contactref element="E2A" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!BMA02">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="E5A" pad="9"/>
<contactref element="E2A" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!BMA00">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E5A" pad="7"/>
<contactref element="E2A" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!BMA01">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E5A" pad="8"/>
<contactref element="E2A" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!BEMA2">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E5A" pad="6"/>
<contactref element="E2A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!BEMA1">
<contactref element="E1" pad="16"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="E5A" pad="5"/>
<contactref element="E2A" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!BEMA0">
<contactref element="E1" pad="18"/>
<contactref element="E9" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E5A" pad="4"/>
<contactref element="E2A" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!BSOURCE">
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ROM_ADDR">
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCCINT">
<contactref element="E14" pad="3"/>
<contactref element="E14" pad="43"/>
<contactref element="VCCINT" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="E14" pad="13"/>
<contactref element="E14" pad="26"/>
<contactref element="E14" pad="38"/>
<contactref element="E14" pad="53"/>
<contactref element="E14" pad="66"/>
<contactref element="E14" pad="78"/>
<contactref element="VCCIO" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IR00">
<contactref element="E14" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="DD2"/>
</signal>
<signal name="!KEY_CTL">
<contactref element="E14" pad="79"/>
<contactref element="J1" pad="DU2"/>
<contactref element="U6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!IR01">
<contactref element="E14" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="DE2"/>
</signal>
<signal name="DF_ENABLE">
<contactref element="E14" pad="37"/>
<contactref element="J1" pad="CA1"/>
</signal>
<signal name="TCK2">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="62"/>
</signal>
<signal name="TDO2">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="E14" pad="71"/>
</signal>
<signal name="TMS2">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="E14" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!F_SET">
<contactref element="E14" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="DP2"/>
</signal>
<signal name="TDI2">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="E14" pad="14"/>
</signal>
<signal name="TP_AA1">
<contactref element="E14" pad="74"/>
<contactref element="SERIAL" pad="10"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="AA1"/>
</signal>
<signal name="TP_AB1">
<contactref element="E14" pad="73"/>
<contactref element="SERIAL" pad="9"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="AB1"/>
</signal>
<signal name="TP_BA1">
<contactref element="E14" pad="56"/>
<contactref element="SERIAL" pad="8"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="BA1"/>
</signal>
<signal name="TP_BB1">
<contactref element="E14" pad="55"/>
<contactref element="SERIAL" pad="7"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="BB1"/>
</signal>
<signal name="!INT_IN_PROG">
<contactref element="E14" pad="48"/>
<contactref element="J1" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="CF1">
<contactref element="SERIAL" pad="11"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
<contactref element="E14" pad="84"/>
</signal>
<signal name="CF0">
<contactref element="SERIAL" pad="12"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
<contactref element="TS_DISABLE" pad="2"/>
<contactref element="E14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="E14" pad="83"/>
<contactref element="OSC" pad="5"/>
<contactref element="OSC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXDTTL">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="E14" pad="75"/>
<contactref element="U10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DSRTTL">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="12"/>
<contactref element="U10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TXDTTL">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="E14" pad="76"/>
<contactref element="U10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
