<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="124.46" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="124.46" y1="0" x2="124.46" y2="95.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="124.46" y1="95.25" x2="0" y2="95.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="95.25" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="0414/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C102-064X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 6.4 x 13.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO18">
<description>&lt;b&gt;TO 18&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92-BCE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line B C E from top&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO3">
<description>&lt;b&gt;TO-3&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="4,3">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 4.3 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="triac">
<packages>
<package name="TO220CL">
<description>&lt;b&gt;TO 220 CL&lt;/b&gt; horizontal (Cathode; Anode; Gate)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SPADELUG">
<description>Spade Lug Mounting Hole</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO78">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="P0817/22" value="22 5W"/>
<element name="R2" library="rcl" package="P0817/22" value="22 5W"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0414/15" value="0.2 2W"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0414/15" value="0.2 2W"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0414/15" value="0.2 2W"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="33"/>
<element name="VT2" library="transistor" package="TO18" value="2N3009"/>
<element name="VT3" library="transistor-npn" package="TO3" value="2N3055"/>
<element name="VT1" library="transistor" package="TO92-BCE" value="MPS6534"/>
<element name="VT5" library="transistor" package="TO92-BCE" value="MPS6534"/>
<element name="U$1" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="U$5" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="U$7" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="U$8" library="holes" package="4,3" value=""/>
<element name="SCR1" library="triac" package="TO220CL" value="2N4441"/>
<element name="E1" library="dec-con" package="SPADELUG" value="2"/>
<element name="E2" library="dec-con" package="SPADELUG" value="3"/>
<element name="+8V" library="dec-con" package="SPADELUG" value="6"/>
<element name="B" library="dec-con" package="SPADELUG" value="4"/>
<element name="GND" library="dec-con" package="SPADELUG" value="5"/>
<element name="+5V" library="dec-con" package="SPADELUG" value="1"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41Z10" value="5.1V"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E22-6" value="150uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E22-6" value="150uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E15-5" value="6.8uf"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C102-064X133" value="0.1uf"/>
<element name="IC1" library="linear" package="TO78" value="MAT-03H"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="SCR1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="VT3" pad="E"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="VT2" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SCR1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="VT1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SCR1" pad="G"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="VT5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="VT5" pad="E"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="VT5" pad="B"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="VT3" pad="B"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="VT2" pad="3"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+8V">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="+8V" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="VT1" pad="E"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="VT1" pad="C"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5.1VREF">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="VT3" pad="C" route="any" routetag="A.C"/>
<contactref element="VT3" pad="C/" route="any" routetag="A.C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="VT2" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
