<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="76.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="0" x2="76.2" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="38.1" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="battery">
<packages>
<package name="CRAA">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Varta</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="B2,54">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="LOGO">
<description>Experimental Logo for boards.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="G1" library="battery" package="CRAA" value="CR-AA"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10"/>
<element name="RED" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="BLACK" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="LOGO" library="dec-con" package="LOGO" value="LOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="BLACK" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
