<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>BC08J Paddle</text>
<text>BC08J Paddle</text>
<text>BC08J Paddle</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE-R">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="DEC40PINV">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="SINGLE-R" value="OUTLINE-SINGLE-R"/>
<element name="SV1" library="dec-con" package="DEC40PINV" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="M2">
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
<contactref element="SV1" pad="Z"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
<contactref element="SV1" pad="DD"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="U$1" pad="S2"/>
<contactref element="SV1" pad="JJ"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="U$1" pad="T2"/>
<contactref element="SV1" pad="NN"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
<contactref element="SV1" pad="V"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
<contactref element="SV1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="E2">
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
<contactref element="SV1" pad="L"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="SV1" pad="F"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="U$1" pad="V2"/>
<contactref element="SV1" pad="TT"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="U$1" pad="L1"/>
<contactref element="SV1" pad="BB"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="U$1" pad="M1"/>
<contactref element="SV1" pad="FF"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="U$1" pad="P1"/>
<contactref element="SV1" pad="LL"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="U$1" pad="S1"/>
<contactref element="SV1" pad="RR"/>
</signal>
<signal name="J1">
<contactref element="U$1" pad="J1"/>
<contactref element="SV1" pad="X"/>
</signal>
<signal name="H1">
<contactref element="U$1" pad="H1"/>
<contactref element="SV1" pad="T"/>
</signal>
<signal name="E1">
<contactref element="U$1" pad="E1"/>
<contactref element="SV1" pad="N"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$1" pad="D1"/>
<contactref element="SV1" pad="J"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
<contactref element="SV1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="L2"/>
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
<contactref element="U$1" pad="R2"/>
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
<contactref element="U$1" pad="F2"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="U$1" pad="U2"/>
<contactref element="U$1" pad="K1"/>
<contactref element="U$1" pad="N1"/>
<contactref element="U$1" pad="R1"/>
<contactref element="U$1" pad="T1"/>
<contactref element="U$1" pad="U1"/>
<contactref element="U$1" pad="V1"/>
<contactref element="U$1" pad="F1"/>
<contactref element="U$1" pad="C1"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="SV1" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="C"/>
<contactref element="SV1" pad="E"/>
<contactref element="SV1" pad="H"/>
<contactref element="SV1" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="M"/>
<contactref element="SV1" pad="P"/>
<contactref element="SV1" pad="S"/>
<contactref element="SV1" pad="U"/>
<contactref element="SV1" pad="W"/>
<contactref element="SV1" pad="Y"/>
<contactref element="SV1" pad="AA"/>
<contactref element="SV1" pad="CC"/>
<contactref element="SV1" pad="EE"/>
<contactref element="SV1" pad="HH"/>
<contactref element="SV1" pad="KK"/>
<contactref element="SV1" pad="MM"/>
<contactref element="SV1" pad="PP"/>
<contactref element="SV1" pad="SS"/>
<contactref element="SV1" pad="UU"/>
<contactref element="SV1" pad="B"/>
<contactref element="SV1" pad="VV"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
