<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="62.5275" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.5275" y1="0" x2="62.5275" y2="60.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.5275" y1="60.63" x2="0" y2="60.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60.63" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Bot</text>
<text>Top</text>
<text>CF-&gt;IDE Adapter</text>
<text>Holg 08.08.01</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="HOLGNORM">
<packages>
<package name="BOHRUNG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IDEAdapterDouble">
<description>Generated from &lt;b&gt;IDEAdapterDouble.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="CFSMT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X20" value="PINHD-2X20"/>
<element name="J1" library="IDEAdapterDouble" package="CFSMT" value="CFLASH1"/>
<element name="J2" library="jumper" package="JP1" value="JUMPER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="PINHD-1X4"/>
<element name="U$13" library="HOLGNORM" package="BOHRUNG" value="BOHRUNG"/>
<element name="U$14" library="HOLGNORM" package="BOHRUNG" value="BOHRUNG"/>
<element name="U$16" library="HOLGNORM" package="BOHRUNG" value="BOHRUNG"/>
<element name="U$17" library="HOLGNORM" package="BOHRUNG" value="BOHRUNG"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="40"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="50"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="U$13" pad="1"/>
<contactref element="U$16" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="HD7">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="HD6">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HD5">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="HD4">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HD3">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HD2">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="HD1">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="HD0">
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="/IOWR">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="/IORD">
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="J1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="IORDY">
<contactref element="JP1" pad="27"/>
<contactref element="J1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="JP1" pad="31"/>
<contactref element="J1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="HA1">
<contactref element="JP1" pad="33"/>
<contactref element="J1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="HA0">
<contactref element="JP1" pad="35"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="/CE1">
<contactref element="JP1" pad="37"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="/DASP">
<contactref element="JP1" pad="39"/>
<contactref element="J1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="HD8">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="HD9">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="HD10">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="HD11">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="HD12">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="HD13">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="HD14">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="HD15">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="J1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="/IOCS16">
<contactref element="JP1" pad="32"/>
<contactref element="J1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PDIAG">
<contactref element="JP1" pad="34"/>
<contactref element="J1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="HA2">
<contactref element="JP1" pad="36"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="/CE2">
<contactref element="JP1" pad="38"/>
<contactref element="J1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="36"/>
<contactref element="J1" pad="38"/>
<contactref element="J1" pad="44"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MAS/SLA">
<contactref element="J1" pad="39"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
