<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="-0.47" x2="50.15" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.15" y1="-0.47" x2="50.15" y2="51.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.15" y1="51.27" x2="-0.63" y2="51.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="51.27" x2="-0.63" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="TO92" value="7912L"/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO92" value="7812L"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0309/12" value="380 1W"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0309/12" value="380 1W"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".33uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".33uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="IC3" library="linear" package="TO92" value="7912L"/>
<element name="IC4" library="linear" package="TO92" value="7812L"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0309/12" value="380 1W"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0309/12" value="380 1W"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".33uf"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".33uf"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="IC5" library="linear" package="TO92" value="7912L"/>
<element name="IC6" library="linear" package="TO92" value="7812L"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0309/12" value="380 1W"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0309/12" value="380 1W"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value=".33uf"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".33uf"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="60V+">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="60V-">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP1+">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP1-">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP2+">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP2-">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
