<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-5.71" y1="-8.09" x2="156.83" y2="-8.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="156.83" y1="-8.09" x2="156.83" y2="98.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="156.83" y1="98.26" x2="-5.71" y2="98.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.71" y1="98.26" x2="-5.71" y2="-8.09" width="0" layer="20"/>
<text>FlipChip Interface- Rev. 1</text>
<text>Component Side</text>
<text>Solder Side</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="IC20" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL08" value="ILD610">
<attribute name="OC_NEWARK" value="20H8702"/>
<attribute name="MPN" value="ILD610-4"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="E2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="E2D" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="E2E" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC20" pad="7"/>
<contactref element="OK1" pad="8"/>
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC20" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC20" pad="2"/>
<contactref element="E2D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC20" pad="1"/>
<contactref element="E2E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E2T">
<contactref element="IC20" pad="3"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E2">
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="OK1" pad="7"/>
<contactref element="OK1" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
