<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="-0.47" x2="126.985" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="126.985" y1="-0.47" x2="126.985" y2="89.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="126.985" y1="89.37" x2="0.005" y2="89.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="89.37" x2="0.005" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<text>RealConsole CORE - Rev.1</text>
<text>+</text>
<text>Solder side</text>
<text>Component Side</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>PA8PDP/VRS</text>
<text>TxD</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-motorola">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC18U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="SP19L">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory">
<packages>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC18U-V" value="4Mhz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="27pf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="27pf"/>
<element name="IC18" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS132N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/7" value="10K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="10K"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C102-043X133" value="22uf"/>
<element name="IC21" library="micro-motorola" package="DIL24" value="6850">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C2457"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6850"/>
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4899775"/>
</element>
<element name="IC24" library="micro-motorola" package="DIL40" value="6821">
<attribute name="OC_NEWARK" value="29C4772"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6821"/>
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1652403"/>
</element>
<element name="IC27" library="linear" package="DIL14" value="LM556N"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/7" value="100K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="100K"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/7" value="3.3K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/7" value="3.3K"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/7" value="3.3K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/7" value="3.3K"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/7" value="1.8K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/7" value="10K"/>
<element name="R11" library="pot" package="SP19L" value="10K"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="330pf"/>
<element name="COM" library="con-subd" package="F09HP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/7" value="270"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/7" value="1K"/>
<element name="IC19" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS138N"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC20" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/7" value="3.3K"/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="RESET">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value="DEBUG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="CORE-IO" library="con-lstb" package="MA10-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BYP17" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP18" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="BYP19" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP20" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="BYP21" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP22" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="BYP23" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="BYP24" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="BYP25" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="BYP26" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP27" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="BYP28" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP1" value="CB1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC26" library="74xx-us" package="DIL20" value="74LS245N"/>
<element name="IC25" library="74xx-us" package="DIL20" value="74LS245N"/>
<element name="IC22" library="memory-hitachi" package="DIL28-6" value="6264A">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="283605"/>
</element>
<element name="IC28" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS139N"/>
<element name="IC23" library="microchip" package="DIL28-6" value="27C128P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP4" library="jumper" package="JP1" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC29" library="memory" package="DIL28" value="27256"/>
<element name="BYP29" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS-232" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC17" library="micro-motorola" package="DIL40" value="6809">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C2459"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6809"/>
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4530354"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/7" value="3.3K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC21" pad="23"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="8"/>
<contactref element="IC21" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC24" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="15"/>
<contactref element="IC20" pad="10"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="CORE-IO" pad="11"/>
<contactref element="CORE-IO" pad="10"/>
<contactref element="BYP23" pad="2"/>
<contactref element="BYP22" pad="2"/>
<contactref element="BYP21" pad="2"/>
<contactref element="BYP20" pad="2"/>
<contactref element="BYP19" pad="2"/>
<contactref element="BYP18" pad="2"/>
<contactref element="BYP17" pad="2"/>
<contactref element="BYP28" pad="2"/>
<contactref element="BYP27" pad="2"/>
<contactref element="BYP26" pad="2"/>
<contactref element="BYP25" pad="2"/>
<contactref element="BYP24" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="COM" pad="5"/>
<contactref element="COM" pad="G1"/>
<contactref element="COM" pad="G2"/>
<contactref element="IC26" pad="10"/>
<contactref element="IC25" pad="10"/>
<contactref element="IC26" pad="19"/>
<contactref element="IC25" pad="19"/>
<contactref element="IC22" pad="14"/>
<contactref element="IC28" pad="8"/>
<contactref element="IC28" pad="15"/>
<contactref element="IC23" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="IC29" pad="14"/>
<contactref element="BYP29" pad="2"/>
<contactref element="RS-232" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC18" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC27" pad="10"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC21" pad="8"/>
<contactref element="IC21" pad="10"/>
<contactref element="IC19" pad="16"/>
<contactref element="IC21" pad="12"/>
<contactref element="IC27" pad="14"/>
<contactref element="IC27" pad="4"/>
<contactref element="IC24" pad="20"/>
<contactref element="IC20" pad="16"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="CORE-IO" pad="9"/>
<contactref element="CORE-IO" pad="12"/>
<contactref element="BYP23" pad="1"/>
<contactref element="BYP22" pad="1"/>
<contactref element="BYP21" pad="1"/>
<contactref element="BYP20" pad="1"/>
<contactref element="BYP19" pad="1"/>
<contactref element="BYP18" pad="1"/>
<contactref element="BYP17" pad="1"/>
<contactref element="BYP28" pad="1"/>
<contactref element="BYP27" pad="1"/>
<contactref element="BYP26" pad="1"/>
<contactref element="BYP25" pad="1"/>
<contactref element="BYP24" pad="1"/>
<contactref element="IC26" pad="20"/>
<contactref element="IC25" pad="20"/>
<contactref element="IC22" pad="28"/>
<contactref element="IC28" pad="16"/>
<contactref element="IC23" pad="28"/>
<contactref element="IC23" pad="1"/>
<contactref element="IC23" pad="27"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC29" pad="28"/>
<contactref element="IC29" pad="1"/>
<contactref element="BYP29" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="22"/>
<contactref element="IC24" pad="24"/>
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="33"/>
</signal>
<signal name="PIA-B3">
<contactref element="CORE-IO" pad="16"/>
<contactref element="IC26" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIA-B2">
<contactref element="CORE-IO" pad="15"/>
<contactref element="IC26" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIA-B1">
<contactref element="CORE-IO" pad="14"/>
<contactref element="IC26" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIA-B0">
<contactref element="CORE-IO" pad="13"/>
<contactref element="IC26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIA-A0">
<contactref element="CORE-IO" pad="1"/>
<contactref element="IC25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIA-A6">
<contactref element="CORE-IO" pad="7"/>
<contactref element="IC25" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PIA-A4">
<contactref element="CORE-IO" pad="5"/>
<contactref element="IC25" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PIA-A2">
<contactref element="CORE-IO" pad="3"/>
<contactref element="IC25" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIA-A1">
<contactref element="CORE-IO" pad="2"/>
<contactref element="IC25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIA-A3">
<contactref element="CORE-IO" pad="4"/>
<contactref element="IC25" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIA-A5">
<contactref element="CORE-IO" pad="6"/>
<contactref element="IC25" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIA-A7">
<contactref element="CORE-IO" pad="8"/>
<contactref element="IC25" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIA-B5">
<contactref element="CORE-IO" pad="18"/>
<contactref element="IC26" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIA-B4">
<contactref element="CORE-IO" pad="17"/>
<contactref element="IC26" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="39"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="IC18" pad="6"/>
<contactref element="IC24" pad="34"/>
<contactref element="IC17" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC18" pad="5"/>
<contactref element="IC18" pad="4"/>
<contactref element="IC18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC18" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A00">
<contactref element="IC24" pad="36"/>
<contactref element="IC21" pad="11"/>
<contactref element="IC23" pad="10"/>
<contactref element="IC22" pad="10"/>
<contactref element="IC29" pad="10"/>
<contactref element="IC17" pad="8"/>
</signal>
<signal name="R/!W">
<contactref element="IC24" pad="21"/>
<contactref element="IC21" pad="13"/>
<contactref element="IC22" pad="27"/>
<contactref element="IC17" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC24" pad="32"/>
<contactref element="IC21" pad="21"/>
<contactref element="IC22" pad="12"/>
<contactref element="IC23" pad="12"/>
<contactref element="IC29" pad="12"/>
<contactref element="IC17" pad="30"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="IC28" pad="13"/>
<contactref element="IC29" pad="27"/>
<contactref element="IC17" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC28" pad="14"/>
<contactref element="IC17" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC23" pad="26"/>
<contactref element="IC19" pad="4"/>
<contactref element="IC29" pad="26"/>
<contactref element="IC22" pad="26"/>
<contactref element="IC17" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC22" pad="2"/>
<contactref element="IC23" pad="2"/>
<contactref element="IC29" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="20"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC22" pad="23"/>
<contactref element="IC23" pad="23"/>
<contactref element="IC29" pad="23"/>
<contactref element="IC17" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC22" pad="21"/>
<contactref element="IC23" pad="21"/>
<contactref element="IC29" pad="21"/>
<contactref element="IC17" pad="18"/>
</signal>
<signal name="A09">
<contactref element="IC22" pad="24"/>
<contactref element="IC23" pad="24"/>
<contactref element="IC29" pad="24"/>
<contactref element="IC17" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A08">
<contactref element="IC22" pad="25"/>
<contactref element="IC23" pad="25"/>
<contactref element="IC29" pad="25"/>
<contactref element="IC17" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A07">
<contactref element="IC19" pad="6"/>
<contactref element="IC22" pad="3"/>
<contactref element="IC23" pad="3"/>
<contactref element="IC29" pad="3"/>
<contactref element="IC17" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A06">
<contactref element="IC19" pad="3"/>
<contactref element="IC22" pad="4"/>
<contactref element="IC23" pad="4"/>
<contactref element="IC29" pad="4"/>
<contactref element="IC17" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A05">
<contactref element="IC19" pad="2"/>
<contactref element="IC22" pad="5"/>
<contactref element="IC23" pad="5"/>
<contactref element="IC29" pad="5"/>
<contactref element="IC17" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A04">
<contactref element="IC19" pad="1"/>
<contactref element="IC23" pad="6"/>
<contactref element="IC22" pad="6"/>
<contactref element="IC29" pad="6"/>
<contactref element="IC17" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A03">
<contactref element="IC23" pad="7"/>
<contactref element="IC22" pad="7"/>
<contactref element="IC29" pad="7"/>
<contactref element="IC17" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A02">
<contactref element="IC23" pad="8"/>
<contactref element="IC22" pad="8"/>
<contactref element="IC29" pad="8"/>
<contactref element="IC17" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A01">
<contactref element="IC24" pad="35"/>
<contactref element="IC23" pad="9"/>
<contactref element="IC22" pad="9"/>
<contactref element="IC29" pad="9"/>
<contactref element="IC17" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC24" pad="27"/>
<contactref element="IC21" pad="16"/>
<contactref element="IC22" pad="18"/>
<contactref element="IC23" pad="18"/>
<contactref element="IC29" pad="18"/>
<contactref element="IC17" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC24" pad="28"/>
<contactref element="IC21" pad="17"/>
<contactref element="IC22" pad="17"/>
<contactref element="IC23" pad="17"/>
<contactref element="IC29" pad="17"/>
<contactref element="IC17" pad="26"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC24" pad="30"/>
<contactref element="IC21" pad="19"/>
<contactref element="IC22" pad="15"/>
<contactref element="IC23" pad="15"/>
<contactref element="IC29" pad="15"/>
<contactref element="IC17" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC24" pad="33"/>
<contactref element="IC21" pad="22"/>
<contactref element="IC22" pad="11"/>
<contactref element="IC23" pad="11"/>
<contactref element="IC29" pad="11"/>
<contactref element="IC17" pad="31"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC24" pad="31"/>
<contactref element="IC21" pad="20"/>
<contactref element="IC22" pad="13"/>
<contactref element="IC23" pad="13"/>
<contactref element="IC29" pad="13"/>
<contactref element="IC17" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC24" pad="29"/>
<contactref element="IC21" pad="18"/>
<contactref element="IC22" pad="16"/>
<contactref element="IC23" pad="16"/>
<contactref element="IC29" pad="16"/>
<contactref element="IC17" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC24" pad="26"/>
<contactref element="IC21" pad="15"/>
<contactref element="IC22" pad="19"/>
<contactref element="IC23" pad="19"/>
<contactref element="IC29" pad="19"/>
<contactref element="IC17" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="IC24" pad="12"/>
<contactref element="IC26" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="IC24" pad="13"/>
<contactref element="IC26" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="IC24" pad="14"/>
<contactref element="IC26" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="IC24" pad="15"/>
<contactref element="IC26" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="IC24" pad="16"/>
<contactref element="IC26" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="IC24" pad="17"/>
<contactref element="IC26" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC24" pad="2"/>
<contactref element="IC25" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$129">
<contactref element="IC24" pad="3"/>
<contactref element="IC25" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="IC24" pad="4"/>
<contactref element="IC25" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="IC24" pad="5"/>
<contactref element="IC25" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$132">
<contactref element="IC24" pad="6"/>
<contactref element="IC25" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$133">
<contactref element="IC24" pad="7"/>
<contactref element="IC25" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$134">
<contactref element="IC24" pad="8"/>
<contactref element="IC25" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$135">
<contactref element="IC24" pad="9"/>
<contactref element="IC25" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC24" pad="10"/>
<contactref element="IC26" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC24" pad="11"/>
<contactref element="IC26" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$138">
<contactref element="IC24" pad="40"/>
<contactref element="IC27" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIA-B7">
<contactref element="CORE-IO" pad="20"/>
<contactref element="IC26" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIA-B6">
<contactref element="CORE-IO" pad="19"/>
<contactref element="IC26" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!IRQ">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="IC21" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CB1">
<contactref element="IC24" pad="18"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="IC24" pad="25"/>
<contactref element="IC21" pad="14"/>
<contactref element="IC18" pad="10"/>
<contactref element="IC17" pad="34"/>
<contactref element="IC18" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="IC27" pad="8"/>
<contactref element="IC27" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$141">
<contactref element="IC27" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$142">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!CDEF">
<contactref element="IC23" pad="20"/>
<contactref element="IC23" pad="22"/>
<contactref element="IC28" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!NMI">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MR">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="36"/>
</signal>
<signal name="!HLT">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC21" pad="4"/>
<contactref element="IC21" pad="3"/>
<contactref element="IC27" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$143">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC27" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC21" pad="2"/>
<contactref element="IC20" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC20" pad="14"/>
<contactref element="COM" pad="2"/>
<contactref element="RS-232" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$147">
<contactref element="IC21" pad="5"/>
<contactref element="IC18" pad="12"/>
<contactref element="IC18" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$148">
<contactref element="IC18" pad="11"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$149">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IO-F">
<contactref element="IC21" pad="9"/>
<contactref element="IC19" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$150">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC21" pad="24"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$151">
<contactref element="IC18" pad="8"/>
<contactref element="IC28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IO-E">
<contactref element="IC19" pad="9"/>
<contactref element="IC24" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$154">
<contactref element="IC27" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC21" pad="6"/>
<contactref element="IC20" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC20" pad="13"/>
<contactref element="COM" pad="3"/>
<contactref element="RS-232" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$153">
<contactref element="IC20" pad="8"/>
<contactref element="IC20" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$155">
<contactref element="IC20" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$156">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$157">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC20" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$158">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$159">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$160">
<contactref element="IC20" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$136">
<contactref element="IC26" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$137">
<contactref element="IC25" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R11" pad="S"/>
<contactref element="R11" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="2"/>
<contactref element="IC27" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!0123">
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="IC22" pad="20"/>
<contactref element="IC22" pad="22"/>
<contactref element="IC28" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!EP1">
<contactref element="IC28" pad="9"/>
<contactref element="IC28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EP">
<contactref element="IC28" pad="12"/>
<contactref element="IC28" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!4-B">
<contactref element="IC28" pad="7"/>
<contactref element="IC29" pad="22"/>
<contactref element="IC29" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$145">
<contactref element="COM" pad="7"/>
<contactref element="COM" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="COM" pad="4"/>
<contactref element="COM" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!FIRQ">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="IC24" pad="38"/>
<contactref element="IC24" pad="37"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
