<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>REFERENCE SUPPLY A702B</text>
<text>1-67</text>
<hole x="19.05" y="11.43" drill="3.175"/>
<hole x="44.45" y="11.43" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
<package name="3006Y">
<description>Older, larger style of multi-turn potentiometer.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO3">
<description>&lt;b&gt;TO-3&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,54/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="rcl" package="E22-6" value=".47 20V"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1K 5%"/>
<element name="U$3" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="Q3" library="transistor" package="TO5" value="PN3567"/>
<element name="Q4" library="transistor" package="TO3" value="2N3792"/>
<element name="R10" library="dec-con" package="3006Y" value="20K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="680"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="680"/>
<element name="R15" library="rcl" package="P0817/22" value="100 2W"/>
<element name="R17" library="rcl" package="P0817/22" value="100 2W"/>
<element name="R14" library="rcl" package="P0817/22" value="100 2W"/>
<element name="R16" library="rcl" package="P0817/22" value="100 2W"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E22-6" value=".47 20V"/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35Z10" value="1N4735"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/0,8" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/0,8" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,54/0,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="C2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="Q4" pad="E"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U2">
<contactref element="U$3" pad="U2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$3" pad="B2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="10V_OUT">
<contactref element="U$3" pad="E2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
