<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>-10V PRECISION POWER SUPPLY A704E</text>
<text>3-68</text>
<text>FLIP CHIP</text>
<hole x="19.05" y="7.62" drill="3.175"/>
<hole x="44.45" y="7.62" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
<package name="3006Y">
<description>Older, larger style of multi-turn potentiometer.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="S75P">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO78">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-power">
<packages>
<package name="KH216-8">
<description>&lt;b&gt;POWER RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
11W, grid 55,88 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R1" library="rcl" package="P0817/22" value="450 0.1% WW"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0411/15" value="27K 0.5% WW"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0411/15" value="27K 0.5% WW"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="Q5" library="transistor" package="TO39" value="2N2219"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0411/15" value="15K 0.5% WW"/>
<element name="R6" library="rcl" package="P0817/22" value="425 0.5% WW"/>
<element name="U$3" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="Q3" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q4" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="3300 5%"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="1000 5%"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="1000 5%"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="18 5%"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0411/15" value="56 3W"/>
<element name="Q6" library="transistor" package="TO39" value="2N2219"/>
<element name="R9" library="pot" package="S75P" value="100 WW"/>
<element name="R2" library="pot" package="S75P" value="100 WW"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E22-6" value="47 20V"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35Z10" value="BZX85B6V2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="dec-con" package="3006Y" value="20K"/>
<element name="Q1" library="linear" package="TO78" value="2N2060"/>
<element name="Q2" library="linear" package="TO78" value="2N2060"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0411/15" value="80K 0.5% WW"/>
<element name="R10" library="rcl" package="P0817/22" value="725 0.5% WW"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="150"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E22-6" value="47 20V"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0411/15" value="56 3W"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="18 5%"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="18 5%"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="18 5%"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="R21" library="resistor-power" package="KH216-8" value="40 5% 10W">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="C2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$3" pad="B2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R9" pad="S"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+SENSE">
<contactref element="U$3" pad="T2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-SENSE">
<contactref element="U$3" pad="V2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="6"/>
<contactref element="Q2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R9" pad="E"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TPM">
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="TPN">
<contactref element="U$3" pad="N2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="-10V">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U$3" pad="E2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="3"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="E"/>
<contactref element="R2" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R9" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TPU">
<contactref element="U$3" pad="U2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
