<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="349.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="349.25" y1="0" x2="349.25" y2="190.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="349.25" y1="190.5" x2="203.2" y2="190.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="203.2" y1="190.5" x2="201.93" y2="189.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="201.93" y1="189.23" x2="201.93" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="201.93" y1="180.34" x2="196.85" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="196.85" y1="180.34" x2="196.85" y2="189.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="196.85" y1="189.23" x2="195.58" y2="190.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="162.56" y1="190.5" x2="161.29" y2="189.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="161.29" y1="189.23" x2="161.29" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="161.29" y1="180.34" x2="157.48" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="157.48" y1="180.34" x2="157.48" y2="189.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="157.48" y1="189.23" x2="156.21" y2="190.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="156.21" y1="190.5" x2="0" y2="190.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="190.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Check Mounting Holes</text>
<text>Computer Operations, Inc.</text>
<text>Computer Operations, Inc.</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+5V</text>
<text>-5V</text>
<text>+15V</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<hole x="5.08" y="184.15" drill="3.81"/>
<hole x="5.08" y="6.35" drill="3.81"/>
<hole x="344.17" y="6.35" drill="3.81"/>
<hole x="344.17" y="184.15" drill="3.81"/>
<hole x="135.89" y="184.15" drill="3.81"/>
<hole x="173.99" y="2.54" drill="3.81"/>
<hole x="152.4" y="184.15" drill="3.81"/>
<hole x="205.74" y="184.15" drill="3.81"/>
<hole x="222.25" y="181.61" drill="3.81"/>
<hole x="220.98" y="111.76" drill="6.35"/>
<hole x="248.92" y="87.63" drill="3.81"/>
<hole x="275.59" y="87.63" drill="3.81"/>
<hole x="313.69" y="74.93" drill="3.81"/>
<hole x="341.63" y="74.93" drill="3.81"/>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor-dil">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-h">
<packages>
<package name="26H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E35-12">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 35.56 mm, diameter 12 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E55-25">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 55 mm, diameter 25 mm</description>
</package>
<package name="0617/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="B45181B">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 7.6 x 5 mm, rectangle, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C150-054X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0414/20">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="R10">
<description>R10 DPDT Relay</description>
</package>
<package name="EDGE13X2">
<description>Keyed 13x2 edge connector with 0.1" spacing</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="1X5MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X6MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X3MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-v">
<packages>
<package name="26V">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,81/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="05">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="TO220AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-power">
<packages>
<package name="KH216-8">
<description>&lt;b&gt;POWER RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
11W, grid 55,88 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ptc-ntc">
<packages>
<package name="N644B">
<description>&lt;b&gt;PHILIPS NTC&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="CR1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="U3" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="P1" library="dec-con" package="EDGE13X2" value="EDGE13X2"/>
<element name="CR23" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="CR24" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="CR33" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="CR32" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="CR3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C10" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="U6" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="U18" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="P2" library="con-harting-h" package="26H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U16" library="74xx-us" package="DIL14" value="7406N"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R33" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R34" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R35" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R36" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R37" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R38" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R39" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="R40" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="CR5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C16" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="U9" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="R43" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R44" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R45" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R46" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R47" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R48" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R49" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R50" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R51" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R52" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R53" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="R54" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="CR7" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR8" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C22" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="U12" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="R57" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R58" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R59" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R60" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R61" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R62" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R63" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R64" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R65" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R66" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R67" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="R68" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="CR9" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR10" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C27" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C28" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="C29" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C30" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="U15" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="U21" library="74xx-us" package="DIL14" value="7406N"/>
<element name="U22" library="74xx-us" package="DIL14" value="7406N"/>
<element name="U19" library="74xx-us" package="DIL14" value="7410N"/>
<element name="U20" library="74xx-us" package="DIL14" value="7410N"/>
<element name="U24" library="74xx-us" package="DIL14" value="7408N"/>
<element name="U25" library="74xx-us" package="DIL14" value="74122N"/>
<element name="P6" library="con-amp" package="1X6MTA" value=""/>
<element name="P7" library="con-amp" package="1X6MTA" value=""/>
<element name="P8" library="con-amp" package="1X3MTA" value=""/>
<element name="P3" library="con-harting-v" package="26V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="P4" library="con-amp" package="1X5MTA" value=""/>
<element name="U17" library="resistor-dil" package="DIL16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="13" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="CR12" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR13" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR14" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR15" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR16" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR17" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR18" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR19" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR20" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR21" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CR11" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="R71" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R73" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="C51" library="rcl" package="E35-12" value="250uF 50V"/>
<element name="U23" library="resistor-dil" package="DIL16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="R76" library="rcl" package="0411/15" value="5K 1/2W"/>
<element name="C43" library="rcl" package="C050-025X075" value="470pF"/>
<element name="C46" library="rcl" package="C050-025X075" value="470pF"/>
<element name="C44" library="rcl" package="C050-025X075" value="470pF"/>
<element name="C45" library="rcl" package="C050-025X075" value="470pF"/>
<element name="R77" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R79" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="C49" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="CR31" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="C47" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C41" library="rcl" package="E22-6" value=""/>
<element name="C42" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C50" library="rcl" package="C102-043X133" value=""/>
<element name="R75" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="GND" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO220AV" value="TIP31A"/>
<element name="R72" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="C53" library="rcl" package="E22-6" value=""/>
<element name="U26" library="linear" package="TO220H" value="7815T"/>
<element name="U27" library="linear" package="TO220H" value="7905T"/>
<element name="C52" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="CR34" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="CT7" library="rcl" package="E55-25" value="100uF"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="CT1" library="rcl" package="E55-25" value="225uF"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R86" library="resistor-power" package="KH216-8" value="120 5%">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R87" library="resistor-power" package="KH216-8" value="120 5%">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CR25" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="CR26" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="CR27" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="CR28" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="CR22" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="C31" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C32" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="U1" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U2" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U4" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U5" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U7" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U8" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U10" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U11" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U13" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="U14" library="dec-con" package="DIL14" value="UA733N"/>
<element name="R88" library="dec-con" package="0414/20" value="180 5W"/>
<element name="R81" library="rcl" package="0617/22" value="400 3W"/>
<element name="R14" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R13" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R28" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R27" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R42" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R41" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R56" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R55" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R70" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R69" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="K1" library="dec-con" package="R10" value="R10 S800 12VDC"/>
<element name="K2" library="dec-con" package="R10" value="R10 S800 12VDC"/>
<element name="C33" library="rcl" package="B45181B" value=""/>
<element name="C34" library="rcl" package="B45181B" value=""/>
<element name="14" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="15" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="R80" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R78" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="C35" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="J1" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="C36" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C37" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C48" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="R74" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R82" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R83" library="rcl" package="0207/10" value="5.7K"/>
<element name="R85" library="rcl" package="0411/15" value="29 1W"/>
<element name="R84" library="dec-con" package="0414/20" value="1.5K 3W"/>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="TO5" value="2N2222"/>
<element name="Q5" library="transistor-npn" package="TO5" value="2N2222"/>
<element name="R89" library="rcl" package="0411/15" value="29 1W"/>
<element name="C38" library="rcl" package="C150-054X183" value=""/>
<element name="C39" library="rcl" package="C150-054X183" value=""/>
<element name="R90" library="dec-con" package="0414/20" value="100 5W"/>
<element name="R91" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="TO220AV" value="TIP32"/>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="TO220AV" value="TIP32"/>
<element name="P5" library="con-amp" package="1X5MTA" value=""/>
<element name="CR30" library="ptc-ntc" package="N644B" value="7J5E5">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CR29" library="ptc-ntc" package="N644B" value="7J5E5">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="U18" pad="7"/>
<contactref element="U16" pad="7"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="U12" pad="4"/>
<contactref element="U15" pad="4"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="26"/>
<contactref element="U21" pad="7"/>
<contactref element="U22" pad="7"/>
<contactref element="U19" pad="7"/>
<contactref element="U20" pad="7"/>
<contactref element="U24" pad="7"/>
<contactref element="U25" pad="7"/>
<contactref element="P4" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="-"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="CR11" pad="A"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="U26" pad="2"/>
<contactref element="CR34" pad="A"/>
<contactref element="C53" pad="+"/>
<contactref element="CT7" pad="-"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="-"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="R84" pad="1"/>
<contactref element="R83" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="U25" pad="1"/>
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="U25" pad="2"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="+"/>
<contactref element="P1" pad="A11"/>
<contactref element="P5" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="A13"/>
<contactref element="P1" pad="B13"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U18" pad="14"/>
<contactref element="U16" pad="14"/>
<contactref element="U9" pad="8"/>
<contactref element="U12" pad="8"/>
<contactref element="U15" pad="8"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
<contactref element="P2" pad="4"/>
<contactref element="U21" pad="14"/>
<contactref element="U22" pad="14"/>
<contactref element="U19" pad="14"/>
<contactref element="U20" pad="14"/>
<contactref element="U24" pad="14"/>
<contactref element="U25" pad="14"/>
<contactref element="U17" pad="16"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="16"/>
<contactref element="U25" pad="9"/>
<contactref element="CR22" pad="C"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="13"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
<contactref element="U8" pad="10"/>
<contactref element="U10" pad="10"/>
<contactref element="U11" pad="10"/>
<contactref element="U13" pad="10"/>
<contactref element="U14" pad="10"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="13"/>
<contactref element="U11" pad="2"/>
<contactref element="U11" pad="13"/>
<contactref element="U13" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="13"/>
<contactref element="U14" pad="2"/>
<contactref element="U14" pad="13"/>
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="+"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="A12"/>
<contactref element="P1" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U16" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="CR1" pad="C"/>
<contactref element="CR2" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="CR1" pad="A"/>
<contactref element="CR2" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="A5"/>
<contactref element="CR16" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="B5"/>
<contactref element="CR17" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U18" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="P8" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="7"/>
<contactref element="K1" pad="10"/>
<contactref element="CR32" pad="C"/>
<contactref element="P5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="P6" pad="1"/>
<contactref element="P6" pad="4"/>
<contactref element="P8" pad="1"/>
<contactref element="CT1" pad="-"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="P5" pad="5"/>
<contactref element="CR29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CR23" pad="A"/>
<contactref element="P5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="CR24" pad="A"/>
<contactref element="CR33" pad="C"/>
<contactref element="P5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U16" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="CR3" pad="C"/>
<contactref element="CR4" pad="A"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="CR4" pad="C"/>
<contactref element="CR3" pad="A"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U18" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U18" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="CR15" pad="C"/>
<contactref element="P1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="B4"/>
<contactref element="CR18" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="U18" pad="4"/>
<contactref element="U12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="U18" pad="6"/>
<contactref element="U15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="U18" pad="8"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="U16" pad="3"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CR5" pad="C"/>
<contactref element="CR6" pad="A"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="CR6" pad="C"/>
<contactref element="CR5" pad="A"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U9" pad="3"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="U8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="A3"/>
<contactref element="CR14" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="B3"/>
<contactref element="CR19" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="CR7" pad="C"/>
<contactref element="CR8" pad="A"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="U11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="CR8" pad="C"/>
<contactref element="CR7" pad="A"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="U11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="U12" pad="3"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="U12" pad="5"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="U10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="U11" pad="4"/>
<contactref element="U11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="B1"/>
<contactref element="CR21" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$118">
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$119">
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$120">
<contactref element="CR9" pad="C"/>
<contactref element="CR10" pad="A"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="U14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$122">
<contactref element="CR10" pad="C"/>
<contactref element="CR9" pad="A"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="U14" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$123">
<contactref element="U15" pad="3"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="U15" pad="5"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="U13" pad="4"/>
<contactref element="U13" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="U14" pad="4"/>
<contactref element="U14" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$132">
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$133">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="CR13" pad="C"/>
<contactref element="P1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$134">
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="B2"/>
<contactref element="CR20" pad="C"/>
</signal>
<signal name="ID3">
<contactref element="P2" pad="23"/>
<contactref element="U18" pad="9"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
<contactref element="U17" pad="15"/>
</signal>
<signal name="OTIMING">
<contactref element="P2" pad="5"/>
<contactref element="U16" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OMARK">
<contactref element="P2" pad="7"/>
<contactref element="U16" pad="10"/>
</signal>
<signal name="OD1">
<contactref element="P2" pad="9"/>
<contactref element="U16" pad="12"/>
</signal>
<signal name="OD2">
<contactref element="P2" pad="11"/>
<contactref element="U16" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OD3">
<contactref element="P2" pad="13"/>
<contactref element="U16" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ITIMING">
<contactref element="P2" pad="15"/>
<contactref element="U18" pad="3"/>
<contactref element="U12" pad="7"/>
<contactref element="U17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IMARK">
<contactref element="P2" pad="17"/>
<contactref element="U18" pad="5"/>
<contactref element="U15" pad="7"/>
<contactref element="U17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ID1">
<contactref element="P2" pad="19"/>
<contactref element="U18" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U17" pad="13"/>
</signal>
<signal name="ID2">
<contactref element="P2" pad="21"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U18" pad="11"/>
<contactref element="U17" pad="14"/>
</signal>
<signal name="+U">
<contactref element="P2" pad="25"/>
<contactref element="14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-U">
<contactref element="P2" pad="22"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!IFE">
<contactref element="P2" pad="20"/>
<contactref element="12" pad="1"/>
<contactref element="13" pad="1"/>
<contactref element="U22" pad="5"/>
<contactref element="U17" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!IWE">
<contactref element="P2" pad="18"/>
<contactref element="10" pad="1"/>
<contactref element="11" pad="1"/>
<contactref element="U18" pad="1"/>
<contactref element="U17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="P2" pad="16"/>
<contactref element="U21" pad="3"/>
<contactref element="U23" pad="4"/>
<contactref element="P1" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="S0">
<contactref element="P2" pad="14"/>
<contactref element="U21" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="6"/>
<contactref element="P1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="!DS">
<contactref element="P2" pad="12"/>
<contactref element="U21" pad="8"/>
<contactref element="P1" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="P2" pad="10"/>
<contactref element="U21" pad="6"/>
<contactref element="P1" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="FORW">
<contactref element="P2" pad="6"/>
<contactref element="U22" pad="13"/>
<contactref element="U23" pad="10"/>
<contactref element="P1" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="U21" pad="11"/>
<contactref element="U21" pad="4"/>
<contactref element="U23" pad="3"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="U21" pad="5"/>
<contactref element="U24" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="U21" pad="2"/>
<contactref element="U23" pad="5"/>
<contactref element="U21" pad="13"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$137">
<contactref element="U22" pad="1"/>
<contactref element="U24" pad="8"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="U22" pad="2"/>
<contactref element="CR26" pad="A"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$144">
<contactref element="U22" pad="10"/>
<contactref element="U23" pad="13"/>
<contactref element="U20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K1">
<contactref element="U22" pad="4"/>
<contactref element="CR25" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$153">
<contactref element="U19" pad="6"/>
<contactref element="U19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$159">
<contactref element="U19" pad="11"/>
<contactref element="U19" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$161">
<contactref element="U20" pad="12"/>
<contactref element="U24" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$163">
<contactref element="U20" pad="4"/>
<contactref element="U24" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$183">
<contactref element="U24" pad="2"/>
<contactref element="CR31" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$184">
<contactref element="U25" pad="13"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$189">
<contactref element="U25" pad="11"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$191">
<contactref element="U25" pad="5"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$192">
<contactref element="U25" pad="8"/>
<contactref element="U16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="P6" pad="3"/>
<contactref element="P6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$197">
<contactref element="P7" pad="3"/>
<contactref element="P7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$198">
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="U16" pad="9"/>
<contactref element="U10" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="U16" pad="11"/>
<contactref element="U13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="U22" pad="6"/>
<contactref element="U12" pad="6"/>
<contactref element="U12" pad="2"/>
<contactref element="U15" pad="6"/>
<contactref element="U15" pad="2"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="P3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="P3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="P3" pad="3"/>
<contactref element="P3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="P3" pad="4"/>
<contactref element="CR12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="P3" pad="6"/>
<contactref element="CR13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="P3" pad="7"/>
<contactref element="P3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="P3" pad="8"/>
<contactref element="CR14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="P3" pad="10"/>
<contactref element="CR15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$205">
<contactref element="P3" pad="18"/>
<contactref element="CR17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="P3" pad="11"/>
<contactref element="P3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="P3" pad="12"/>
<contactref element="CR16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="P3" pad="14"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="P3" pad="15"/>
<contactref element="P3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="P3" pad="16"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$207">
<contactref element="P3" pad="20"/>
<contactref element="CR18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$141">
<contactref element="P3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="P3" pad="22"/>
<contactref element="CR19" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$199">
<contactref element="P3" pad="23"/>
<contactref element="P3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$201">
<contactref element="P3" pad="24"/>
<contactref element="CR20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$202">
<contactref element="P3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$203">
<contactref element="P3" pad="26"/>
<contactref element="CR21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="CR11" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$165">
<contactref element="U20" pad="9"/>
<contactref element="U20" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ONLINE">
<contactref element="U20" pad="5"/>
<contactref element="U20" pad="8"/>
<contactref element="U19" pad="1"/>
<contactref element="U24" pad="12"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="U24" pad="10"/>
</signal>
<signal name="REV">
<contactref element="U22" pad="11"/>
<contactref element="P2" pad="8"/>
<contactref element="U23" pad="12"/>
<contactref element="P1" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="N$136">
<contactref element="U19" pad="5"/>
<contactref element="U22" pad="12"/>
<contactref element="U23" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="U22" pad="8"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SELECTED">
<contactref element="U20" pad="2"/>
<contactref element="U22" pad="9"/>
<contactref element="U21" pad="12"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="U21" pad="10"/>
<contactref element="4" pad="1"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="14"/>
<contactref element="U19" pad="4"/>
<contactref element="U19" pad="3"/>
<contactref element="U24" pad="13"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REW(ORANGE)">
<contactref element="U20" pad="11"/>
<contactref element="U23" pad="15"/>
<contactref element="P4" pad="5"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="U19" pad="13"/>
<contactref element="U20" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LOAD(RED)">
<contactref element="U20" pad="3"/>
<contactref element="U23" pad="9"/>
<contactref element="P4" pad="4"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="U19" pad="10"/>
<contactref element="U19" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PWR(BLUE)">
<contactref element="P4" pad="3"/>
<contactref element="U23" pad="1"/>
<contactref element="U24" pad="4"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WE(YELLOW)">
<contactref element="P4" pad="2"/>
<contactref element="U23" pad="2"/>
<contactref element="U24" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="P1" pad="A1"/>
<contactref element="CR12" pad="C"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="U26" pad="3"/>
<contactref element="C34" pad="+"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="CR25" pad="C"/>
<contactref element="CR26" pad="C"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="P1" pad="B11"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$139">
<contactref element="U20" pad="10"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="7"/>
<contactref element="CR31" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U21" pad="9"/>
<contactref element="U24" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="U19" pad="8"/>
<contactref element="U22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$142">
<contactref element="CR34" pad="C"/>
<contactref element="U27" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$178">
<contactref element="P7" pad="1"/>
<contactref element="P7" pad="4"/>
<contactref element="CR28" pad="A"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="9"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="CR30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$179">
<contactref element="R86" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$211">
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$213">
</signal>
<signal name="N$215">
<contactref element="CT1" pad="+"/>
<contactref element="R88" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$194">
</signal>
<signal name="N$164">
<contactref element="CR27" pad="C"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$222">
<contactref element="CR28" pad="C"/>
<contactref element="CR27" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$173">
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="U7" pad="9"/>
<contactref element="U8" pad="9"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="U10" pad="5"/>
<contactref element="U11" pad="5"/>
<contactref element="U13" pad="5"/>
<contactref element="U14" pad="5"/>
<contactref element="U11" pad="9"/>
<contactref element="U10" pad="9"/>
<contactref element="U13" pad="9"/>
<contactref element="U14" pad="9"/>
<contactref element="C33" pad="-"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="U27" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$227">
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$231">
<contactref element="K2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$149">
<contactref element="U26" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$152">
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$166">
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="U25" pad="4"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="U25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="P1" pad="B9"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="U24" pad="5"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="2"/>
<contactref element="8" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$156">
<contactref element="R83" pad="2"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$158">
<contactref element="R85" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$175">
<contactref element="R82" pad="1"/>
<contactref element="CR22" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$155">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="P7" pad="5"/>
<contactref element="P7" pad="6"/>
<contactref element="P6" pad="6"/>
<contactref element="P6" pad="5"/>
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="9"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="CR30" pad="1"/>
<contactref element="CR29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$147">
<contactref element="R90" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="-"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="U27" pad="2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$157">
<contactref element="R90" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="-"/>
<contactref element="R91" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="+UB">
<contactref element="CR24" pad="C"/>
<contactref element="CR23" pad="C"/>
<contactref element="CT7" pad="+"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="15" pad="1"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="R84" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="E"/>
</signal>
<signal name="-UB">
<contactref element="CR33" pad="A"/>
<contactref element="CR32" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
