<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>C:/Users/Vince/Documents/eagle/projects/DEC/DouglasElectronics/img11222018_108b.bmp</text>
<text>104-DE-8</text>
<text>BOOT MEMORY PROTECT BOARD</text>
<text>DOUGLAS ELECTRONICS, INC.</text>
<text>REV. 1</text>
<text>FIELD</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>7740</text>
<text>7741</text>
<text>7742</text>
<text>7743</text>
<text>7744</text>
<text>7745</text>
<text>7746</text>
<text>7747</text>
<text>7750</text>
<text>7752</text>
<text>7753</text>
<text>7754</text>
<text>7755</text>
<text>7757</text>
<text>7751</text>
<text>7756</text>
<text>7760</text>
<text>7761</text>
<text>7762</text>
<text>7763</text>
<text>7764</text>
<text>7765</text>
<text>7766</text>
<text>7767</text>
<text>7770</text>
<text>7771</text>
<text>7772</text>
<text>7773</text>
<text>7774</text>
<text>7775</text>
<text>7776</text>
<text>7777</text>
<text>Omit PWR plane!</text>
<text>OFF</text>
<text>ON</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="C063-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="T8000">
<description>T8000 Series, Electroswitch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="05">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value="QUAD"/>
<element name="BYP1" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="BYP5" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="BYP6" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="BYP7" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="BYP8" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="U6" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="U10" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="U4" library="dec-con" package="DIL14" value="SP314N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP2" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="BYP3" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="BYP4" library="dec-con" package="C063-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="U1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74145N"/>
<element name="U3" library="74xx-us" package="DIL16" value="74145N"/>
<element name="U5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74145N"/>
<element name="U7" library="74xx-us" package="DIL16" value="74145N"/>
<element name="U9" library="74xx-us" package="DIL16" value="74145N"/>
<element name="U8" library="74xx-us" package="DIL16" value="7442N"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="U2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS01N"/>
<element name="LED" library="adafruit" package="LED5MM" value=" "/>
<element name="0" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="1" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="2" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="3" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="4" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="5" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="6" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7740" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7741" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7742" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7743" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7744" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7745" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7746" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7747" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7750" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7751" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7752" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7753" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7754" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7755" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7756" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7757" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7760" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7761" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7762" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7763" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7764" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7765" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7766" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7767" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7770" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7771" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7772" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7773" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7774" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7775" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7776" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="7777" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="S1" library="dec-con" package="T8000" value="T8201"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="BC2"/>
<contactref element="U$2" pad="BN2"/>
<contactref element="U$2" pad="CT2"/>
<contactref element="U$2" pad="CC2"/>
<contactref element="U$2" pad="DT2"/>
<contactref element="U$2" pad="DN2"/>
<contactref element="U$2" pad="DF2"/>
<contactref element="BYP1" pad="2"/>
<contactref element="BYP5" pad="2"/>
<contactref element="BYP6" pad="2"/>
<contactref element="BYP7" pad="2"/>
<contactref element="BYP8" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="BYP2" pad="2"/>
<contactref element="BYP3" pad="2"/>
<contactref element="BYP4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="U9" pad="8"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="A1"/>
<contactref element="S1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="U$2" pad="DA2"/>
</signal>
<signal name="!EMA1">
<contactref element="U$2" pad="AE2"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!EMA2">
<contactref element="U$2" pad="AH2"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!EMA0">
<contactref element="U$2" pad="AD2"/>
<contactref element="U6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MA03">
<contactref element="U$2" pad="AJ1"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MA05">
<contactref element="U$2" pad="BE1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MA11">
<contactref element="U$2" pad="DJ1"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MA00">
<contactref element="U$2" pad="AD1"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MA01">
<contactref element="U$2" pad="AE1"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MA02">
<contactref element="U$2" pad="AH1"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MA06">
<contactref element="U$2" pad="BH1"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MA04">
<contactref element="U$2" pad="BD1"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!MA08">
<contactref element="U$2" pad="DD1"/>
<contactref element="U10" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MA09">
<contactref element="U$2" pad="DE1"/>
<contactref element="U10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MA10">
<contactref element="U$2" pad="DH1"/>
<contactref element="U10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="U$2" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="U$2" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="U$2" pad="DP1"/>
</signal>
<signal name="!MD00">
<contactref element="U$2" pad="AK1"/>
</signal>
<signal name="!MD01">
<contactref element="U$2" pad="AL1"/>
</signal>
<signal name="!MD02">
<contactref element="U$2" pad="AM1"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="U$2" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="U$2" pad="BM1"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="U$2" pad="BK1"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="U$2" pad="DK1"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="U$2" pad="DL1"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="U$2" pad="DM1"/>
</signal>
<signal name="!MD_DIR">
<contactref element="U$2" pad="AK2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="U$2" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="U$2" pad="AR1"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="U$2" pad="AV1"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="U$2" pad="AU1"/>
</signal>
<signal name="!MEM_START">
<contactref element="U$2" pad="AJ2"/>
</signal>
<signal name="SOURCE">
<contactref element="U$2" pad="AL2"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="U$2" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="WRITE">
<contactref element="U$2" pad="AS2"/>
</signal>
<signal name="INHIBIT">
<contactref element="U$2" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="RETURN">
<contactref element="U$2" pad="AR2"/>
</signal>
<signal name="!LINK">
<contactref element="U$2" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="!ROM_ADDR">
<contactref element="U$2" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="U$2" pad="BV1"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="U$2" pad="BR1"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="U$2" pad="BS1"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="U$2" pad="BU1"/>
</signal>
<signal name="INT_STROBE">
<contactref element="U$2" pad="BD2"/>
</signal>
<signal name="!BRK_IN_PROG">
<contactref element="U$2" pad="BE2"/>
</signal>
<signal name="!OVERFLOW">
<contactref element="U$2" pad="BJ2"/>
</signal>
<signal name="!LA_ENABLE">
<contactref element="U$2" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="!BREAK_CYCLE">
<contactref element="U$2" pad="BL2"/>
</signal>
<signal name="!BRK_DATA_CONT">
<contactref element="U$2" pad="BK2"/>
</signal>
<signal name="!LOAD_CONT">
<contactref element="U$2" pad="BH2"/>
</signal>
<signal name="INT_IN_PROG">
<contactref element="U$2" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="POWER_OK">
<contactref element="U$2" pad="BV2"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="U$2" pad="BU2"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="U$2" pad="CD1"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="U$2" pad="CH1"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="U$2" pad="CE1"/>
</signal>
<signal name="!NOT_LAST_TR">
<contactref element="U$2" pad="CM1"/>
</signal>
<signal name="!C2">
<contactref element="U$2" pad="CJ1"/>
</signal>
<signal name="!BUS_STROBE">
<contactref element="U$2" pad="CK1"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="U$2" pad="CL1"/>
</signal>
<signal name="!MS_DISABLE">
<contactref element="U$2" pad="CV1"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="U$2" pad="CP1"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="U$2" pad="CR1"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="U$2" pad="CS1"/>
</signal>
<signal name="!CPMA_DISABLE">
<contactref element="U$2" pad="CU1"/>
</signal>
<signal name="TP2">
<contactref element="U$2" pad="CE2"/>
</signal>
<signal name="TP1">
<contactref element="U$2" pad="CD2"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="U$2" pad="CJ2"/>
</signal>
<signal name="!TS3">
<contactref element="U$2" pad="CM2"/>
</signal>
<signal name="!TS2">
<contactref element="U$2" pad="CL2"/>
</signal>
<signal name="!TS1">
<contactref element="U$2" pad="CK2"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="U$2" pad="CH2"/>
</signal>
<signal name="!IND2">
<contactref element="U$2" pad="CV2"/>
</signal>
<signal name="!TS4">
<contactref element="U$2" pad="CP2"/>
</signal>
<signal name="!LINK_DATA">
<contactref element="U$2" pad="CR2"/>
</signal>
<signal name="!LINK_LOAD">
<contactref element="U$2" pad="CS2"/>
</signal>
<signal name="!IND1">
<contactref element="U$2" pad="CU2"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="U$2" pad="DS1"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="U$2" pad="DV1"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="U$2" pad="DU1"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="U$2" pad="DR1"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="U$2" pad="DV2"/>
</signal>
<signal name="!IR0">
<contactref element="U$2" pad="DD2"/>
</signal>
<signal name="!IR1">
<contactref element="U$2" pad="DE2"/>
</signal>
<signal name="!IR2">
<contactref element="U$2" pad="DH2"/>
</signal>
<signal name="!F">
<contactref element="U$2" pad="DJ2"/>
</signal>
<signal name="!D">
<contactref element="U$2" pad="DK2"/>
</signal>
<signal name="!E">
<contactref element="U$2" pad="DL2"/>
</signal>
<signal name="!USER_MODE">
<contactref element="U$2" pad="DM2"/>
</signal>
<signal name="!FSET">
<contactref element="U$2" pad="DP2"/>
</signal>
<signal name="PULSE_LA">
<contactref element="U$2" pad="DR2"/>
</signal>
<signal name="!STOP">
<contactref element="U$2" pad="DS2"/>
</signal>
<signal name="!KEY_CONT">
<contactref element="U$2" pad="DU2"/>
</signal>
<signal name="!NTS_STALL">
<contactref element="U$2" pad="BR2"/>
</signal>
<signal name="!MA07">
<contactref element="U$2" pad="BJ1"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$2" pad="AB1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U$2" pad="AA1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$2" pad="BB1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$2" pad="BA1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U$2" pad="CA1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U$2" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U$2" pad="CB1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U$2" pad="DA1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="U$2" pad="DB1"/>
</signal>
<signal name="EMA1">
<contactref element="U6" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="EMA0">
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EMA2">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MA07">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MA11">
<contactref element="U10" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="U9" pad="15"/>
<contactref element="U7" pad="15"/>
<contactref element="U5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MA10">
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="14"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MA09">
<contactref element="U10" pad="14"/>
<contactref element="U9" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MA08">
<contactref element="U10" pad="13"/>
<contactref element="U8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MA7740">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="AA2"/>
<contactref element="U$2" pad="BA2"/>
<contactref element="BYP1" pad="1"/>
<contactref element="BYP5" pad="1"/>
<contactref element="BYP6" pad="1"/>
<contactref element="BYP7" pad="1"/>
<contactref element="BYP8" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U10" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="BYP2" pad="1"/>
<contactref element="BYP3" pad="1"/>
<contactref element="BYP4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="U5" pad="16"/>
<contactref element="U7" pad="16"/>
<contactref element="U9" pad="16"/>
<contactref element="U8" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!ENABLE">
<contactref element="LED" pad="K"/>
<contactref element="U8" pad="12"/>
<contactref element="U10" pad="5"/>
<contactref element="U10" pad="11"/>
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="U10" pad="10"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
<contactref element="U6" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="!MA7740">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="7770" pad="2"/>
<contactref element="7777" pad="2"/>
<contactref element="7776" pad="2"/>
<contactref element="7775" pad="2"/>
<contactref element="7774" pad="2"/>
<contactref element="7773" pad="2"/>
<contactref element="7772" pad="2"/>
<contactref element="7771" pad="2"/>
<contactref element="7760" pad="2"/>
<contactref element="7767" pad="2"/>
<contactref element="7766" pad="2"/>
<contactref element="7765" pad="2"/>
<contactref element="7764" pad="2"/>
<contactref element="7763" pad="2"/>
<contactref element="7762" pad="2"/>
<contactref element="7761" pad="2"/>
<contactref element="7750" pad="2"/>
<contactref element="7757" pad="2"/>
<contactref element="7756" pad="2"/>
<contactref element="7755" pad="2"/>
<contactref element="7754" pad="2"/>
<contactref element="7753" pad="2"/>
<contactref element="7752" pad="2"/>
<contactref element="7751" pad="2"/>
<contactref element="7740" pad="2"/>
<contactref element="7747" pad="2"/>
<contactref element="7746" pad="2"/>
<contactref element="7745" pad="2"/>
<contactref element="7744" pad="2"/>
<contactref element="7743" pad="2"/>
<contactref element="7742" pad="2"/>
<contactref element="7741" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="0" pad="2"/>
<contactref element="7" pad="2"/>
<contactref element="6" pad="2"/>
<contactref element="5" pad="2"/>
<contactref element="4" pad="2"/>
<contactref element="3" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="2"/>
<contactref element="1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="7740" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="7741" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="7742" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="7743" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="7744" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="7745" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="7746" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="7747" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="7750" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="7751" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="7752" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="7753" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="7754" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="7755" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="7756" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="7757" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="7760" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="7761" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="7762" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="7763" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="7764" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="7765" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="7766" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="7767" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="7770" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="7771" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="7772" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="7773" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="7774" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="7775" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="7776" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="7777" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U9" pad="12"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U7" pad="12"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
