{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Qty","Value","Device","Package","Parts","Description"]
[2,"A607","A607","H807-2","HJ24, HJ25","A607 Digital to Analog Converter"]
[28,"EMPTY","EMPTY","H807","E03, E04, E05, E06, E07, E08, F04, F05, F06, F07, H06, H21, H22, H33, H35, H36, H37, H38, H39, H40, J21, J22, J35, J36, J37, J38, J39, J40","Empty Slot"]
[7,"G021","G021","H807","A30, A31, A32, A33, B31, B32, B33","Sense Amps"]
[16,"G221","G221","H807","C25, C26, C30, C31, C32, C33, C37, C38, D25, D26, D30, D31, D32, D33, D37, D38","Memory Selector"]
[9,"G228","G228","H807","A27, A36, A37, B26, B27, B36, B37, C39, D39","Inhibit Driver"]
[2,"G610","G610","H807-2","CD27, CD34","G610 Core Connector"]
[2,"G611","G610","H807-2","CD29, CD36","G610 Core Connector"]
[7,"G624","G624","H807","A25, A26, A38, A39, B25, B38, B39","Resistor Board"]
[1,"G792","G792","H807-2","AB03","Power Supply Connector"]
[1,"G805","G805","H807-2","AB01","Negative Regulator"]
[1,"G826","G826","H807-2","AB02","Regulator and Power Detector"]
[4,"H807","H807","H807","C28, C35, D28, D35","Empty card slot"]
[5,"M040","M040","H807","C02, C03, C04, C05, C06","M040 Solenoid Driver"]
[40,"M113","M113","H807","A05, A06, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, B06, B08, B09, B21, C09, C10, C14, C15, C16, C17, C18, D07, D12, D13, D14, D15, D16, E09, E11, E12, E15, E22, E24, F20, F21, F22, F25, F29, F32","10 2-input NAND Gates"]
[17,"M115","M115","H807","A20, B04, B07, B20, C11, C19, C20, C21, D09, D17, D18, D19, E14, E21, E25, F26, F28","8 3-input NAND Gates"]
[8,"M117","M117","H807","D10, D20, D21, F11, F19, F23, F24, F27","6 4-input NAND Gates"]
[1,"M119","M119","H807","F09","3 8-input NAND Gates"]
[8,"M160","M160","H807","D23, E13, E26, E27, E28, E29, E30, F33","AND-NOR Gates"]
[4,"M162","M162","H807","A07, A08, A09, A10","Parity Circuit"]
[6,"M216","M206X","H807","B22, E18, E19, E20, E23, E33","Two sets of 3 D flip-flops"]
[10,"M216","M216","H807","B05, B11, B17, B18, B19, C22, C23, C24, D11, D24","Two sets of 3 D flip-flops"]
[6,"M220","M220","H807-2","EF34, EF35, EF36, EF37, EF38, EF39","PDP-8 Major Registers"]
[16,"M310","M310","H807","A21, A22, A23, A24, C13, D06, D08, E16, E17, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18","Tapped Delay Line"]
[2,"M360","M360","H807","B23, B24","Variable Delay"]
[1,"M401/M405/M501","M501","H807","J30","M401/M405/M501 Frequency Source"]
[1,"M452","M452","H807","F03","M452 Baud Rate Clock"]
[8,"M506","M506","H807","J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20","Hex Negative Bus Receiver"]
[1,"M516","M516","H807","D05","Hex Positive Bus Receiver"]
[12,"M617","M617","H807","B12, B13, B14, B15, B16, B30, C12, D22, E31, E32, F30, F31","6 4-input NAND Buffers"]
[14,"M650","M650","H807","H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20"]
[2,"M660","M660","H807","C08, F08","Positive Level Driver"]
[1,"M661","M661","H807","C07","Positive Level Driver"]
[1,"M700","M700","H807-2","EF10","Manual Function Timing and Run"]
[1,"M701","M701","H807-2","HJ23","M701 Display Control"]
[1,"M703","M703","H807","A04","M703 Power Fail and Restart"]
[1,"M704","M704","H807-2","HJ29","M704 Plotter Control"]
[1,"M705","M705","H807-2","HJ26","Reader Control"]
[1,"M706","M706","H807-2","EF01","M706 TTY Receiver"]
[1,"M707","M707","H807-2","EF02","M707 TTY Transmitter"]
[1,"M708","M708","H807","H30","M708 Clock Control"]
[1,"M709","M709","H807-2","HJ31","M709 Clock Counter"]
[1,"M710","M710","H807-2","HJ28","Punch Control"]
[1,"M714","M714","H807","J33","M714 Card Reader Control"]
[1,"M715","M715","H807-2","HJ27","Reader Clock"]
[1,"M716","M716","H807-2","HJ32","M716 Card Reader Control"]
[1,"M720","M720","H807","B10","M720 Memory Detection"]
[4,"M900","M916","H807","C40, D40, E40, F40","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[17,"W011","W011","H807","D04, H01, H02, H03, H04, H05, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, J10, J11","One-sided 9 pin connector/cable with grounds (Negibus)."]
[3,"W023","W023","H807","C01, D02, D03","One-sided 18 pin connector/cable."]
[4,"W025","W025","H807-2","AB28, AB29, AB34, AB35","Core memory cable."]
[1,"W076","W076","H807","J12","W076 Terminal Connector"]
[2,"W077","M916","H807","A40, B40","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[1,"W077","W023","H807","D01","One-sided 18 pin connector/cable."]
[1,"W991","W991","H807-2","HJ34","One-sided 36 pin (double hight) connector/cable."]