{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Qty","Value","Device","Package","Parts","Description"]
[7,"G020","G020","H807","A17, A18, A19, A20, B18, B19, B20","Sense Amps"]
[8,"G221","G221","H807","C18, C19, C23, C24, D18, D19, D23, D24","Memory Selector"]
[6,"G228","G228","H807","A23, A24, B23, B24, C25, D25","Inhibit Driver"]
[2,"G610A","W023","H807","C20, C22","One-sided 18 pin connector/cable."]
[2,"G611B","W023","H807","D20, D22","One-sided 18 pin connector/cable."]
[4,"G624","G624","H807","A25, A26, B25, B26","Resistor Board"]
[1,"G785A","M916","H807","A28","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[1,"G785B","W023","H807","B28","One-sided 18 pin connector/cable."]
[1,"G826A","W023","H807","A27","One-sided 18 pin connector/cable."]
[1,"G826B","W023","H807","B27","One-sided 18 pin connector/cable."]
[4,"G921","M916","H807","A01, B01, C01, D01","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[3,"H807","H807","H807","C21, D21, D26","Empty card slot"]
[1,"M002","M002","H807","C26","15 Clamped Loads"]
[7,"M111","M111","H807","A34, A35, B12, C07, C16, D02, D13","Sixteen inverters."]
[7,"M113","M113","H807","B13, C02, C05, C14, C15, D11, D12","10 2-input NAND Gates"]
[6,"M115","M115","H807","A11, A14, C09, C12, C28, D04","8 3-input NAND Gates"]
[2,"M117","M117","H807","C11, C13","6 4-input NAND Gates"]
[3,"M119","M119","H807","B14, B15, C10","3 8-input NAND Gates"]
[5,"M160","M160","H807","A10, A12, A13, B10, D09","AND-NOR Gates"]
[4,"M162","M162","H807","A15, A16, B16, B17","Parity Circuit"]
[6,"M216","M206X","H807","B11, C04, C06, C08, D10, D16","Two sets of 3 D flip-flops"]
[6,"M220","M220","H807-2","AB02, AB03, AB04, AB05, AB06, AB07","PDP-8 Major Registers"]
[6,"M310","M310","H807","D05, D06, D07, D08, D14, D15","Tapped Delay Line"]
[1,"M360","M360","H807","C17","Variable Delay"]
[1,"M452","W023","H807","C33","One-sided 18 pin connector/cable."]
[2,"M516","M516","H807","A32, A33","Hex Positive Bus Receiver"]
[5,"M617","M617","H807","A08, A09, B08, B09, D17","6 4-input NAND Buffers"]
[3,"M623","M623","H807","C27, D27, D28","6 Dual Bus Drivers"]
[2,"M660","M660","H807","C29, C30","Positive Level Driver"]
[1,"M700","M700","H807-2","CD03","Manual Function Timing and Run"]
[1,"M703","M916","H807","A36","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[1,"M705","M705","H807-2","AB30","Reader Control"]
[1,"M706A","M916","H807","C32","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[1,"M706B","M916","H807","D32","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[1,"M707A","M916","H807","C31","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[1,"M707B","M916","H807","D31","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[1,"M710","M710","H807-2","AB31","Punch Control"]
[1,"M715","M715","H807-2","AB29","Reader Clock"]
[8,"M903","M903","H807","B34, B35, B36, C35, C36, D34, D35, D36","Two-sided Posibus cable/connector."]
[4,"M906","M906","H807","B32, B33, D29, D30","Cable Terminator"]
[1,"M916","M916","H807","C34","Simple 36 pin connector/wire cable"]
[2,"W025A","W023","H807","A21, A22","One-sided 18 pin connector/cable."]
[2,"W025B","W023","H807","B21, B22","One-sided 18 pin connector/cable."]
[1,"W076","W023","H807","D33","One-sided 18 pin connector/cable."]