<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="177.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="177.78" y1="0" x2="177.8" y2="127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="177.8" y1="127" x2="0" y2="127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="127" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="121.92" drill="3.96875"/>
<hole x="172.72" y="121.92" drill="3.96875"/>
<hole x="172.72" y="5.08" drill="3.96875"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="3.96875"/>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>Posibus Termination</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<description>5V CPLD w/ISP 

32 Macrocell, low power w/ISP, 5V</description>
<packages>
<package name="TQFP-100">
<description>&lt;b&gt;100-lead Thin Quad Flat Pack Package Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="USB4970-00-A">
<description>&lt;USB-C (USB TYPE-C) Receptacle Connector 24 (6+18 Dummy) Position Surface Mount, Right Angle; Through Hole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="USB497000A">
<description>&lt;b&gt;USB4970-00-A-4&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BAC1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BAC2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMB1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMB2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ACB1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ACB2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAD1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAD2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAT1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAT2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E4" library="memory-hitachi" package="DIL28-6" value="DS1230">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E3" library="memory-hitachi" package="DIL28-6" value="DS1230">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FIELDS" library="con-lstb" package="MA08-2" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E4A" library="memory-hitachi" package="DIL28-3" value="DS1230">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E3A" library="memory-hitachi" package="DIL28-3" value="DS1230">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1A" library="crystal" package="DIL08S" value="20MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="DIL14S" value="20MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BMA1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMA2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="MEM1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="MEM2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CPU1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CPU2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PROG2" library="con-harting-ml" package="ML10" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PROG1" library="con-harting-ml" package="ML10" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="MMU8L" library="atmel-cpld" package="TQFP-100" value="ATF1508-100"/>
<element name="MM32K" library="atmel-cpld" package="TQFP-100" value="ATF1508-100"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="USB4970-00-A" package="USB497000A" value="USB-C">
<attribute name="DESCRIPTION" value="USB-C (USB TYPE-C) Receptacle Connector 24 (6+18 Dummy) Position Surface Mount, Right Angle; Through Hole"/>
<attribute name="HEIGHT" value="3.41mm"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY)"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="USB4970-00-A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PANEL" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="!DAT08">
<contactref element="DAT1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DAT00">
<contactref element="DAT1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAT01">
<contactref element="DAT1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAT02">
<contactref element="DAT1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DAT03">
<contactref element="DAT1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!DAT04">
<contactref element="DAT1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DAT05">
<contactref element="DAT1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DAT06">
<contactref element="DAT1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DAT07">
<contactref element="DAT1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DAT09">
<contactref element="DAT2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAT10">
<contactref element="DAT2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAT11">
<contactref element="DAT2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!CYC3">
<contactref element="DAT2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!WCOVF">
<contactref element="DAT2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!CANCR">
<contactref element="DAT2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BAC1P" pad="2"/>
<contactref element="BAC1P" pad="4"/>
<contactref element="BAC1P" pad="6"/>
<contactref element="BAC1P" pad="8"/>
<contactref element="BAC1P" pad="10"/>
<contactref element="BAC1P" pad="12"/>
<contactref element="BAC1P" pad="14"/>
<contactref element="BAC1P" pad="16"/>
<contactref element="BAC1P" pad="18"/>
<contactref element="BAC1P" pad="20"/>
<contactref element="BAC2P" pad="2"/>
<contactref element="BAC2P" pad="4"/>
<contactref element="BAC2P" pad="6"/>
<contactref element="BAC2P" pad="8"/>
<contactref element="BAC2P" pad="10"/>
<contactref element="BAC2P" pad="12"/>
<contactref element="BAC2P" pad="14"/>
<contactref element="BAC2P" pad="16"/>
<contactref element="BAC2P" pad="18"/>
<contactref element="BAC2P" pad="20"/>
<contactref element="BMB1P" pad="2"/>
<contactref element="BMB1P" pad="4"/>
<contactref element="BMB1P" pad="6"/>
<contactref element="BMB1P" pad="8"/>
<contactref element="BMB1P" pad="10"/>
<contactref element="BMB1P" pad="12"/>
<contactref element="BMB1P" pad="14"/>
<contactref element="BMB1P" pad="16"/>
<contactref element="BMB1P" pad="18"/>
<contactref element="BMB1P" pad="20"/>
<contactref element="BMB2P" pad="2"/>
<contactref element="BMB2P" pad="4"/>
<contactref element="BMB2P" pad="6"/>
<contactref element="BMB2P" pad="8"/>
<contactref element="BMB2P" pad="10"/>
<contactref element="BMB2P" pad="12"/>
<contactref element="BMB2P" pad="14"/>
<contactref element="BMB2P" pad="16"/>
<contactref element="BMB2P" pad="18"/>
<contactref element="BMB2P" pad="20"/>
<contactref element="ACB1P" pad="2"/>
<contactref element="ACB1P" pad="4"/>
<contactref element="ACB1P" pad="6"/>
<contactref element="ACB1P" pad="8"/>
<contactref element="ACB1P" pad="10"/>
<contactref element="ACB1P" pad="12"/>
<contactref element="ACB1P" pad="14"/>
<contactref element="ACB1P" pad="16"/>
<contactref element="ACB1P" pad="18"/>
<contactref element="ACB1P" pad="20"/>
<contactref element="ACB2P" pad="2"/>
<contactref element="ACB2P" pad="4"/>
<contactref element="ACB2P" pad="6"/>
<contactref element="ACB2P" pad="8"/>
<contactref element="ACB2P" pad="10"/>
<contactref element="ACB2P" pad="12"/>
<contactref element="ACB2P" pad="14"/>
<contactref element="ACB2P" pad="16"/>
<contactref element="ACB2P" pad="18"/>
<contactref element="ACB2P" pad="20"/>
<contactref element="DAD1P" pad="2"/>
<contactref element="DAD1P" pad="4"/>
<contactref element="DAD1P" pad="6"/>
<contactref element="DAD1P" pad="8"/>
<contactref element="DAD1P" pad="10"/>
<contactref element="DAD1P" pad="12"/>
<contactref element="DAD1P" pad="14"/>
<contactref element="DAD1P" pad="16"/>
<contactref element="DAD1P" pad="18"/>
<contactref element="DAD1P" pad="20"/>
<contactref element="DAD2P" pad="2"/>
<contactref element="DAD2P" pad="4"/>
<contactref element="DAD2P" pad="6"/>
<contactref element="DAD2P" pad="8"/>
<contactref element="DAD2P" pad="10"/>
<contactref element="DAD2P" pad="12"/>
<contactref element="DAD2P" pad="14"/>
<contactref element="DAD2P" pad="16"/>
<contactref element="DAD2P" pad="18"/>
<contactref element="DAD2P" pad="20"/>
<contactref element="DAT1P" pad="2"/>
<contactref element="DAT1P" pad="4"/>
<contactref element="DAT1P" pad="6"/>
<contactref element="DAT1P" pad="8"/>
<contactref element="DAT1P" pad="10"/>
<contactref element="DAT1P" pad="12"/>
<contactref element="DAT1P" pad="14"/>
<contactref element="DAT1P" pad="16"/>
<contactref element="DAT1P" pad="18"/>
<contactref element="DAT1P" pad="20"/>
<contactref element="DAT2P" pad="2"/>
<contactref element="DAT2P" pad="4"/>
<contactref element="DAT2P" pad="6"/>
<contactref element="DAT2P" pad="8"/>
<contactref element="DAT2P" pad="10"/>
<contactref element="DAT2P" pad="12"/>
<contactref element="DAT2P" pad="14"/>
<contactref element="DAT2P" pad="16"/>
<contactref element="DAT2P" pad="18"/>
<contactref element="DAT2P" pad="20"/>
<contactref element="Q1A" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E4A" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E3A" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="FIELDS" pad="15"/>
<contactref element="FIELDS" pad="1"/>
<contactref element="FIELDS" pad="3"/>
<contactref element="FIELDS" pad="5"/>
<contactref element="FIELDS" pad="13"/>
<contactref element="FIELDS" pad="11"/>
<contactref element="FIELDS" pad="9"/>
<contactref element="FIELDS" pad="7"/>
<contactref element="BMA1P" pad="2"/>
<contactref element="BMA1P" pad="4"/>
<contactref element="BMA1P" pad="6"/>
<contactref element="BMA1P" pad="8"/>
<contactref element="BMA1P" pad="10"/>
<contactref element="BMA1P" pad="12"/>
<contactref element="BMA1P" pad="14"/>
<contactref element="BMA1P" pad="16"/>
<contactref element="BMA1P" pad="18"/>
<contactref element="BMA1P" pad="20"/>
<contactref element="BMA2P" pad="2"/>
<contactref element="BMA2P" pad="4"/>
<contactref element="BMA2P" pad="6"/>
<contactref element="BMA2P" pad="8"/>
<contactref element="BMA2P" pad="10"/>
<contactref element="BMA2P" pad="12"/>
<contactref element="BMA2P" pad="14"/>
<contactref element="BMA2P" pad="16"/>
<contactref element="BMA2P" pad="18"/>
<contactref element="BMA2P" pad="20"/>
<contactref element="MEM1P" pad="2"/>
<contactref element="MEM1P" pad="4"/>
<contactref element="MEM1P" pad="6"/>
<contactref element="MEM1P" pad="8"/>
<contactref element="MEM1P" pad="10"/>
<contactref element="MEM1P" pad="12"/>
<contactref element="MEM1P" pad="14"/>
<contactref element="MEM1P" pad="16"/>
<contactref element="MEM1P" pad="18"/>
<contactref element="MEM1P" pad="20"/>
<contactref element="MEM2P" pad="2"/>
<contactref element="MEM2P" pad="4"/>
<contactref element="MEM2P" pad="6"/>
<contactref element="MEM2P" pad="8"/>
<contactref element="MEM2P" pad="10"/>
<contactref element="MEM2P" pad="12"/>
<contactref element="MEM2P" pad="14"/>
<contactref element="MEM2P" pad="16"/>
<contactref element="MEM2P" pad="18"/>
<contactref element="MEM2P" pad="20"/>
<contactref element="CPU1P" pad="2"/>
<contactref element="CPU1P" pad="4"/>
<contactref element="CPU1P" pad="6"/>
<contactref element="CPU1P" pad="8"/>
<contactref element="CPU1P" pad="10"/>
<contactref element="CPU1P" pad="12"/>
<contactref element="CPU1P" pad="14"/>
<contactref element="CPU1P" pad="16"/>
<contactref element="CPU1P" pad="18"/>
<contactref element="CPU1P" pad="20"/>
<contactref element="CPU2P" pad="2"/>
<contactref element="CPU2P" pad="4"/>
<contactref element="CPU2P" pad="6"/>
<contactref element="CPU2P" pad="8"/>
<contactref element="CPU2P" pad="10"/>
<contactref element="CPU2P" pad="12"/>
<contactref element="CPU2P" pad="14"/>
<contactref element="CPU2P" pad="16"/>
<contactref element="CPU2P" pad="18"/>
<contactref element="CPU2P" pad="20"/>
<contactref element="PROG2" pad="10"/>
<contactref element="PROG2" pad="2"/>
<contactref element="PROG1" pad="10"/>
<contactref element="PROG1" pad="2"/>
<contactref element="MMU8L" pad="11"/>
<contactref element="MMU8L" pad="26"/>
<contactref element="MMU8L" pad="38"/>
<contactref element="MMU8L" pad="43"/>
<contactref element="MMU8L" pad="59"/>
<contactref element="MMU8L" pad="74"/>
<contactref element="MMU8L" pad="86"/>
<contactref element="MMU8L" pad="95"/>
<contactref element="MM32K" pad="11"/>
<contactref element="MM32K" pad="26"/>
<contactref element="MM32K" pad="38"/>
<contactref element="MM32K" pad="43"/>
<contactref element="MM32K" pad="59"/>
<contactref element="MM32K" pad="74"/>
<contactref element="MM32K" pad="86"/>
<contactref element="MM32K" pad="95"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="B12"/>
<contactref element="J2" pad="S4"/>
<contactref element="J2" pad="S3"/>
<contactref element="J2" pad="S2"/>
<contactref element="J2" pad="S1"/>
<contactref element="J2" pad="A12"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="PANEL" pad="2"/>
<contactref element="PANEL" pad="4"/>
<contactref element="PANEL" pad="6"/>
<contactref element="PANEL" pad="8"/>
<contactref element="PANEL" pad="10"/>
<contactref element="PANEL" pad="12"/>
<contactref element="PANEL" pad="14"/>
<contactref element="PANEL" pad="16"/>
<contactref element="PANEL" pad="18"/>
<contactref element="PANEL" pad="20"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC00">
<contactref element="BAC1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="AC01">
<contactref element="BAC1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC02">
<contactref element="BAC1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="AC03">
<contactref element="BAC1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="AC04">
<contactref element="BAC1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="AC05">
<contactref element="BAC1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC06">
<contactref element="BAC1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AC07">
<contactref element="BAC1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC08">
<contactref element="BAC1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC09">
<contactref element="BAC2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="AC10">
<contactref element="BAC2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC11">
<contactref element="BAC2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IOP1">
<contactref element="BAC2P" pad="11"/>
<contactref element="MMU8L" pad="90"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOP2">
<contactref element="BAC2P" pad="9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="85"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOP4">
<contactref element="BAC2P" pad="7"/>
<contactref element="MMU8L" pad="87"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TS3">
<contactref element="BAC2P" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TS1">
<contactref element="BAC2P" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INIT">
<contactref element="BAC2P" pad="1"/>
<contactref element="DAD2P" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="89"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB00">
<contactref element="BMB1P" pad="17"/>
<contactref element="MM32K" pad="64"/>
<contactref element="MMU8L" pad="47"/>
</signal>
<signal name="MB01">
<contactref element="BMB1P" pad="15"/>
<contactref element="MM32K" pad="65"/>
<contactref element="MMU8L" pad="48"/>
</signal>
<signal name="MB02">
<contactref element="BMB1P" pad="13"/>
<contactref element="MM32K" pad="67"/>
<contactref element="MMU8L" pad="49"/>
</signal>
<signal name="!MB03">
<contactref element="BMB1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MB03">
<contactref element="BMB1P" pad="9"/>
<contactref element="MM32K" pad="70"/>
<contactref element="MMU8L" pad="54"/>
</signal>
<signal name="!MB04">
<contactref element="BMB1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB04">
<contactref element="BMB1P" pad="5"/>
<contactref element="MM32K" pad="75"/>
<contactref element="MMU8L" pad="57"/>
</signal>
<signal name="!MB05">
<contactref element="BMB1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB05">
<contactref element="BMB1P" pad="1"/>
<contactref element="MM32K" pad="78"/>
<contactref element="MMU8L" pad="61"/>
</signal>
<signal name="!MB06">
<contactref element="BMB2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MB06">
<contactref element="BMB2P" pad="15"/>
<contactref element="MM32K" pad="68"/>
<contactref element="MMU8L" pad="50"/>
</signal>
<signal name="!MB07">
<contactref element="BMB2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MB07">
<contactref element="BMB2P" pad="11"/>
<contactref element="MM32K" pad="69"/>
<contactref element="MMU8L" pad="53"/>
</signal>
<signal name="!MB08">
<contactref element="BMB2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MB08">
<contactref element="BMB2P" pad="7"/>
<contactref element="MM32K" pad="71"/>
<contactref element="MMU8L" pad="55"/>
</signal>
<signal name="MB09">
<contactref element="BMB2P" pad="5"/>
<contactref element="MM32K" pad="72"/>
<contactref element="MMU8L" pad="56"/>
</signal>
<signal name="MB10">
<contactref element="BMB2P" pad="3"/>
<contactref element="MM32K" pad="76"/>
<contactref element="MMU8L" pad="58"/>
</signal>
<signal name="MB11">
<contactref element="BMB2P" pad="1"/>
<contactref element="MM32K" pad="77"/>
<contactref element="MMU8L" pad="60"/>
</signal>
<signal name="!IB00">
<contactref element="ACB1P" pad="17"/>
<contactref element="MMU8L" pad="64"/>
</signal>
<signal name="!IB01">
<contactref element="ACB1P" pad="15"/>
<contactref element="MMU8L" pad="67"/>
</signal>
<signal name="!IB02">
<contactref element="ACB1P" pad="13"/>
<contactref element="MMU8L" pad="69"/>
</signal>
<signal name="!IB03">
<contactref element="ACB1P" pad="11"/>
<contactref element="MMU8L" pad="71"/>
</signal>
<signal name="!IB04">
<contactref element="ACB1P" pad="9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="75"/>
</signal>
<signal name="!IB05">
<contactref element="ACB1P" pad="7"/>
<contactref element="MMU8L" pad="77"/>
</signal>
<signal name="!IB06">
<contactref element="ACB1P" pad="5"/>
<contactref element="MMU8L" pad="79"/>
</signal>
<signal name="!IB07">
<contactref element="ACB1P" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="81"/>
</signal>
<signal name="!IB08">
<contactref element="ACB1P" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="84"/>
</signal>
<signal name="!IB09">
<contactref element="ACB2P" pad="17"/>
<contactref element="MMU8L" pad="63"/>
</signal>
<signal name="!IB10">
<contactref element="ACB2P" pad="15"/>
<contactref element="MMU8L" pad="65"/>
</signal>
<signal name="!IB11">
<contactref element="ACB2P" pad="13"/>
<contactref element="MMU8L" pad="68"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="ACB2P" pad="11"/>
<contactref element="MMU8L" pad="70"/>
</signal>
<signal name="!IRQ">
<contactref element="ACB2P" pad="9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="72"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="ACB2P" pad="5"/>
<contactref element="MMU8L" pad="78"/>
</signal>
<signal name="!TTINST">
<contactref element="ACB2P" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="80"/>
</signal>
<signal name="!LINE">
<contactref element="ACB2P" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="83"/>
</signal>
<signal name="!DAD00">
<contactref element="DAD1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAD01">
<contactref element="DAD1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAD02">
<contactref element="DAD1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DAD03">
<contactref element="DAD1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!DAD04">
<contactref element="DAD1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DAD05">
<contactref element="DAD1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DAD06">
<contactref element="DAD1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DAD07">
<contactref element="DAD1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DAD08">
<contactref element="DAD1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DAD09">
<contactref element="DAD2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAD10">
<contactref element="DAD2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAD11">
<contactref element="DAD2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!BRQ">
<contactref element="DAD2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!D-IN">
<contactref element="DAD2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!BREAK">
<contactref element="DAD2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!ADDA">
<contactref element="DAD2P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MNCR">
<contactref element="DAD2P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!EXDA2">
<contactref element="DAT2P" pad="5"/>
<contactref element="MMU8L" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!EXDA1">
<contactref element="DAT2P" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!EXDA0">
<contactref element="DAT2P" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="21"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E4" pad="28"/>
<contactref element="E3" pad="28"/>
<contactref element="E4A" pad="28"/>
<contactref element="E3A" pad="28"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="Q1A" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="14"/>
<contactref element="PROG2" pad="4"/>
<contactref element="PROG1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="B9"/>
<contactref element="J2" pad="A9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="82"/>
<contactref element="MM32K" pad="66"/>
<contactref element="MMU8L" pad="39"/>
<contactref element="MMU8L" pad="91"/>
<contactref element="MMU8L" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="18"/>
<contactref element="MMU8L" pad="34"/>
<contactref element="MMU8L" pad="51"/>
<contactref element="MMU8L" pad="66"/>
<contactref element="MM32K" pad="82"/>
<contactref element="MM32K" pad="91"/>
<contactref element="MM32K" pad="39"/>
<contactref element="MM32K" pad="51"/>
<contactref element="MM32K" pad="34"/>
<contactref element="MM32K" pad="18"/>
<contactref element="MM32K" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="E4A" pad="11"/>
<contactref element="MM32K" pad="36"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E4A" pad="12"/>
<contactref element="MM32K" pad="35"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="E4A" pad="13"/>
<contactref element="MM32K" pad="33"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="E4" pad="15"/>
<contactref element="E4A" pad="15"/>
<contactref element="MM32K" pad="42"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="E4" pad="16"/>
<contactref element="E4A" pad="16"/>
<contactref element="MM32K" pad="44"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="E4" pad="17"/>
<contactref element="E4A" pad="17"/>
<contactref element="MM32K" pad="45"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="E4" pad="18"/>
<contactref element="E4A" pad="18"/>
<contactref element="MM32K" pad="46"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="E4" pad="19"/>
<contactref element="E4A" pad="19"/>
<contactref element="MM32K" pad="47"/>
</signal>
<signal name="MEM00">
<contactref element="MEM1P" pad="15"/>
<contactref element="MM32K" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MEM02">
<contactref element="MEM1P" pad="11"/>
<contactref element="MM32K" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MEM04">
<contactref element="MEM1P" pad="7"/>
<contactref element="MM32K" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MEM06">
<contactref element="MEM1P" pad="3"/>
<contactref element="MM32K" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MEM01">
<contactref element="MEM1P" pad="13"/>
<contactref element="MM32K" pad="16"/>
</signal>
<signal name="MEM03">
<contactref element="MEM1P" pad="9"/>
<contactref element="MM32K" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MEM05">
<contactref element="MEM1P" pad="5"/>
<contactref element="MM32K" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MEM07">
<contactref element="MEM1P" pad="1"/>
<contactref element="MM32K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!OE">
<contactref element="E4" pad="22"/>
<contactref element="E4A" pad="22"/>
<contactref element="E3" pad="22"/>
<contactref element="E3A" pad="22"/>
<contactref element="MM32K" pad="49"/>
</signal>
<signal name="EA0">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E3A" pad="10"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E4A" pad="10"/>
<contactref element="MM32K" pad="41"/>
<contactref element="MMU8L" pad="28"/>
</signal>
<signal name="EA2">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E3A" pad="8"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E4A" pad="8"/>
<contactref element="MM32K" pad="37"/>
<contactref element="MMU8L" pad="25"/>
</signal>
<signal name="EA1">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E3A" pad="9"/>
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="E4A" pad="9"/>
<contactref element="MM32K" pad="40"/>
<contactref element="MMU8L" pad="27"/>
</signal>
<signal name="!CS">
<contactref element="E4" pad="20"/>
<contactref element="E4A" pad="20"/>
<contactref element="E3" pad="20"/>
<contactref element="E3A" pad="20"/>
<contactref element="MM32K" pad="50"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E3A" pad="11"/>
<contactref element="MM32K" pad="52"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="E3A" pad="12"/>
<contactref element="MM32K" pad="53"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E3A" pad="13"/>
<contactref element="MM32K" pad="54"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="E3" pad="15"/>
<contactref element="E3A" pad="15"/>
<contactref element="MM32K" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PARITY">
<contactref element="E3" pad="16"/>
<contactref element="E3A" pad="16"/>
<contactref element="MM32K" pad="31"/>
</signal>
<signal name="MEM08">
<contactref element="MEM2P" pad="17"/>
<contactref element="MM32K" pad="20"/>
</signal>
<signal name="MEM10">
<contactref element="MEM2P" pad="13"/>
<contactref element="MM32K" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MEM_P">
<contactref element="MEM1P" pad="17"/>
<contactref element="MM32K" pad="21"/>
</signal>
<signal name="MEM09">
<contactref element="MEM2P" pad="15"/>
<contactref element="MM32K" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MEM11">
<contactref element="MEM2P" pad="11"/>
<contactref element="MM32K" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="E3" pad="27"/>
<contactref element="E3A" pad="27"/>
<contactref element="E4" pad="27"/>
<contactref element="E4A" pad="27"/>
<contactref element="MM32K" pad="48"/>
</signal>
<signal name="!FS4">
<contactref element="FIELDS" pad="8"/>
<contactref element="MM32K" pad="25"/>
</signal>
<signal name="!FS5">
<contactref element="FIELDS" pad="6"/>
<contactref element="MM32K" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!FS6">
<contactref element="FIELDS" pad="4"/>
<contactref element="MM32K" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!FS7">
<contactref element="FIELDS" pad="2"/>
<contactref element="MM32K" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!FS3">
<contactref element="FIELDS" pad="10"/>
<contactref element="MM32K" pad="27"/>
</signal>
<signal name="!FS2">
<contactref element="FIELDS" pad="12"/>
<contactref element="MM32K" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!FS0">
<contactref element="FIELDS" pad="16"/>
<contactref element="MM32K" pad="30"/>
</signal>
<signal name="!FS1">
<contactref element="FIELDS" pad="14"/>
<contactref element="MM32K" pad="29"/>
</signal>
<signal name="MEMSTART">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="BMA2P" pad="7"/>
<contactref element="MM32K" pad="94"/>
<contactref element="MMU8L" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E3" pad="17"/>
<contactref element="E3A" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E3" pad="18"/>
<contactref element="E3A" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E3" pad="19"/>
<contactref element="E3A" pad="19"/>
</signal>
<signal name="!EA">
<contactref element="BMA1P" pad="17"/>
<contactref element="MMU8L" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BMA00">
<contactref element="BMA1P" pad="15"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E3A" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E4A" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BMA02">
<contactref element="BMA1P" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E3A" pad="5"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E4A" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BMA04">
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E4A" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E3A" pad="3"/>
<contactref element="BMA1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BMA06">
<contactref element="BMA1P" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E3A" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E4A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BMA01">
<contactref element="BMA1P" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E3A" pad="6"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E4A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BMA03">
<contactref element="BMA1P" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="E3A" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E4A" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BMA05">
<contactref element="BMA1P" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E3A" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E4A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BMA07">
<contactref element="BMA1P" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="26"/>
<contactref element="E3A" pad="26"/>
<contactref element="E4" pad="26"/>
<contactref element="E4A" pad="26"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="CPU1P" pad="11"/>
<contactref element="MMU8L" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!DF_ENABLE">
<contactref element="CPU1P" pad="17"/>
<contactref element="MMU8L" pad="20"/>
</signal>
<signal name="!SP_CYC_NEXT">
<contactref element="CPU1P" pad="15"/>
<contactref element="MMU8L" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!BF_ENABLE">
<contactref element="CPU1P" pad="13"/>
<contactref element="MMU8L" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!KEY_DF2">
<contactref element="CPU1P" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="2"/>
<contactref element="PANEL" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!KEY_IF2">
<contactref element="CPU1P" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="6"/>
<contactref element="PANEL" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!LOAD_SF">
<contactref element="CPU1P" pad="5"/>
<contactref element="MMU8L" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!INT_INH">
<contactref element="CPU1P" pad="7"/>
<contactref element="MMU8L" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!KEY_CLR">
<contactref element="CPU1P" pad="9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TP2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="BMA2P" pad="3"/>
<contactref element="MM32K" pad="97"/>
<contactref element="MMU8L" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BMA11">
<contactref element="BMA2P" pad="11"/>
<contactref element="E4" pad="25"/>
<contactref element="E4A" pad="25"/>
<contactref element="E3" pad="25"/>
<contactref element="E3A" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BMA09">
<contactref element="BMA2P" pad="15"/>
<contactref element="E4" pad="23"/>
<contactref element="E4A" pad="23"/>
<contactref element="E3" pad="23"/>
<contactref element="E3A" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BMA08">
<contactref element="BMA2P" pad="17"/>
<contactref element="E3" pad="21"/>
<contactref element="E3A" pad="21"/>
<contactref element="E4" pad="21"/>
<contactref element="E4A" pad="21"/>
</signal>
<signal name="!MEMDONE">
<contactref element="BMA2P" pad="1"/>
<contactref element="MM32K" pad="98"/>
<contactref element="MMU8L" pad="29"/>
</signal>
<signal name="FIELD1">
<contactref element="BMA2P" pad="9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="33"/>
</signal>
<signal name="BMA10">
<contactref element="BMA2P" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="24"/>
<contactref element="E4A" pad="24"/>
<contactref element="E3" pad="24"/>
<contactref element="E3A" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!STROBE">
<contactref element="BMA2P" pad="5"/>
<contactref element="MM32K" pad="96"/>
<contactref element="MMU8L" pad="31"/>
</signal>
<signal name="MBODD_P">
<contactref element="MEM2P" pad="9"/>
<contactref element="MM32K" pad="9"/>
</signal>
<signal name="EMA">
<contactref element="MEM2P" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="37"/>
<contactref element="MM32K" pad="92"/>
</signal>
<signal name="AC_LOW">
<contactref element="CPU2P" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="1"/>
</signal>
<signal name="POWER_OK">
<contactref element="CPU2P" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="5"/>
</signal>
<signal name="STOP_OK">
<contactref element="CPU2P" pad="5"/>
<contactref element="MMU8L" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!KEY_LOAD">
<contactref element="CPU2P" pad="13"/>
<contactref element="MMU8L" pad="13"/>
</signal>
<signal name="JMP_OR_JMS">
<contactref element="CPU2P" pad="15"/>
<contactref element="MMU8L" pad="16"/>
</signal>
<signal name="E_OR_F_SET">
<contactref element="CPU2P" pad="17"/>
<contactref element="MMU8L" pad="19"/>
</signal>
<signal name="!EMA">
<contactref element="MEM2P" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="36"/>
<contactref element="MM32K" pad="93"/>
</signal>
<signal name="!ACLR">
<contactref element="ACB2P" pad="7"/>
<contactref element="MMU8L" pad="76"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="Q1A" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="8"/>
<contactref element="MM32K" pad="87"/>
</signal>
<signal name="TCK2">
<contactref element="PROG2" pad="1"/>
<contactref element="MM32K" pad="62"/>
</signal>
<signal name="TDO2">
<contactref element="PROG2" pad="3"/>
<contactref element="MM32K" pad="73"/>
</signal>
<signal name="TMS2">
<contactref element="PROG2" pad="5"/>
<contactref element="MM32K" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TDI2">
<contactref element="PROG2" pad="9"/>
<contactref element="MM32K" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TCK1">
<contactref element="PROG1" pad="1"/>
<contactref element="MMU8L" pad="62"/>
</signal>
<signal name="TDO1">
<contactref element="PROG1" pad="3"/>
<contactref element="MMU8L" pad="73"/>
</signal>
<signal name="TMS1">
<contactref element="PROG1" pad="5"/>
<contactref element="MMU8L" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TDI1">
<contactref element="PROG1" pad="9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="DEL1">
<contactref element="MM32K" pad="85"/>
<contactref element="MMU8L" pad="40"/>
</signal>
<signal name="DEL2">
<contactref element="MM32K" pad="84"/>
<contactref element="MMU8L" pad="41"/>
</signal>
<signal name="DEL3">
<contactref element="MM32K" pad="83"/>
<contactref element="MMU8L" pad="42"/>
</signal>
<signal name="DEL4">
<contactref element="MM32K" pad="81"/>
<contactref element="MMU8L" pad="44"/>
</signal>
<signal name="DEL5">
<contactref element="MM32K" pad="80"/>
<contactref element="MMU8L" pad="45"/>
</signal>
<signal name="DEL6">
<contactref element="MM32K" pad="79"/>
<contactref element="MMU8L" pad="46"/>
</signal>
<signal name="!KEY_IF0">
<contactref element="PANEL" pad="17"/>
<contactref element="MMU8L" pad="93"/>
</signal>
<signal name="!KEY_IF1">
<contactref element="PANEL" pad="15"/>
<contactref element="MMU8L" pad="94"/>
</signal>
<signal name="!KEY_DF0">
<contactref element="PANEL" pad="11"/>
<contactref element="MMU8L" pad="98"/>
</signal>
<signal name="!KEY_DF1">
<contactref element="PANEL" pad="9"/>
<contactref element="MMU8L" pad="97"/>
</signal>
<signal name="!EA0">
<contactref element="PANEL" pad="5"/>
<contactref element="MM32K" pad="56"/>
</signal>
<signal name="!EA1">
<contactref element="PANEL" pad="3"/>
<contactref element="MM32K" pad="57"/>
</signal>
<signal name="!EA2">
<contactref element="PANEL" pad="1"/>
<contactref element="MM32K" pad="58"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
