<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="177.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="177.78" y1="0" x2="177.8" y2="127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="177.8" y1="127" x2="0" y2="127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="127" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="121.92" drill="3.96875"/>
<hole x="172.72" y="121.92" drill="3.96875"/>
<hole x="172.72" y="5.08" drill="3.96875"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="3.96875"/>
<text>Posibus Termination</text>
<text>15V 250mA</text>
<text>Center Positive</text>
<text>Current Loop Supply</text>
<text>110</text>
<text>150</text>
<text>300</text>
<text>600</text>
<text>1200</text>
<text>2400</text>
<text>4800</text>
<text>9600</text>
<text>19200</text>
<text>38400</text>
<text>57600</text>
<text>115200</text>
<text>230400</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>03-04</text>
<text>40-41</text>
<text>42-43</text>
<text>44-45</text>
<text>46-47</text>
<text>11-12</text>
<text>30-31</text>
<text>32-33</text>
<text>000</text>
<text>DEV</text>
<text>ADDR</text>
<text>DEV</text>
<text>001</text>
<text>010</text>
<text>011</text>
<text>100</text>
<text>101</text>
<text>110</text>
<text>111</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA13-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<description>5V CPLD w/ISP 

32 Macrocell, low power w/ISP, 5V</description>
<packages>
<package name="PQFP-100">
<description>PQFP100
Quad flat pack 14mm x 20mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="USB4970-00-A">
<description>&lt;USB-C (USB TYPE-C) Receptacle Connector 24 (6+18 Dummy) Position Surface Mount, Right Angle; Through Hole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="USB497000A">
<description>&lt;b&gt;USB4970-00-A-4&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD323-W">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-shiua-chyuan">
<description>Telephone Jack Connectors, Earphone &amp; Headphone Jack, DC Plug&lt;p&gt;
Shiua Chyuan Precision Industrial Co Ltd&lt;br&gt;
(234) 38 BAOFU RD SEC 2 YONGHE TAIPEI TAIWAN</description>
<packages>
<package name="SCD-014-A">
<description>&lt;b&gt;Power Jack&lt;/b&gt; SCD-014-A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-EBC">
<description>&lt;b&gt;SOT-23 (EBC)&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BAC1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BAC2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMB1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMB2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ACB1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ACB2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAD1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAD2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAT1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAT2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="OSC" library="crystal" package="DIL08S" value="3.6864MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC1" library="crystal" package="DIL14S" value="3.6864MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PROG1" library="con-harting-ml" package="ML10" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E1" library="atmel-cpld" package="PQFP-100" value="ATF1508-100"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="USB4970-00-A" package="USB497000A" value="USB-C">
<attribute name="DESCRIPTION" value="USB-C (USB TYPE-C) Receptacle Connector 24 (6+18 Dummy) Position Surface Mount, Right Angle; Through Hole"/>
<attribute name="HEIGHT" value="3.41mm"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY)"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="USB4970-00-A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E3" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=" "/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E2" library="optocoupler" package="DIL16" value="LTV845">
<attribute name="OC_NEWARK" value="88K1954"/>
<attribute name="MPN" value="ILQ1"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469501"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="1K 1/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="680 1/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD323-W" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="680 1/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAUD" library="con-lstb" package="MA13-2" value="BAUD">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-shiua-chyuan" package="SCD-014-A" value="15V (CL)">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="5.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor" package="SOT23-EBC" value="PN2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DS0" library="jumper" package="JP2" value=" ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DS1" library="jumper" package="JP2" value=" ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DS2" library="jumper" package="JP2" value=" ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="!DAT08">
<contactref element="DAT1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DAT00">
<contactref element="DAT1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAT01">
<contactref element="DAT1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAT02">
<contactref element="DAT1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DAT03">
<contactref element="DAT1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!DAT04">
<contactref element="DAT1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DAT05">
<contactref element="DAT1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DAT06">
<contactref element="DAT1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DAT07">
<contactref element="DAT1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DAT09">
<contactref element="DAT2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAT10">
<contactref element="DAT2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAT11">
<contactref element="DAT2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!CYC3">
<contactref element="DAT2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!WCOVF">
<contactref element="DAT2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!CANCR">
<contactref element="DAT2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BAC1P" pad="2"/>
<contactref element="BAC1P" pad="4"/>
<contactref element="BAC1P" pad="6"/>
<contactref element="BAC1P" pad="8"/>
<contactref element="BAC1P" pad="10"/>
<contactref element="BAC1P" pad="12"/>
<contactref element="BAC1P" pad="14"/>
<contactref element="BAC1P" pad="16"/>
<contactref element="BAC1P" pad="18"/>
<contactref element="BAC1P" pad="20"/>
<contactref element="BAC2P" pad="2"/>
<contactref element="BAC2P" pad="4"/>
<contactref element="BAC2P" pad="6"/>
<contactref element="BAC2P" pad="8"/>
<contactref element="BAC2P" pad="10"/>
<contactref element="BAC2P" pad="12"/>
<contactref element="BAC2P" pad="14"/>
<contactref element="BAC2P" pad="16"/>
<contactref element="BAC2P" pad="18"/>
<contactref element="BAC2P" pad="20"/>
<contactref element="BMB1P" pad="2"/>
<contactref element="BMB1P" pad="4"/>
<contactref element="BMB1P" pad="6"/>
<contactref element="BMB1P" pad="8"/>
<contactref element="BMB1P" pad="10"/>
<contactref element="BMB1P" pad="12"/>
<contactref element="BMB1P" pad="14"/>
<contactref element="BMB1P" pad="16"/>
<contactref element="BMB1P" pad="18"/>
<contactref element="BMB1P" pad="20"/>
<contactref element="BMB2P" pad="2"/>
<contactref element="BMB2P" pad="4"/>
<contactref element="BMB2P" pad="6"/>
<contactref element="BMB2P" pad="8"/>
<contactref element="BMB2P" pad="10"/>
<contactref element="BMB2P" pad="12"/>
<contactref element="BMB2P" pad="14"/>
<contactref element="BMB2P" pad="16"/>
<contactref element="BMB2P" pad="18"/>
<contactref element="BMB2P" pad="20"/>
<contactref element="ACB1P" pad="2"/>
<contactref element="ACB1P" pad="4"/>
<contactref element="ACB1P" pad="6"/>
<contactref element="ACB1P" pad="8"/>
<contactref element="ACB1P" pad="10"/>
<contactref element="ACB1P" pad="12"/>
<contactref element="ACB1P" pad="14"/>
<contactref element="ACB1P" pad="16"/>
<contactref element="ACB1P" pad="18"/>
<contactref element="ACB1P" pad="20"/>
<contactref element="ACB2P" pad="2"/>
<contactref element="ACB2P" pad="4"/>
<contactref element="ACB2P" pad="6"/>
<contactref element="ACB2P" pad="8"/>
<contactref element="ACB2P" pad="10"/>
<contactref element="ACB2P" pad="12"/>
<contactref element="ACB2P" pad="14"/>
<contactref element="ACB2P" pad="16"/>
<contactref element="ACB2P" pad="18"/>
<contactref element="ACB2P" pad="20"/>
<contactref element="DAD1P" pad="2"/>
<contactref element="DAD1P" pad="4"/>
<contactref element="DAD1P" pad="6"/>
<contactref element="DAD1P" pad="8"/>
<contactref element="DAD1P" pad="10"/>
<contactref element="DAD1P" pad="12"/>
<contactref element="DAD1P" pad="14"/>
<contactref element="DAD1P" pad="16"/>
<contactref element="DAD1P" pad="18"/>
<contactref element="DAD1P" pad="20"/>
<contactref element="DAD2P" pad="2"/>
<contactref element="DAD2P" pad="4"/>
<contactref element="DAD2P" pad="6"/>
<contactref element="DAD2P" pad="8"/>
<contactref element="DAD2P" pad="10"/>
<contactref element="DAD2P" pad="12"/>
<contactref element="DAD2P" pad="14"/>
<contactref element="DAD2P" pad="16"/>
<contactref element="DAD2P" pad="18"/>
<contactref element="DAD2P" pad="20"/>
<contactref element="DAT1P" pad="2"/>
<contactref element="DAT1P" pad="4"/>
<contactref element="DAT1P" pad="6"/>
<contactref element="DAT1P" pad="8"/>
<contactref element="DAT1P" pad="10"/>
<contactref element="DAT1P" pad="12"/>
<contactref element="DAT1P" pad="14"/>
<contactref element="DAT1P" pad="16"/>
<contactref element="DAT1P" pad="18"/>
<contactref element="DAT1P" pad="20"/>
<contactref element="DAT2P" pad="2"/>
<contactref element="DAT2P" pad="4"/>
<contactref element="DAT2P" pad="6"/>
<contactref element="DAT2P" pad="8"/>
<contactref element="DAT2P" pad="10"/>
<contactref element="DAT2P" pad="12"/>
<contactref element="DAT2P" pad="14"/>
<contactref element="DAT2P" pad="16"/>
<contactref element="DAT2P" pad="18"/>
<contactref element="DAT2P" pad="20"/>
<contactref element="OSC" pad="4"/>
<contactref element="OSC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="PROG1" pad="10"/>
<contactref element="PROG1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="28"/>
<contactref element="E1" pad="40"/>
<contactref element="E1" pad="45"/>
<contactref element="E1" pad="61"/>
<contactref element="E1" pad="76"/>
<contactref element="E1" pad="88"/>
<contactref element="E1" pad="97"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="B12"/>
<contactref element="J2" pad="S4"/>
<contactref element="J2" pad="S3"/>
<contactref element="J2" pad="S2"/>
<contactref element="J2" pad="S1"/>
<contactref element="J2" pad="A12"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="15"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="B"/>
<contactref element="J1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="VV"/>
<contactref element="J1" pad="UU"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="DS2" pad="1"/>
<contactref element="DS1" pad="1"/>
<contactref element="DS0" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC00">
<contactref element="BAC1P" pad="17"/>
<contactref element="E1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="AC01">
<contactref element="BAC1P" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="AC02">
<contactref element="BAC1P" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="AC03">
<contactref element="BAC1P" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="AC04">
<contactref element="BAC1P" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="AC05">
<contactref element="BAC1P" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="AC06">
<contactref element="BAC1P" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="AC07">
<contactref element="BAC1P" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="AC08">
<contactref element="BAC1P" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="AC09">
<contactref element="BAC2P" pad="17"/>
<contactref element="E1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="AC10">
<contactref element="BAC2P" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="AC11">
<contactref element="BAC2P" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="IOP1">
<contactref element="BAC2P" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="92"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOP2">
<contactref element="BAC2P" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="87"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOP4">
<contactref element="BAC2P" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="89"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TS3">
<contactref element="BAC2P" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="TS1">
<contactref element="BAC2P" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="INIT">
<contactref element="BAC2P" pad="1"/>
<contactref element="DAD2P" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="91"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB00">
<contactref element="BMB1P" pad="17"/>
<contactref element="E1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="MB01">
<contactref element="BMB1P" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="MB02">
<contactref element="BMB1P" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="!MB03">
<contactref element="BMB1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MB03">
<contactref element="BMB1P" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="!MB04">
<contactref element="BMB1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB04">
<contactref element="BMB1P" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="!MB05">
<contactref element="BMB1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB05">
<contactref element="BMB1P" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="!MB06">
<contactref element="BMB2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MB06">
<contactref element="BMB2P" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="!MB07">
<contactref element="BMB2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MB07">
<contactref element="BMB2P" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="!MB08">
<contactref element="BMB2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MB08">
<contactref element="BMB2P" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="MB09">
<contactref element="BMB2P" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="MB10">
<contactref element="BMB2P" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="MB11">
<contactref element="BMB2P" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="!IB00">
<contactref element="ACB1P" pad="17"/>
<contactref element="E1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="!IB01">
<contactref element="ACB1P" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="!IB02">
<contactref element="ACB1P" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="!IB03">
<contactref element="ACB1P" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="73"/>
</signal>
<signal name="!IB04">
<contactref element="ACB1P" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="!IB05">
<contactref element="ACB1P" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="!IB06">
<contactref element="ACB1P" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="!IB07">
<contactref element="ACB1P" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="!IB08">
<contactref element="ACB1P" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="!IB09">
<contactref element="ACB2P" pad="17"/>
<contactref element="E1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="!IB10">
<contactref element="ACB2P" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="!IB11">
<contactref element="ACB2P" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="ACB2P" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="72"/>
</signal>
<signal name="!IRQ">
<contactref element="ACB2P" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="ACB2P" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="!TTINST">
<contactref element="ACB2P" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="82"/>
</signal>
<signal name="!LINE">
<contactref element="ACB2P" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="!DAD00">
<contactref element="DAD1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAD01">
<contactref element="DAD1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAD02">
<contactref element="DAD1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DAD03">
<contactref element="DAD1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!DAD04">
<contactref element="DAD1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DAD05">
<contactref element="DAD1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DAD06">
<contactref element="DAD1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DAD07">
<contactref element="DAD1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DAD08">
<contactref element="DAD1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DAD09">
<contactref element="DAD2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAD10">
<contactref element="DAD2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAD11">
<contactref element="DAD2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!BRQ">
<contactref element="DAD2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!D-IN">
<contactref element="DAD2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!BREAK">
<contactref element="DAD2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!ADDA">
<contactref element="DAD2P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MNCR">
<contactref element="DAD2P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!EXDA2">
<contactref element="DAT2P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!EXDA1">
<contactref element="DAT2P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!EXDA0">
<contactref element="DAT2P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="OSC" pad="8"/>
<contactref element="OSC1" pad="14"/>
<contactref element="PROG1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="B9"/>
<contactref element="J2" pad="A9"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="41"/>
<contactref element="E1" pad="93"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
<contactref element="E1" pad="36"/>
<contactref element="E1" pad="53"/>
<contactref element="E1" pad="68"/>
<contactref element="E1" pad="84"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="16"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="15"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="DS2" pad="3"/>
<contactref element="DS0" pad="3"/>
<contactref element="DS1" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!ACLR">
<contactref element="ACB2P" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="OSC" pad="5"/>
<contactref element="OSC1" pad="8"/>
<contactref element="E1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="PROG1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="PROG1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="PROG1" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="PROG1" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$827">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$914">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$915">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DSRDTR">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="DD"/>
</signal>
<signal name="RXD232">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="J"/>
</signal>
<signal name="TXD232">
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="F"/>
</signal>
<signal name="N$916">
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXDTTL">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="RXDTTL">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="EE"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="READER_RUN+">
<contactref element="J1" pad="PP"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="J1" pad="V"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RX_DATA">
<contactref element="J1" pad="E"/>
<contactref element="E1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="RX_20MA+">
<contactref element="J1" pad="K"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RX_20MA-">
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TX_20MA+">
<contactref element="J1" pad="AA"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX_20MA-">
<contactref element="J1" pad="KK"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IN_20MA">
<contactref element="J1" pad="H"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R_RUN">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E2" pad="16"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BD38400">
<contactref element="BAUD" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="BD19200">
<contactref element="BAUD" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BD2400">
<contactref element="BAUD" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BD1200">
<contactref element="BAUD" pad="17"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BD150">
<contactref element="BAUD" pad="23"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BD600">
<contactref element="BAUD" pad="19"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BD300">
<contactref element="BAUD" pad="21"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BD4800">
<contactref element="BAUD" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BD9600">
<contactref element="BAUD" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="X8_RATE">
<contactref element="BAUD" pad="24"/>
<contactref element="BAUD" pad="2"/>
<contactref element="BAUD" pad="4"/>
<contactref element="BAUD" pad="6"/>
<contactref element="BAUD" pad="8"/>
<contactref element="BAUD" pad="10"/>
<contactref element="BAUD" pad="12"/>
<contactref element="BAUD" pad="14"/>
<contactref element="BAUD" pad="26"/>
<contactref element="BAUD" pad="22"/>
<contactref element="BAUD" pad="20"/>
<contactref element="BAUD" pad="18"/>
<contactref element="BAUD" pad="16"/>
<contactref element="E1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BD109">
<contactref element="BAUD" pad="25"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BD230400">
<contactref element="BAUD" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BD115200">
<contactref element="BAUD" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BD57600">
<contactref element="BAUD" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IN_EIA">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="M"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q2" pad="B"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DS1">
<contactref element="DS1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DS0">
<contactref element="DS0" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DS2">
<contactref element="DS2" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
