<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="177.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="177.78" y1="0" x2="177.8" y2="127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="177.8" y1="127" x2="0" y2="127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="127" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="121.92" drill="3.96875"/>
<hole x="172.72" y="121.92" drill="3.96875"/>
<hole x="172.72" y="5.08" drill="3.96875"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="3.96875"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BAC1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BAC2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMB1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMB2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ACB1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ACB2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAD1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAD2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAT1P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAT2P" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DAT2N" library="con-lstb" package="MA10-2" value="10x2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="!DAT08">
<contactref element="DAT1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DAT00">
<contactref element="DAT1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAT01">
<contactref element="DAT1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAT02">
<contactref element="DAT1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DAT03">
<contactref element="DAT1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!DAT04">
<contactref element="DAT1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DAT05">
<contactref element="DAT1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DAT06">
<contactref element="DAT1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DAT07">
<contactref element="DAT1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DAT09">
<contactref element="DAT2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAT10">
<contactref element="DAT2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAT11">
<contactref element="DAT2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!CYC3">
<contactref element="DAT2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!WCOVF">
<contactref element="DAT2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!CANCR">
<contactref element="DAT2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BAC1P" pad="2"/>
<contactref element="BAC1P" pad="4"/>
<contactref element="BAC1P" pad="6"/>
<contactref element="BAC1P" pad="8"/>
<contactref element="BAC1P" pad="10"/>
<contactref element="BAC1P" pad="12"/>
<contactref element="BAC1P" pad="14"/>
<contactref element="BAC1P" pad="16"/>
<contactref element="BAC1P" pad="18"/>
<contactref element="BAC1P" pad="20"/>
<contactref element="BAC2P" pad="2"/>
<contactref element="BAC2P" pad="4"/>
<contactref element="BAC2P" pad="6"/>
<contactref element="BAC2P" pad="8"/>
<contactref element="BAC2P" pad="10"/>
<contactref element="BAC2P" pad="12"/>
<contactref element="BAC2P" pad="14"/>
<contactref element="BAC2P" pad="16"/>
<contactref element="BAC2P" pad="18"/>
<contactref element="BAC2P" pad="20"/>
<contactref element="BMB1P" pad="2"/>
<contactref element="BMB1P" pad="4"/>
<contactref element="BMB1P" pad="6"/>
<contactref element="BMB1P" pad="8"/>
<contactref element="BMB1P" pad="10"/>
<contactref element="BMB1P" pad="12"/>
<contactref element="BMB1P" pad="14"/>
<contactref element="BMB1P" pad="16"/>
<contactref element="BMB1P" pad="18"/>
<contactref element="BMB1P" pad="20"/>
<contactref element="BMB2P" pad="2"/>
<contactref element="BMB2P" pad="4"/>
<contactref element="BMB2P" pad="6"/>
<contactref element="BMB2P" pad="8"/>
<contactref element="BMB2P" pad="10"/>
<contactref element="BMB2P" pad="12"/>
<contactref element="BMB2P" pad="14"/>
<contactref element="BMB2P" pad="16"/>
<contactref element="BMB2P" pad="18"/>
<contactref element="BMB2P" pad="20"/>
<contactref element="ACB1P" pad="2"/>
<contactref element="ACB1P" pad="4"/>
<contactref element="ACB1P" pad="6"/>
<contactref element="ACB1P" pad="8"/>
<contactref element="ACB1P" pad="10"/>
<contactref element="ACB1P" pad="12"/>
<contactref element="ACB1P" pad="14"/>
<contactref element="ACB1P" pad="16"/>
<contactref element="ACB1P" pad="18"/>
<contactref element="ACB1P" pad="20"/>
<contactref element="ACB2P" pad="2"/>
<contactref element="ACB2P" pad="4"/>
<contactref element="ACB2P" pad="6"/>
<contactref element="ACB2P" pad="8"/>
<contactref element="ACB2P" pad="10"/>
<contactref element="ACB2P" pad="12"/>
<contactref element="ACB2P" pad="14"/>
<contactref element="ACB2P" pad="16"/>
<contactref element="ACB2P" pad="18"/>
<contactref element="ACB2P" pad="20"/>
<contactref element="DAD1P" pad="2"/>
<contactref element="DAD1P" pad="4"/>
<contactref element="DAD1P" pad="6"/>
<contactref element="DAD1P" pad="8"/>
<contactref element="DAD1P" pad="10"/>
<contactref element="DAD1P" pad="12"/>
<contactref element="DAD1P" pad="14"/>
<contactref element="DAD1P" pad="16"/>
<contactref element="DAD1P" pad="18"/>
<contactref element="DAD1P" pad="20"/>
<contactref element="DAD2P" pad="2"/>
<contactref element="DAD2P" pad="4"/>
<contactref element="DAD2P" pad="6"/>
<contactref element="DAD2P" pad="8"/>
<contactref element="DAD2P" pad="10"/>
<contactref element="DAD2P" pad="12"/>
<contactref element="DAD2P" pad="14"/>
<contactref element="DAD2P" pad="16"/>
<contactref element="DAD2P" pad="18"/>
<contactref element="DAD2P" pad="20"/>
<contactref element="DAT1P" pad="2"/>
<contactref element="DAT1P" pad="4"/>
<contactref element="DAT1P" pad="6"/>
<contactref element="DAT1P" pad="8"/>
<contactref element="DAT1P" pad="10"/>
<contactref element="DAT1P" pad="12"/>
<contactref element="DAT1P" pad="14"/>
<contactref element="DAT1P" pad="16"/>
<contactref element="DAT1P" pad="18"/>
<contactref element="DAT1P" pad="20"/>
<contactref element="DAT2P" pad="2"/>
<contactref element="DAT2P" pad="4"/>
<contactref element="DAT2P" pad="6"/>
<contactref element="DAT2P" pad="8"/>
<contactref element="DAT2P" pad="10"/>
<contactref element="DAT2P" pad="12"/>
<contactref element="DAT2P" pad="14"/>
<contactref element="DAT2P" pad="16"/>
<contactref element="DAT2P" pad="18"/>
<contactref element="DAT2P" pad="20"/>
<contactref element="DAT2N" pad="2"/>
<contactref element="DAT2N" pad="4"/>
<contactref element="DAT2N" pad="6"/>
<contactref element="DAT2N" pad="8"/>
<contactref element="DAT2N" pad="10"/>
<contactref element="DAT2N" pad="12"/>
<contactref element="DAT2N" pad="14"/>
<contactref element="DAT2N" pad="16"/>
<contactref element="DAT2N" pad="18"/>
<contactref element="DAT2N" pad="20"/>
</signal>
<signal name="AC00">
<contactref element="BAC1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="AC01">
<contactref element="BAC1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC02">
<contactref element="BAC1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="AC03">
<contactref element="BAC1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="AC04">
<contactref element="BAC1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="AC05">
<contactref element="BAC1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC06">
<contactref element="BAC1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AC07">
<contactref element="BAC1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC08">
<contactref element="BAC1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC09">
<contactref element="BAC2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="AC10">
<contactref element="BAC2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC11">
<contactref element="BAC2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IOP1">
<contactref element="BAC2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IOP2">
<contactref element="BAC2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IOP4">
<contactref element="BAC2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TS3">
<contactref element="BAC2P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TS1">
<contactref element="BAC2P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INIT">
<contactref element="BAC2P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB00">
<contactref element="BMB1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MB01">
<contactref element="BMB1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MB02">
<contactref element="BMB1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MB03">
<contactref element="BMB1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MB03">
<contactref element="BMB1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MB04">
<contactref element="BMB1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB04">
<contactref element="BMB1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MB05">
<contactref element="BMB1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB05">
<contactref element="BMB1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MB06">
<contactref element="BMB2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MB06">
<contactref element="BMB2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!MB07">
<contactref element="BMB2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MB07">
<contactref element="BMB2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MB08">
<contactref element="BMB2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MB08">
<contactref element="BMB2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB09">
<contactref element="BMB2P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MB10">
<contactref element="BMB2P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB11">
<contactref element="BMB2P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IB00">
<contactref element="ACB1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!IB01">
<contactref element="ACB1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!IB02">
<contactref element="ACB1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!IB03">
<contactref element="ACB1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!IB04">
<contactref element="ACB1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!IB05">
<contactref element="ACB1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!IB06">
<contactref element="ACB1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!IB07">
<contactref element="ACB1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!IB08">
<contactref element="ACB1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IB09">
<contactref element="ACB2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!IB10">
<contactref element="ACB2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!IB11">
<contactref element="ACB2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="ACB2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!IRQ">
<contactref element="ACB2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!ACLR">
<contactref element="ACB2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="ACB2P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!TTINST">
<contactref element="ACB2P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!LINE">
<contactref element="ACB2P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DAD00">
<contactref element="DAD1P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAD01">
<contactref element="DAD1P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAD02">
<contactref element="DAD1P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DAD03">
<contactref element="DAD1P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!DAD04">
<contactref element="DAD1P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DAD05">
<contactref element="DAD1P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DAD06">
<contactref element="DAD1P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DAD07">
<contactref element="DAD1P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DAD08">
<contactref element="DAD1P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DAD09">
<contactref element="DAD2P" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DAD10">
<contactref element="DAD2P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!DAD11">
<contactref element="DAD2P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!BRQ">
<contactref element="DAD2P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!D-IN">
<contactref element="DAD2P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!BREAK">
<contactref element="DAD2P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!ADDA">
<contactref element="DAD2P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MNCR">
<contactref element="DAD2P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INIT2">
<contactref element="DAD2P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXDA2">
<contactref element="DAT2P" pad="5"/>
<contactref element="DAT2N" pad="19"/>
</signal>
<signal name="EXDA1">
<contactref element="DAT2P" pad="3"/>
<contactref element="DAT2N" pad="17"/>
</signal>
<signal name="EXDA0">
<contactref element="DAT2P" pad="1"/>
<contactref element="DAT2N" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
