<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="A2">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="E2">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="SV2" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N2">
<contactref element="SV2" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="SV2" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="SV2" pad="34"/>
<contactref element="U$1" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="SV2" pad="30"/>
<contactref element="U$1" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="SV2" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="F2">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="J2">
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="SV2" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="L2"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="SV2" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="SV2" pad="26"/>
<contactref element="U$1" pad="R2"/>
</signal>
<signal name="U2">
<contactref element="SV2" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="U2"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="SV2" pad="33"/>
<contactref element="SV2" pad="31"/>
<contactref element="SV2" pad="29"/>
<contactref element="SV2" pad="27"/>
<contactref element="SV2" pad="25"/>
<contactref element="SV2" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="21"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="JA2">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JB2">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
