<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>CONNECTOR BOARD W026B</text>
<text>10-65</text>
<text>C:/Users/Vince/Documents/websvn/trunk/Eagle/projects/DEC/Wxxx/W026/W026Bbackfb.bmp</text>
<text>FLIP CHIP</text>
<hole x="24.13" y="56.515" drill="3.175"/>
<hole x="24.13" y="5.715" drill="3.175"/>
<hole x="74.93" y="56.515" drill="3.175"/>
<hole x="74.93" y="5.715" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="0465">
<description>Drill 0.0465" (#56)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="BLK1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="BRN1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="RED1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="ORN1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="YEL1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GRN1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="BLU1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="VIO1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GRY1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="WHT1" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="BLK2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="BRN2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="RED2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="ORN2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="YEL2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GRN2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="BLU2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="VIO2" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="100 1/4W 10%"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="100 1/4W 10%"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="100 1/4W 10%"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="100 1/4W 10%"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="100 1/4W 10%"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="100 1/4W 10%"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="GRN1" pad="P$1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="VIO1" pad="P$1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="WHT1" pad="P$1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BRN2" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ORN2" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="GRN2" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="VIO2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="BRN1" pad="P$1"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="BLK1" pad="P$1"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="YEL1" pad="P$1"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="BLU1" pad="P$1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="GRY1" pad="P$1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="BLU2" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="YEL2" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="RED2" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="BLK2" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RED1" pad="P$1"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$2" pad="B2"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="ORN1" pad="P$1"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="N2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$2" pad="M2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$2" pad="L2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$2" pad="K2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$2" pad="H2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$2" pad="F2"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$2" pad="E2"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$2" pad="D2"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$2" pad="P2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$2" pad="V2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$2" pad="U2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$2" pad="T2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$2" pad="S2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U$2" pad="R2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
