<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="AF2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="AH2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="AJ2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="AN2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="AR2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="18"/>
<contactref element="U$2" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="U$2" pad="BD2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SV1" pad="22"/>
<contactref element="U$2" pad="BF2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="U$2" pad="BH2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV1" pad="26"/>
<contactref element="U$2" pad="BJ2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV1" pad="28"/>
<contactref element="U$2" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="U$2" pad="BN2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SV1" pad="32"/>
<contactref element="U$2" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="27"/>
<contactref element="SV1" pad="29"/>
<contactref element="SV1" pad="31"/>
<contactref element="SV1" pad="33"/>
<contactref element="U$2" pad="AS2"/>
<contactref element="U$2" pad="AT2"/>
<contactref element="U$2" pad="AK2"/>
<contactref element="U$2" pad="AC2"/>
<contactref element="U$2" pad="BL2"/>
<contactref element="U$2" pad="BE2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
