<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>SOLENOID DRIVER W040B</text>
<text>11-69</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO3">
<description>&lt;b&gt;TO-3&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO39" value="DEC3494"/>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="TO3" value="2N3790"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="MR2066"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="4700"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="4700"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="82"/>
<element name="Q3" library="transistor-pnp" package="TO39" value="DEC3494"/>
<element name="Q4" library="transistor-pnp" package="TO3" value="2N3790"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO41-10" value="MR2066"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="4700"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="4700"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="82"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="E2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="D2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U$2" pad="F2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="B2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="R2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="C/"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="K2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="U$2" pad="L2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="S2"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="Q4" pad="C"/>
<contactref element="Q4" pad="C/"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="V2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
