<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>W070 TTY Connector</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-mt">
<packages>
<package name="L08P">
<description>&lt;b&gt;AMP MT CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="EDGE" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0309/12" value="750 1/2W"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0309/12" value="750 1W"/>
<element name="SV2" library="con-amp-mt" package="L08P" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="EDGE" pad="A2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="EDGE" pad="B2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="EDGE" pad="C2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RDRE">
<contactref element="EDGE" pad="M2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TTO">
<contactref element="EDGE" pad="H2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TTI">
<contactref element="EDGE" pad="D2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
