<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>RS232 CONNECTOR W070</text>
<text>//wsl$/Debian/home/vrs/Eagle/projects/DEC/Wxxx/W070/W070djgfront.bmp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="E22-9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="182-009-MALE">
<description>&lt;b&gt;NORCOMP Right Angle D-Sub Connector&lt;/b&gt;, 182 Economy Series (.318" Footprint)&lt;p&gt;
Source: http://www.norcomp.net/ .. 182-yyy-113Ryy1Rev3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="EDGE" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="7.5K"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E22-9" value="100uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E22-9" value="100uF"/>
<element name="U1" library="dec-con" package="DIL14" value="MC1488N"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="D14" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="U2" library="dec-con" package="DIL14" value="MC1489N"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0309/12" value="100 1/2W"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35Z10" value="1N4377 5.1V"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="X1" library="con-subd" package="182-009-MALE" value="RS232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="TX_POL" library="con-lstb" package="MA03-1" value="2-3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX_POL" library="con-lstb" package="MA03-1" value="2-3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="EDGE" pad="A2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="EDGE" pad="B2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="EDGE" pad="C2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RDRE">
<contactref element="EDGE" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="TTO">
<contactref element="EDGE" pad="H2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TTI">
<contactref element="D14" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="EDGE" pad="D2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="RX_POL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RS_RXD">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="TX_POL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="TX_POL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RS_TXD">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+UB">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RX_POL" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RX_POL" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="TX_POL" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
