<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>TELETYPE CONNECTOR W076D</text>
<text>-RELAY</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>+RELAY</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>-30V</text>
<text>C:/Users/Vince/Documents/websvn/trunk/Eagle/projects/DEC/Wxxx/W076/W076Dback2fb.bmp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="E25-9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 25.4 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="EDGE" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0411/15" value="750 1/2W"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0411/15" value="1.8K 1/2W"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E25-9" value="1uF 150V"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="R2" library="rcl" package="P0817/22" value="750 2W"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0411/15" value="750 1/2W"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N914V"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0411/15" value="120 1/2W"/>
<element name="R1" library="rcl" package="P0817/22" value="1K 1W"/>
<element name="J2" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J1" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="-RL" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="6" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="7" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="+RL" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="4" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="-30" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534B"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="EDGE" pad="A2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="EDGE" pad="B2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="EDGE" pad="C2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="F2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RDRE">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="M2"/>
<contactref element="+RL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TTO">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="H2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="-RL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="EDGE" pad="P2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="EDGE" pad="N2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TTIE">
<contactref element="EDGE" pad="E2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="EDGE" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="EDGE" pad="R2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="-30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="EDGE" pad="V2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TTOE">
<contactref element="EDGE" pad="U2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TTID">
<contactref element="EDGE" pad="D2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
