<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>DELAY LINE W300C</text>
<text>9-66</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="330-25E">
<description>Delay Line</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="U$3" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="DE1" library="dec-con" package="330-25E" value="330-25E-6"/>
<element name="DE2" library="dec-con" package="330-25E" value="330-25E-6"/>
<element name="DE3" library="dec-con" package="330-25E" value="330-25E-6"/>
<element name="DE4" library="dec-con" package="330-25E" value="330-25E-6"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO5" value="2N3009"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C102-043X133" value="1200pF"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1500"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC6"/>
<element name="Q3" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC2894"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1800"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="7500 5%"/>
<element name="Q4" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC6"/>
<element name="Q5" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC2894"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1800"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="7500 5%"/>
<element name="Q6" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC6"/>
<element name="Q7" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC2894"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1800"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="7500 5%"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="DE1" pad="05"/>
<contactref element="U$3" pad="AH2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DE1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DE1" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="AS2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DE1" pad="20"/>
<contactref element="U$3" pad="BD2"/>
<contactref element="DE2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="DE2" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="AT2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="AN2"/>
<contactref element="DE2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="DE2" pad="05"/>
<contactref element="U$3" pad="AJ2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$3" pad="AE2"/>
<contactref element="DE2" pad="IN"/>
<contactref element="DE3" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="DE3" pad="05"/>
<contactref element="U$3" pad="AK2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="AP2"/>
<contactref element="DE3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="DE3" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$3" pad="BE2"/>
<contactref element="DE3" pad="20"/>
<contactref element="DE4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="DE4" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="AR2"/>
<contactref element="DE4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="DE4" pad="05"/>
<contactref element="U$3" pad="AL2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$3" pad="AF2"/>
<contactref element="DE4" pad="IN"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="DE1" pad="GND"/>
<contactref element="DE2" pad="GND"/>
<contactref element="DE3" pad="GND"/>
<contactref element="DE4" pad="GND"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="AC2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="DE1" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="AB2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="U$3" pad="AD2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="BA2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="BF2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="BH2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="BN2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="BT2"/>
</signal>
<signal name="A+10V">
<contactref element="U$3" pad="AA2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B-15V">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="BB2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
