<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+3.6 VOLT POWER SUPPLY W705A</text>
<text>3-67</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E55-25">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 55 mm, diameter 25 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-power">
<packages>
<package name="KH216-8">
<description>&lt;b&gt;POWER RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
11W, grid 55,88 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="R25" library="resistor-power" package="KH216-8" value="10 ohms 20%">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R1" library="resistor-power" package="KH216-8" value="10 ohms 20%">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="MR2064"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="MR2064"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="MR2064"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="MR2064"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO41-10" value="MR2064"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E55-25" value="1000uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3.6V">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
