<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-045X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-h">
<packages>
<package name="10H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E12" library="74xx-us" package="DIL16" value="7442N"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="7432N"/>
<element name="E5" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7402N"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="7402N"/>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL14" value="7433N"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="74121N"/>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL16" value="DS8837N"/>
<element name="E10" library="dec-con" package="DIL16" value="DS8837N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7430N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="10K 1/2W"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="5.7K 1/2W"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-045X075" value=".474uf"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="1K 1/2W"/>
<element name="PL2" library="con-harting-h" package="10H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=""/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="E12" pad="16"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="16"/>
<contactref element="E10" pad="16"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="AA2"/>
<contactref element="U$1" pad="BA2"/>
<contactref element="U$1" pad="DA2"/>
<contactref element="U$1" pad="CA2"/>
</signal>
<signal name="!MD3">
<contactref element="E1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="9"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
<contactref element="PL2" pad="2"/>
<contactref element="PL2" pad="4"/>
<contactref element="PL2" pad="6"/>
<contactref element="PL2" pad="8"/>
<contactref element="PL2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="AN2"/>
<contactref element="U$1" pad="AT2"/>
<contactref element="U$1" pad="AF2"/>
<contactref element="U$1" pad="AC2"/>
<contactref element="U$1" pad="AN1"/>
<contactref element="U$1" pad="AT1"/>
<contactref element="U$1" pad="AF1"/>
<contactref element="U$1" pad="AC1"/>
<contactref element="U$1" pad="BT1"/>
<contactref element="U$1" pad="BN1"/>
<contactref element="U$1" pad="BF1"/>
<contactref element="U$1" pad="BC1"/>
<contactref element="U$1" pad="BT2"/>
<contactref element="U$1" pad="BN2"/>
<contactref element="U$1" pad="BF2"/>
<contactref element="U$1" pad="BC2"/>
<contactref element="U$1" pad="DT1"/>
<contactref element="U$1" pad="DN1"/>
<contactref element="U$1" pad="DF1"/>
<contactref element="U$1" pad="DC1"/>
<contactref element="U$1" pad="DT2"/>
<contactref element="U$1" pad="DN2"/>
<contactref element="U$1" pad="DF2"/>
<contactref element="U$1" pad="DC2"/>
<contactref element="U$1" pad="CT2"/>
<contactref element="U$1" pad="CN2"/>
<contactref element="U$1" pad="CF2"/>
<contactref element="U$1" pad="CC2"/>
<contactref element="U$1" pad="CT1"/>
<contactref element="U$1" pad="CN1"/>
<contactref element="U$1" pad="CF1"/>
<contactref element="U$1" pad="CC1"/>
</signal>
<signal name="!MD6">
<contactref element="E10" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="BM1"/>
</signal>
<signal name="!MD4">
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="BK1"/>
</signal>
<signal name="!MD5">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="!MD7">
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="I/!O_PAUSE">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="CD1"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="CS1"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="CH2"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="CJ2"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="DP1"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="DM1"/>
</signal>
<signal name="!MD9">
<contactref element="E10" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="DL1"/>
</signal>
<signal name="!MD8">
<contactref element="E10" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="DK1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="E12" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E10" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
<contactref element="E9" pad="5"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E10" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!IOT_56">
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="E11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="E11" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="PL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
<contactref element="E9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="U$1" pad="CR1"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="U$1" pad="CP1"/>
</signal>
<signal name="INTERNAL_I/!O">
<contactref element="U$1" pad="CL1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
