<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="9.525" x2="0" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="9.525" x2="3.175" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<text>-3V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DGL2">
<description>Diode Gate Logic</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO34-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DG2" library="dec-con" package="DGL2" value="DGL-3V"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO34-7" value="1N645">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO34-7" value="1N645">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="DO34-7" value="1N645">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="DO34-7" value="1N645">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="7.5K"/>
<element name="PAD2-6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2-1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2-2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="DG2-1">
<contactref element="DG2" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="PAD2-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DG2-2">
<contactref element="DG2" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="PAD2-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DG2-6">
<contactref element="DG2" pad="P$6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="PAD2-6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="DG2-3">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
