<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+1V2</text>
<text>+3V3</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>DiscFerret Analyser Rev 0J28</text>
<text>TOV</text>
<text>TCU</text>
<text>BOV</text>
<text>BCU</text>
<text>(C) 2010 P A Pemberton</text>
<text>http://www.discferret.com</text>
<text>PCB S/N</text>
<text>JTAG</text>
<text>BOOT</text>
<text>3V3</text>
<text>MCU</text>
<text>FPGA</text>
<text>DiscFerret Analyser Rev 0J28</text>
<text>(C) 2010 P A Pemberton</text>
<text>http://www.discferret.com</text>
<text>+12V</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>K</text>
<text>1</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<hole x="154.559" y="83.82" drill="1.7"/>
<hole x="141.1478" y="83.82" drill="1.7"/>
</plain>
<libraries>
<library name="DFlocal">
<packages>
<package name="R-PQFP-N20">
<description>&lt;b&gt;PQFP20&lt;/b&gt; RHL PACKAGE 4.5mm x 3.5mm QFN&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps75003.pdf

Modified to add polarisation marker on tPlace layer</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO263-7">
</package>
<package name="RAPC722NT">
</package>
<package name="CSX750F">
</package>
<package name="SOT23-6L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SSOP14">
<description>&lt;b&gt;plastic shrink small outline package; 14 leads; body width 5.3 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT337-1&lt;br&gt;
Source: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74ABT125.pdf</description>
</package>
<package name="TO277A_SMPC_LARGEPAD">
</package>
<package name="POWERMITE_LARGEPAD">
<description>&lt;b&gt;Footprint Powermite&lt;/b&gt; SOD80C, SOD87&lt;p&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/literature/9397/75007774.pdf</description>
</package>
<package name="WE-TPC_XL/XLH">
<description>Shielded Tiny Power Inductor WE-TPC</description>
</package>
<package name="WE-PD_L/LS/XL/XXL">
<description>SMD-Shielded Power Inductor WE-PD</description>
</package>
<package name="TSOP6_VISHAY_LARGEPAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_D">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SMC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="TQFP80-12X12">
<description>&lt;b&gt;TQFP80&lt;/b&gt; 12x12x1 mm Body&lt;p&gt;
Source: http://www.microchip.com/ .. 39663c.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<packages>
<package name="PN61729-S">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt; with shield&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ICSP">
<packages>
<package name="ICSP_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="altera-cyclone-II">
<packages>
<package name="TQFP144">
<description>&lt;b&gt;TQFP144&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-sram">
<packages>
<package name="TSOPII-Z44">
<description>&lt;b&gt;44 PIN TSOP II Z44&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: CYPRESS cy7c1049cv33_8.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-h">
<packages>
<package name="40H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<packages>
<package name="SIL7">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-micro-mate-n-lock">
<packages>
<package name="3-794618-4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="DFlocal" package="R-PQFP-N20" value="TPS75003">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="TPS75003RHLT"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="9969187"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="1n5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="MCCA000355"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Multicomp"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1759232"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="1n5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="MCCA000355"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Multicomp"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1759232"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="0R033">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="LR1206-R033FI"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Welwyn"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1099911"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="0R033">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="LR1206-R033FI"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Welwyn"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1099911"/>
</element>
<element name="Q2" library="DFlocal" package="SOT23" value="SI2323DS-T1-E3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SI2323DS-T1-E3"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay Siliconix"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1470106"/>
</element>
<element name="Q3" library="DFlocal" package="SOT23" value="SI2323DS-T1-E3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SI2323DS-T1-E3"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay Siliconix"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1470106"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SMC" value="SS32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SS32"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Multicomp"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1625259"/>
</element>
<element name="D4" library="DFlocal" package="POWERMITE_LARGEPAD" value="MBRM120LT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="MBRM120LT1G"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="9555994"/>
</element>
<element name="L3" library="DFlocal" package="WE-TPC_XL/XLH" value="5uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="744066005"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Wuerth Elektronik"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1635892"/>
</element>
<element name="L2" library="DFlocal" package="WE-TPC_XL/XLH" value="15uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SRU1038-150Y"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Bourns"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1612719"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="SMC_D" value="100u 10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="TPSD107K010R0100"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="AVX"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="570370"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="SMC_D" value="100u 10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="TPSD107K010R0100"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="AVX"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="570370"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="61k9">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="36k5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="GRM21BR61C106KE15L"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1762635"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="GRM21BR61C106KE15L"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1762635"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="SMC_D" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="TR3D107K010C0050"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay Sprague"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1754067"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="DFlocal" package="TO263-7" value="LM2679S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="LM2679S-ADJ"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="National Semiconductor"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="9486194"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="GRM21BR61C106KE15L"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1762635"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="2n7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="4k99">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="DFlocal" package="WE-PD_L/LS/XL/XXL" value="10uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="74477010"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Wurth Elektronik"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1635925"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="2k49">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="CRCW08052K49FKEA"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay Draloric"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1469889"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="7k87">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="PCF0805R-7K87BT1"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Welwyn"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1353306"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="SMC_D" value="100u 10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="TPSD107K010R0100"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="AVX"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="570370"/>
</element>
<element name="CN1" library="DFlocal" package="RAPC722NT" value="RAPC722">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="RAPC722"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Switchcraft"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="20-0960"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Rapid Electronics"/>
</element>
<element name="D1" library="DFlocal" package="TO277A_SMPC_LARGEPAD" value="SS8P3L-M3/86A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SS8P3L-M3/86A"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay General Semiconductor"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1812499"/>
</element>
<element name="Q1" library="DFlocal" package="TSOP6_VISHAY_LARGEPAD" value="SI3443CDV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SI3443CDV-T1-GE3"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1779261"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="MC 0.1W 0805 5% 1K5"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Multicomp"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="9333924"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35Z10" value="BZX55 7V5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="microchip" package="TQFP80-12X12" value="PIC18F85J50">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="GRM21BR61C106KE15L"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1762635"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN2" library="con-berg" package="PN61729-S" value="PN61729-S">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN3" library="ICSP" package="ICSP_SMD" value="ICSPSMD"/>
<element name="IC5" library="altera-cyclone-II" package="TQFP144" value="EP2C8AT144">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="EP2C8T144C8N"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Altera"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1453487"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="XT2" library="DFlocal" package="CSX750F" value="CSX750FBC20.000M-UT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="CSX750FBC20.000M-UT"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Citizen America"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1611844"/>
</element>
<element name="C45" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C39" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C44" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC6" library="memory-sram" package="TSOPII-Z44" value="CY7C1049DV33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="CY7C1049DV33-10ZSXI"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Cypress Semiconductor"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1688739"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C46" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C47" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3V3" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TDO" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TDI" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TMS" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TCK" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0603" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0603" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="XT1" library="crystal" package="HC49/S" value="20MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="ABL-20.000MHZ-B2"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Abracon"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1611779"/>
</element>
<element name="1V2" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="IC4" library="DFlocal" package="SOT23-6L" value="SN65220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SN65220DBVT"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="8451990"/>
</element>
<element name="CN4" library="con-harting-h" package="40H" value="">
<attribute name="MANUF-PN" value="MC9B232-4034"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Multicomp"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1099021"/>
</element>
<element name="IC7" library="DFlocal" package="SO14" value="TXB0104D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="TXB0104D"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1607890"/>
</element>
<element name="C48" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C49" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC8" library="DFlocal" package="SSOP14" value="SN74LVC14ADB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SN74LVC14ADB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1236311"/>
</element>
<element name="C50" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C51" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C52" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-sil" package="SIL7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="4609X-101-102LF"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Bourns"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="9356800"/>
</element>
<element name="IC9" library="DFlocal" package="SO14" value="SN74LVC07AD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="9592660"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SN74LVC07AD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="IC10" library="DFlocal" package="SO14" value="SN74LVC07AD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="SN74LVC07AD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="9592660"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="BOOT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN5" library="con-amp-micro-mate-n-lock" package="3-794618-4" value="2X2-A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0805" value="GRN 0805">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Dialight Corporation"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="5988170107F"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1465996"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0805" value="YLW 0805">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Dialight Corporation"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="5988140107F"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1465993"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0805" value="YLW 0805">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Dialight Corporation"/>
<attribute name="MANUF-PN" value="5988140107F"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="FARNELL"/>
<attribute name="SUPPLIER-PN" value="1465993"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="UART">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="E@4"/>
<contactref element="IC2" pad="E@3"/>
<contactref element="IC2" pad="E@2"/>
<contactref element="IC2" pad="E@1"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="PAD"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="CN1" pad="SW"/>
<contactref element="CN1" pad="BARREL"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="51"/>
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="70"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="S1"/>
<contactref element="CN2" pad="S2"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
<contactref element="IC5" pad="33"/>
<contactref element="IC5" pad="34"/>
<contactref element="IC5" pad="36"/>
<contactref element="IC5" pad="38"/>
<contactref element="IC5" pad="39"/>
<contactref element="IC5" pad="49"/>
<contactref element="IC5" pad="56"/>
<contactref element="IC5" pad="61"/>
<contactref element="IC5" pad="68"/>
<contactref element="IC5" pad="78"/>
<contactref element="IC5" pad="80"/>
<contactref element="IC5" pad="98"/>
<contactref element="IC5" pad="105"/>
<contactref element="IC5" pad="106"/>
<contactref element="IC5" pad="108"/>
<contactref element="IC5" pad="110"/>
<contactref element="IC5" pad="111"/>
<contactref element="IC5" pad="117"/>
<contactref element="IC5" pad="123"/>
<contactref element="IC5" pad="128"/>
<contactref element="IC5" pad="130"/>
<contactref element="IC5" pad="140"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="84"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="XT2" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="34"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
<contactref element="CN4" pad="3"/>
<contactref element="CN4" pad="5"/>
<contactref element="CN4" pad="7"/>
<contactref element="CN4" pad="9"/>
<contactref element="CN4" pad="11"/>
<contactref element="CN4" pad="13"/>
<contactref element="CN4" pad="15"/>
<contactref element="CN4" pad="33"/>
<contactref element="CN4" pad="31"/>
<contactref element="CN4" pad="29"/>
<contactref element="CN4" pad="27"/>
<contactref element="CN4" pad="25"/>
<contactref element="CN4" pad="23"/>
<contactref element="CN4" pad="21"/>
<contactref element="CN4" pad="19"/>
<contactref element="CN4" pad="17"/>
<contactref element="CN4" pad="35"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="CN5" pad="1"/>
<contactref element="CN5" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="CN4" pad="36"/>
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="CN5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+1V2">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="62"/>
<contactref element="IC5" pad="50"/>
<contactref element="IC5" pad="81"/>
<contactref element="IC5" pad="124"/>
<contactref element="IC5" pad="131"/>
<contactref element="IC5" pad="37"/>
<contactref element="IC5" pad="35"/>
<contactref element="IC5" pad="107"/>
<contactref element="IC5" pad="109"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="1V2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="48"/>
<contactref element="IC3" pad="71"/>
<contactref element="IC3" pad="32"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="127"/>
<contactref element="IC5" pad="138"/>
<contactref element="IC5" pad="77"/>
<contactref element="IC5" pad="95"/>
<contactref element="IC5" pad="102"/>
<contactref element="IC5" pad="116"/>
<contactref element="IC5" pad="66"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="23"/>
<contactref element="IC5" pad="29"/>
<contactref element="IC5" pad="46"/>
<contactref element="IC5" pad="54"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="85"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="45"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="XT2" pad="4"/>
<contactref element="XT2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="33"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="3V3" pad="TP"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="CN5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="CN1" pad="PIN"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="USBD-">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="USBD+">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USBDETECT">
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ICSP_MCLR">
<contactref element="CN3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ICSP_RB7_PGD">
<contactref element="CN3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="47"/>
</signal>
<signal name="ICSP_RB6_PGC">
<contactref element="CN3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="52"/>
</signal>
<signal name="PMD0">
<contactref element="IC3" pad="72"/>
<contactref element="IC5" pad="48"/>
</signal>
<signal name="PMD1">
<contactref element="IC3" pad="69"/>
<contactref element="IC5" pad="53"/>
</signal>
<signal name="PMD2">
<contactref element="IC3" pad="68"/>
<contactref element="IC5" pad="55"/>
</signal>
<signal name="PMD3">
<contactref element="IC3" pad="67"/>
<contactref element="IC5" pad="57"/>
</signal>
<signal name="PMD4">
<contactref element="IC3" pad="66"/>
<contactref element="IC5" pad="58"/>
</signal>
<signal name="PMD7">
<contactref element="IC3" pad="63"/>
<contactref element="IC5" pad="63"/>
</signal>
<signal name="PMD6">
<contactref element="IC3" pad="64"/>
<contactref element="IC5" pad="60"/>
</signal>
<signal name="PMD5">
<contactref element="IC3" pad="65"/>
<contactref element="IC5" pad="59"/>
</signal>
<signal name="PMRD">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="40"/>
</signal>
<signal name="PMWR">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="41"/>
</signal>
<signal name="PMALL">
<contactref element="IC3" pad="53"/>
<contactref element="IC5" pad="72"/>
</signal>
<signal name="PMALH">
<contactref element="IC3" pad="54"/>
<contactref element="IC5" pad="71"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="TDO" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="TDI" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="TCK" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="FCNSTAT">
<contactref element="IC5" pad="82"/>
<contactref element="IC3" pad="60"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FCDONE">
<contactref element="IC5" pad="83"/>
<contactref element="IC3" pad="59"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="TMS" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="FCNCONF">
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="FCDCLK">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="44"/>
</signal>
<signal name="FCDATA0">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="46"/>
</signal>
<signal name="FPGA20MHZ">
<contactref element="XT2" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A0">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A1">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="31"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A2">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A3">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A4">
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A5">
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A6">
<contactref element="IC6" pad="17"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A7">
<contactref element="IC6" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="144"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A8">
<contactref element="IC6" pad="19"/>
<contactref element="IC5" pad="143"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A9">
<contactref element="IC6" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="142"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A10">
<contactref element="IC6" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="118"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A11">
<contactref element="IC6" pad="27"/>
<contactref element="IC5" pad="121"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A12">
<contactref element="IC6" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="122"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A13">
<contactref element="IC6" pad="29"/>
<contactref element="IC5" pad="125"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A14">
<contactref element="IC6" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="126"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A15">
<contactref element="IC6" pad="38"/>
<contactref element="IC5" pad="136"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A16">
<contactref element="IC6" pad="39"/>
<contactref element="IC5" pad="137"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A18">
<contactref element="IC6" pad="41"/>
<contactref element="IC5" pad="141"/>
</signal>
<signal name="SRAM_A17">
<contactref element="IC6" pad="40"/>
<contactref element="IC5" pad="139"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D1">
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D2">
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D3">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D4">
<contactref element="IC6" pad="31"/>
<contactref element="IC5" pad="129"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D5">
<contactref element="IC6" pad="32"/>
<contactref element="IC5" pad="132"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D6">
<contactref element="IC6" pad="35"/>
<contactref element="IC5" pad="133"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D7">
<contactref element="IC6" pad="36"/>
<contactref element="IC5" pad="134"/>
</signal>
<signal name="SRAM_CE">
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SRAM_WE">
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SRAM_OE">
<contactref element="IC6" pad="37"/>
<contactref element="IC5" pad="135"/>
</signal>
<signal name="SRAM_D0">
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIC_CLKI">
<contactref element="IC3" pad="49"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="XT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIC_CLKO">
<contactref element="IC3" pad="50"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="XT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HSB4_5V">
<contactref element="CN4" pad="40"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="HSB3_5V">
<contactref element="CN4" pad="39"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="HSB2_5V">
<contactref element="CN4" pad="38"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="HSB1_5V">
<contactref element="CN4" pad="37"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="HSB1_3V">
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="76"/>
</signal>
<signal name="HSB2_3V">
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="75"/>
</signal>
<signal name="HSB3_3V">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="74"/>
</signal>
<signal name="HSB4_3V">
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="73"/>
</signal>
<signal name="FD_RY_DCHG">
<contactref element="CN4" pad="34"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FD_RD_DATA">
<contactref element="CN4" pad="30"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FD_WR_PROT">
<contactref element="CN4" pad="28"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FD_TRACK0">
<contactref element="CN4" pad="26"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="FD_INDEX">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="CN4" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FI_RDDAT">
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="79"/>
</signal>
<signal name="FI_RY_CHG">
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="86"/>
</signal>
<signal name="FI_WRPROT">
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="87"/>
</signal>
<signal name="FI_TRACK0">
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="89"/>
</signal>
<signal name="FI_INDEX">
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="88"/>
</signal>
<signal name="FD_DENSITY">
<contactref element="CN4" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
</signal>
<signal name="FI_DENSITY">
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="90"/>
</signal>
<signal name="FD_SIDESEL">
<contactref element="CN4" pad="32"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="FD_WRGATE">
<contactref element="CN4" pad="24"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FD_WRDATA">
<contactref element="CN4" pad="22"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FD_STEP">
<contactref element="CN4" pad="20"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FD_STEPDIR">
<contactref element="CN4" pad="18"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="FD_MOTEN">
<contactref element="CN4" pad="16"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="FD_DS2">
<contactref element="CN4" pad="14"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FD_DS1">
<contactref element="CN4" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FD_DS0">
<contactref element="CN4" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FD_DS3">
<contactref element="CN4" pad="6"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
</signal>
<signal name="FD_IN_USE">
<contactref element="CN4" pad="4"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="FO_STEP">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="99"/>
</signal>
<signal name="FO_WRDATA">
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="96"/>
</signal>
<signal name="FO_WRGATE">
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="93"/>
</signal>
<signal name="FO_SIDESEL">
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="92"/>
</signal>
<signal name="FO_STEPDIR">
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="94"/>
</signal>
<signal name="FO_MOTEN">
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="97"/>
</signal>
<signal name="FO_DS0">
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="115"/>
</signal>
<signal name="FO_DS2">
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="104"/>
</signal>
<signal name="FO_DS3">
<contactref element="IC10" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="103"/>
</signal>
<signal name="FO_IN_USE">
<contactref element="IC10" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="112"/>
</signal>
<signal name="FO_DS1">
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="113"/>
</signal>
<signal name="FO_DENSITY">
<contactref element="IC10" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="114"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="40"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MCULED">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="IC3" pad="41"/>
</signal>
<signal name="FPGALED">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="IC5" pad="100"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC3" pad="37"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC3" pad="38"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
