<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="con-thomas-betts">
<packages>
<package name="HFR100RA">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; Fine Pitch "D" Connector HFR100RA29xxx</description>
</package>
<package name="HXR100ST">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; HFR100ST29xx, HFR100ST29xx</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-pc">
<packages>
<package name="PCI_BRD">
<description>&lt;b&gt;PCI BOARD SHORT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-thomas-betts" package="HFR100RA" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="92F1766"/>
<attribute name="MPN" value="HFR100RA29CX1"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-thomas-betts" package="HXR100ST" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ST1" library="con-pc" package="PCI_BRD" value=""/>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74125N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74126N"/>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS63N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="ST1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="ST1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="+3,3V">
<contactref element="ST1" pad="S21"/>
<contactref element="ST1" pad="S27"/>
<contactref element="ST1" pad="S33"/>
<contactref element="ST1" pad="S45"/>
<contactref element="ST1" pad="S53"/>
<contactref element="ST1" pad="C25"/>
<contactref element="ST1" pad="C31"/>
<contactref element="ST1" pad="C36"/>
<contactref element="ST1" pad="C41"/>
<contactref element="ST1" pad="C43"/>
<contactref element="ST1" pad="C54"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="ST1" pad="S5"/>
<contactref element="ST1" pad="S8"/>
<contactref element="ST1" pad="S10"/>
<contactref element="ST1" pad="S16"/>
<contactref element="ST1" pad="S59"/>
<contactref element="ST1" pad="S61"/>
<contactref element="ST1" pad="S62"/>
<contactref element="ST1" pad="C5"/>
<contactref element="ST1" pad="C6"/>
<contactref element="ST1" pad="C19"/>
<contactref element="ST1" pad="C59"/>
<contactref element="ST1" pad="C61"/>
<contactref element="ST1" pad="C62"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ST1" pad="S12"/>
<contactref element="ST1" pad="S13"/>
<contactref element="ST1" pad="S18"/>
<contactref element="ST1" pad="S24"/>
<contactref element="ST1" pad="S30"/>
<contactref element="ST1" pad="S37"/>
<contactref element="ST1" pad="S42"/>
<contactref element="ST1" pad="S48"/>
<contactref element="ST1" pad="S56"/>
<contactref element="ST1" pad="C3"/>
<contactref element="ST1" pad="C12"/>
<contactref element="ST1" pad="C13"/>
<contactref element="ST1" pad="C15"/>
<contactref element="ST1" pad="C17"/>
<contactref element="ST1" pad="C22"/>
<contactref element="ST1" pad="C28"/>
<contactref element="ST1" pad="C34"/>
<contactref element="ST1" pad="C38"/>
<contactref element="ST1" pad="C46"/>
<contactref element="ST1" pad="C49"/>
<contactref element="ST1" pad="C57"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
