<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="0.165" x2="26.655" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.655" y1="0.165" x2="26.655" y2="21.425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.655" y1="21.425" x2="0.005" y2="21.425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="21.425" x2="0.005" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT54E">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="rcl" package="M1206" value="5K"/>
<element name="PULL_GND" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MUT" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M1206" value="27K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="M1206" value="75K"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="PULL_DOWN" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="!PULL_UP" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="TTL_RX" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="1N5229B"/>
<element name="R9" library="rcl" package="M1206" value="5K"/>
<element name="IC3" library="linear" package="SO14" value="LM339D"/>
<element name="R8" library="rcl" package="M1206" value="5K"/>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170"/>
<element name="R12" library="rcl" package="M1206" value="10K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="M1206" value="5K"/>
<element name="R13" library="rcl" package="M1206" value="10K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="M1206" value="5K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="M1206" value="10K"/>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS250">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SOD80C" value="1N5229B"/>
<element name="D4" library="diode" package="SOD80C" value="1N5229B"/>
<element name="D5" library="diode" package="SOD80C" value="1N5229B"/>
<element name="D6" library="diode" package="SOD80C" value="1N5229B"/>
<element name="D7" library="diode" package="SOD80C" value="1N5229B"/>
<element name="D8" library="diode" package="SOD80C" value="1N5229B"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOD80C" value="1N4148"/>
<element name="-5V" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="5V" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="THR" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="V+">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="THR">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="THR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="TTL_RX" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PULL_GND" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PULL_DOWN" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="-5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="MUT" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="!PULL_UP" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
