<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>M102A</text>
<text>FLIP CHIP</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>PUNC CONTROL M710H</text>
<text>CLOCK CONTROL M708 B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DECPROTO211">
<description>2 Standard Single-height boards stuck to a standard double height board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="RJ6">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Copal</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="dec-con" package="DECPROTO211" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H40N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H40N"/>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H40N"/>
<element name="D25" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="8.2K"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="Q6" library="transistor" package="TO39" value="PN3569"/>
<element name="U$8" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="D17" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D18" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D19" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D20" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D21" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D16" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="15K"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="47K"/>
<element name="D27" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="D28" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="Q7" library="transistor" package="TO39" value="PN3640"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K"/>
<element name="Q8" library="transistor" package="TO39" value="PN3569"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="2.7K"/>
<element name="D24" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D26" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D29" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="D30" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="2.7K"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="Q4" library="transistor" package="TO39" value="PN3569"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K"/>
<element name="Q5" library="transistor" package="TO39" value="PN3569"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D14" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D15" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K"/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO39" value="PN3569"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K"/>
<element name="Q2" library="transistor" package="TO39" value="PN3569"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K"/>
<element name="Q3" library="transistor" package="TO39" value="PN3569"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="E12" library="74xx-us" package="DIL14" value="7401N"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E14" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL14" value="7430N"/>
<element name="E5" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E10" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="E13" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="E15" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="56"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="5.6K"/>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R33" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R34" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R35" library="rcl" package="0207/10" value="150"/>
<element name="E16" library="74xx-us" package="DIL14" value="7440"/>
<element name="R36" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="E17" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="R37" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="C27" library="rcl" package="E22-6" value="150"/>
<element name="C28" library="rcl" package="E22-6" value="150"/>
<element name="R38" library="rcl" package="0207/10" value="51K"/>
<element name="D22" library="diode" package="DO41-10" value="1N4154"/>
<element name="D23" library="diode" package="DO41-10" value="1N4154"/>
<element name="R39" library="rcl" package="0207/10" value="51K"/>
<element name="R40" library="rcl" package="0207/10" value="7.5K"/>
<element name="C29" library="rcl" package="E15-5" value="2.2uf"/>
<element name="R41" library="rcl" package="0207/10" value="15K"/>
<element name="D31" library="diode" package="DO41-10" value="1N4154"/>
<element name="R42" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="E18" library="dec-con" package="DIL14" value="9601"/>
<element name="E19" library="dec-con" package="DIL14" value="9601"/>
<element name="E20" library="dec-con" package="DIL14" value="9601"/>
<element name="C30" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C31" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C32" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C33" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="R43" library="pot" package="RJ6" value="50K"/>
<element name="Q9" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC6534D"/>
<element name="Q10" library="transistor-pnp" package="TO5" value="DEC6534D"/>
<element name="C34" library="dec-con" package="E12-8" value="180"/>
<element name="U$3" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
<element name="C35" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="E21" library="74xx-us" package="DIL14" value="7401N"/>
<element name="E22" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E23" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E24" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E25" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E26" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E27" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E28" library="74xx-us" package="DIL14" value="7430N"/>
<element name="E29" library="74xx-us" package="DIL14" value="7420N"/>
<element name="C36" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C37" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C38" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C39" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C40" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C41" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C42" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C43" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="R44" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R45" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R46" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R47" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R48" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R49" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="C2"/>
<contactref element="U$8" pad="T1"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="D29" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="A2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="U$8" pad="P2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="U$8" pad="R2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="U$8" pad="S2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U2">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="U2"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="D25" pad="A"/>
<contactref element="U$8" pad="V2"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K1">
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="U$8" pad="K1"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="U$8" pad="M1"/>
</signal>
<signal name="N1">
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="U$8" pad="N1"/>
</signal>
<signal name="J1">
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="U$8" pad="J1"/>
</signal>
<signal name="H1">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="H1"/>
</signal>
<signal name="F1">
<contactref element="U$8" pad="F1"/>
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$8" pad="D1"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="U$8" pad="C1"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="U$8" pad="B1"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$8" pad="A1"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="L1"/>
</signal>
<signal name="E1">
<contactref element="U$8" pad="E1"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D25" pad="C"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="V1"/>
<contactref element="D24" pad="C"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="U$8" pad="P1"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="D17" pad="A"/>
<contactref element="U$8" pad="R1"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="U$8" pad="S1"/>
<contactref element="D18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="U1">
<contactref element="D19" pad="A"/>
<contactref element="U$8" pad="U1"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="U$8" pad="M2"/>
<contactref element="D20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="D21" pad="A"/>
<contactref element="U$8" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D21" pad="C"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
<contactref element="D17" pad="C"/>
<contactref element="D18" pad="C"/>
<contactref element="D19" pad="C"/>
<contactref element="D20" pad="C"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="D28" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$8" pad="B2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="D27" pad="A"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D28" pad="A"/>
<contactref element="D27" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q8" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="D26" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D24" pad="A"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-1.5V">
<contactref element="D26" pad="A"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="D30" pad="C"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="-0.7V">
<contactref element="D29" pad="C"/>
<contactref element="D30" pad="A"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D15" pad="C"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOP1">
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="AR2"/>
</signal>
<signal name="IOP2">
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="AR1"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E14" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E13" pad="14"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="E15" pad="14"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="14"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="E17" pad="14"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AA2"/>
<contactref element="U$2" pad="BA2"/>
<contactref element="E18" pad="14"/>
<contactref element="E19" pad="14"/>
<contactref element="E20" pad="14"/>
<contactref element="C30" pad="+"/>
<contactref element="C31" pad="+"/>
<contactref element="C32" pad="+"/>
<contactref element="C33" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E13" pad="7"/>
<contactref element="E15" pad="7"/>
<contactref element="E15" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="7"/>
<contactref element="E17" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="AC2"/>
<contactref element="U$2" pad="AT1"/>
<contactref element="U$2" pad="BT1"/>
<contactref element="U$2" pad="BC2"/>
<contactref element="E18" pad="7"/>
<contactref element="E18" pad="1"/>
<contactref element="E18" pad="2"/>
<contactref element="E19" pad="7"/>
<contactref element="E20" pad="7"/>
<contactref element="E20" pad="2"/>
<contactref element="E20" pad="1"/>
<contactref element="E19" pad="1"/>
<contactref element="E19" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="-"/>
<contactref element="C31" pad="-"/>
<contactref element="C32" pad="-"/>
<contactref element="C33" pad="-"/>
</signal>
<signal name="IOP4">
<contactref element="E8" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="MB3(0)">
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="BF2"/>
</signal>
<signal name="MB4(0)">
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="BD1"/>
</signal>
<signal name="MB5(0)">
<contactref element="E11" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="BD2"/>
</signal>
<signal name="MB6(0)">
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="BE1"/>
</signal>
<signal name="MB7(1)">
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="BE2"/>
</signal>
<signal name="!IO_IN_SKIP">
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="BN2"/>
</signal>
<signal name="AC4">
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AH1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="E14" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="13"/>
<contactref element="E11" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="E8" pad="10"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="E14" pad="11"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IOP_02">
<contactref element="E13" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="!CLEAR">
<contactref element="E13" pad="4"/>
<contactref element="E15" pad="1"/>
<contactref element="E15" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="AJ1"/>
</signal>
<signal name="PUN_FLAG">
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="E12" pad="9"/>
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="E15" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="E9" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="E9" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E13" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="E13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!FEED">
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="E16" pad="6"/>
<contactref element="E14" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="BU1"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="AC10">
<contactref element="E9" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AD1"/>
</signal>
<signal name="AC5">
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AH2"/>
</signal>
<signal name="AC6">
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AF1"/>
</signal>
<signal name="AC7">
<contactref element="E7" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AF2"/>
</signal>
<signal name="AC8">
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AE1"/>
</signal>
<signal name="AC9">
<contactref element="E6" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AE2"/>
</signal>
<signal name="AC11">
<contactref element="E9" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AD2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="AK1"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AL1"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="E13" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="AM1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="E13" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="AN1"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="E10" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="AL2"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="E10" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="AN2"/>
</signal>
<signal name="CLOCKA">
<contactref element="U$2" pad="AJ2"/>
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="11"/>
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLOCKB">
<contactref element="U$2" pad="AP1"/>
<contactref element="E13" pad="12"/>
<contactref element="E9" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
<contactref element="E9" pad="11"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="E10" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="AK2"/>
</signal>
<signal name="MB8(0)">
<contactref element="E11" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="BF1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="E8" pad="3"/>
<contactref element="E13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!CLOCKB">
<contactref element="E13" pad="13"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="E15" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!IO_IN_INT">
<contactref element="E12" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="!PUN_ACTIVE">
<contactref element="E15" pad="11"/>
<contactref element="E15" pad="6"/>
<contactref element="E14" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="!INITIALIZE">
<contactref element="U$2" pad="AS2"/>
<contactref element="E8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SYNC_PUN">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="SYNC_BIAS">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="BU2"/>
</signal>
<signal name="SYNC_PUN0">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="E17" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="BV1"/>
<contactref element="Q10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="Q9" pad="3"/>
<contactref element="Q10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!FEED_SW">
<contactref element="E14" pad="10"/>
<contactref element="E14" pad="9"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="AT2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="E16" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="4"/>
<contactref element="E16" pad="5"/>
<contactref element="E14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="E17" pad="9"/>
<contactref element="E16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="E17" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DEL_PUN1">
<contactref element="E14" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="AU1"/>
</signal>
<signal name="MOTOR">
<contactref element="E16" pad="13"/>
<contactref element="E16" pad="12"/>
<contactref element="E17" pad="1"/>
<contactref element="E16" pad="9"/>
<contactref element="E16" pad="10"/>
<contactref element="E20" pad="8"/>
<contactref element="E18" pad="3"/>
<contactref element="E18" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C28" pad="+"/>
<contactref element="C27" pad="+"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="D22" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="D22" pad="C"/>
<contactref element="E20" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="E18" pad="11"/>
<contactref element="C34" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="D23" pad="C"/>
<contactref element="E18" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="D23" pad="A"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="E17" pad="3"/>
<contactref element="E18" pad="6"/>
</signal>
<signal name="4_SEC">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="BM1"/>
</signal>
<signal name="DEL_PUN2">
<contactref element="E17" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C29" pad="-"/>
<contactref element="E19" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="D31" pad="C"/>
<contactref element="E19" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="D31" pad="A"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="+"/>
<contactref element="R43" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PUN_DONE">
<contactref element="E12" pad="4"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="BH2"/>
</signal>
<signal name="4.5MS">
<contactref element="U$2" pad="BJ2"/>
<contactref element="R43" pad="E"/>
<contactref element="R43" pad="S"/>
</signal>
<signal name="!SCR_ACTIVE">
<contactref element="U$2" pad="BK1"/>
<contactref element="E16" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="E20" pad="4"/>
<contactref element="E20" pad="3"/>
<contactref element="E14" pad="2"/>
<contactref element="E14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="E20" pad="11"/>
<contactref element="C27" pad="-"/>
<contactref element="C28" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="E19" pad="6"/>
<contactref element="E17" pad="10"/>
<contactref element="E12" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="5"/>
<contactref element="E12" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="3"/>
<contactref element="E15" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="E17" pad="8"/>
<contactref element="E19" pad="4"/>
<contactref element="E19" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="E17" pad="2"/>
<contactref element="E17" pad="4"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="E15" pad="10"/>
<contactref element="E15" pad="12"/>
<contactref element="E17" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_ENABLE">
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
<contactref element="E23" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MB9">
<contactref element="U$1" pad="U2"/>
<contactref element="E26" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LOAD_COUNTER">
<contactref element="U$1" pad="V2"/>
<contactref element="E26" pad="11"/>
<contactref element="E26" pad="4"/>
<contactref element="E24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!IO_SKIP">
<contactref element="U$1" pad="H1"/>
<contactref element="E21" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FLAG">
<contactref element="U$1" pad="D1"/>
<contactref element="E21" pad="2"/>
<contactref element="E22" pad="9"/>
<contactref element="E22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!IO_IRQ">
<contactref element="U$1" pad="C1"/>
<contactref element="E21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB10">
<contactref element="U$1" pad="L1"/>
<contactref element="E29" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IRQ_ENB">
<contactref element="U$1" pad="E1"/>
<contactref element="E21" pad="3"/>
<contactref element="E23" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="E22" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!CLR_FLAG">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="13"/>
<contactref element="E21" pad="13"/>
<contactref element="E21" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$50">
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$52">
</signal>
<signal name="N$55">
</signal>
<signal name="N$62">
</signal>
<signal name="N$65">
</signal>
<signal name="N$66">
</signal>
<signal name="N$67">
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="U$1" pad="T1"/>
<contactref element="E21" pad="7"/>
<contactref element="E22" pad="7"/>
<contactref element="E23" pad="7"/>
<contactref element="E24" pad="7"/>
<contactref element="E25" pad="7"/>
<contactref element="E26" pad="7"/>
<contactref element="E27" pad="7"/>
<contactref element="E28" pad="7"/>
<contactref element="E29" pad="7"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="E23" pad="2"/>
<contactref element="E23" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$68">
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$70">
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="N$74">
</signal>
<signal name="N$75">
</signal>
<signal name="N$76">
</signal>
<signal name="N$77">
</signal>
<signal name="N$78">
</signal>
<signal name="N$79">
</signal>
<signal name="N$80">
</signal>
<signal name="N$81">
</signal>
<signal name="N$82">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$84">
</signal>
<signal name="N$86">
</signal>
<signal name="N$88">
</signal>
<signal name="N$90">
</signal>
<signal name="N$99">
</signal>
<signal name="N$104">
</signal>
<signal name="N$105">
</signal>
<signal name="N$114">
</signal>
<signal name="N$123">
</signal>
<signal name="N$132">
</signal>
<signal name="N$141">
</signal>
<signal name="N$177">
</signal>
<signal name="N$188">
</signal>
<signal name="N$207">
</signal>
<signal name="N$225">
</signal>
<signal name="MB8">
<contactref element="E28" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="MB7">
<contactref element="E28" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
</signal>
<signal name="!MB6">
<contactref element="E28" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="!MB3">
<contactref element="E28" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="!MB4">
<contactref element="E28" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="MB5">
<contactref element="E28" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="R2"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="E27" pad="9"/>
<contactref element="E28" pad="8"/>
<contactref element="E27" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_IOT">
<contactref element="U$1" pad="S1"/>
<contactref element="E27" pad="8"/>
<contactref element="E27" pad="1"/>
<contactref element="E29" pad="1"/>
<contactref element="E29" pad="12"/>
</signal>
<signal name="OVERFLOW">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="E24" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="V1"/>
</signal>
<signal name="+3V1">
<contactref element="E27" pad="4"/>
<contactref element="E25" pad="10"/>
<contactref element="E25" pad="13"/>
<contactref element="E28" pad="12"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="E28" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IOP3">
<contactref element="E25" pad="8"/>
<contactref element="E29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOP5">
<contactref element="E25" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="IOP6">
<contactref element="E27" pad="6"/>
<contactref element="E27" pad="2"/>
<contactref element="E29" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="E27" pad="3"/>
<contactref element="E22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IOP4">
<contactref element="U$1" pad="F2"/>
<contactref element="E25" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!IOP1">
<contactref element="U$1" pad="L2"/>
<contactref element="E25" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!IOP2">
<contactref element="U$1" pad="R1"/>
<contactref element="E27" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!MB9">
<contactref element="U$1" pad="N1"/>
<contactref element="E27" pad="12"/>
<contactref element="E29" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="E26" pad="1"/>
<contactref element="E29" pad="6"/>
<contactref element="E26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FLAG_BUFFER">
<contactref element="E22" pad="5"/>
<contactref element="E21" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="K1"/>
<contactref element="E21" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MB11">
<contactref element="E27" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="E24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="E27" pad="11"/>
<contactref element="E29" pad="9"/>
<contactref element="E29" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="E26" pad="13"/>
<contactref element="E29" pad="8"/>
<contactref element="E26" pad="12"/>
<contactref element="E26" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="E26" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="E26" pad="6"/>
<contactref element="E23" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="E24" pad="3"/>
<contactref element="E23" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="E21" pad="8"/>
<contactref element="E26" pad="3"/>
<contactref element="E22" pad="3"/>
<contactref element="E21" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="E24" pad="9"/>
<contactref element="E23" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="E24" pad="4"/>
<contactref element="E24" pad="8"/>
<contactref element="E24" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="E22" pad="12"/>
<contactref element="E24" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="E21" pad="12"/>
<contactref element="E21" pad="11"/>
<contactref element="E23" pad="11"/>
<contactref element="E23" pad="3"/>
<contactref element="E26" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC2">
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="E21" pad="14"/>
<contactref element="E22" pad="14"/>
<contactref element="E23" pad="14"/>
<contactref element="E24" pad="14"/>
<contactref element="E25" pad="14"/>
<contactref element="E26" pad="14"/>
<contactref element="E27" pad="14"/>
<contactref element="E28" pad="14"/>
<contactref element="E29" pad="14"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="E22" pad="10"/>
<contactref element="E23" pad="1"/>
<contactref element="E23" pad="13"/>
<contactref element="E22" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
