<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="13.97" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="0" x2="13.97" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="22.86" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="0360">
<description>Drill 0.036" (#64)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="2" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="3" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="4" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="5" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="6" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="7" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="8" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="9" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="10" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="11" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="12" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="13" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="14" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="15" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="16" library="dec-con" package="0360" value="PAD-0360"/>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="SO16" value="74S138D"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="16" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="15" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="14" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="12" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="13" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
