<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>OEM CODER Y021A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E6" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E2" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7437N"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7430N"/>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881"/>
<element name="E5" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881"/>
<element name="E7" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=""/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="E8" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="J5" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="J1" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="J2" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J3" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J4" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="J6" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J7" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J8" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="J9" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J10" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J11" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J12" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="C9" library="rcl" package="E22-6" value=""/>
<element name="C10" library="rcl" package="E22-6" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="E22-6" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="DT1"/>
<contactref element="U$2" pad="CT1"/>
<contactref element="U$2" pad="DC2"/>
<contactref element="U$2" pad="CC2"/>
<contactref element="U$2" pad="BC2"/>
<contactref element="U$2" pad="AC2"/>
<contactref element="U$2" pad="BN1"/>
<contactref element="U$2" pad="BT1"/>
<contactref element="U$2" pad="AT1"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="CA2"/>
<contactref element="U$2" pad="BA2"/>
<contactref element="U$2" pad="AA2"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="U$2" pad="DV1"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="U$2" pad="DR1"/>
<contactref element="E8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="U$2" pad="DS1"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="U$2" pad="DU1"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD8">
<contactref element="U$2" pad="DK1"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!IR0">
<contactref element="U$2" pad="DD2"/>
</signal>
<signal name="!E">
<contactref element="U$2" pad="DL2"/>
</signal>
<signal name="!INT_IO">
<contactref element="U$2" pad="CL1"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="U$2" pad="CH1"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="U$2" pad="CE1"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!PAUSE">
<contactref element="U$2" pad="CD1"/>
<contactref element="E6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="U$2" pad="BV1"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="U$2" pad="BU1"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="U$2" pad="BS1"/>
<contactref element="E5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="U$2" pad="BR1"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MD5">
<contactref element="U$2" pad="BL1"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MD6">
<contactref element="U$2" pad="BM1"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MD7">
<contactref element="U$2" pad="BP1"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="U$2" pad="AU1"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD3">
<contactref element="U$2" pad="AP1"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="U$2" pad="AR1"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="U$2" pad="AS1"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="U$2" pad="AV1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="E6" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="9"/>
<contactref element="E7" pad="11"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E6" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J11" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MD4">
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="BK1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
<contactref element="E8" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
