<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="38.062" x2="0" y2="0.292" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.292" x2="74.798" y2="0.292" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.798" y1="0.292" x2="74.798" y2="38.062" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.798" y1="38.062" x2="0" y2="38.062" width="0" layer="20"/>
<text>B1</text>
<text>B2</text>
<text>B3</text>
<text>B4</text>
<text>B5</text>
<text>B6</text>
<text>B0</text>
<text>V+</text>
<text>B7</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>V+</text>
<text>Atmex v1.3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E1,8-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1.8 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmex">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="PROTO_3">
</package>
<package name="HEADER_14">
</package>
<package name="HEADER_12">
</package>
<package name="HEADER_8">
</package>
<package name="PROTO_8">
</package>
<package name="PROTO_12">
</package>
<package name="PJ-102A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E1,8-4" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E1,8-4" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E1,8-4" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E1,8-4" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="TO92" value="78L05Z">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$16" library="atmex" package="PROTO_12" value="PROTOAREA"/>
<element name="U$17" library="atmex" package="PROTO_12" value="PROTOAREA"/>
<element name="U$21" library="atmex" package="PROTO_8" value="PROTOAREAPROTO8"/>
<element name="U$22" library="atmex" package="PROTO_8" value="PROTOAREAPROTO8"/>
<element name="IC1" library="atmex" package="DIL20" value="ATTINY2313">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09D" value="209F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$3" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$4" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$5" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$6" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$7" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$8" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$9" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$10" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$11" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$14" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$15" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$18" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$19" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$23" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$24" library="atmex" package="PROTO_3" value="PROTOAREAPROTO3"/>
<element name="U$12" library="atmex" package="HEADER_12" value="HEADER12"/>
<element name="U$13" library="atmex" package="HEADER_12" value="HEADER12"/>
<element name="U$25" library="atmex" package="HEADER_12" value="HEADER12"/>
<element name="U$26" library="atmex" package="HEADER_12" value="HEADER12"/>
<element name="U$27" library="atmex" package="HEADER_14" value="HEADER14"/>
<element name="U$28" library="atmex" package="HEADER_8" value="HEADER8"/>
<element name="U$29" library="atmex" package="HEADER_8" value="HEADER8"/>
<element name="U$30" library="atmex" package="HEADER_8" value="HEADER8"/>
<element name="U$31" library="atmex" package="HEADER_8" value="HEADER8"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="atmex" package="PJ-102A" value="2.1MMJACK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$16" pad="P$1"/>
<contactref element="U$22" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="P$1"/>
<contactref element="U$17" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="T"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
