<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="0" x2="45.72" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="53.34" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="M25VP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="con-subd" package="M25VP" value=""/>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="DIL16" value="100"/>
<element name="J1" library="con-harting-ml" package="ML10" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC367N"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC367N"/>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="DIL16" value="33"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="POWER" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="PGM" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="G1"/>
<contactref element="J2" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="18"/>
<contactref element="J2" pad="19"/>
<contactref element="J2" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="21"/>
<contactref element="J2" pad="22"/>
<contactref element="J2" pad="23"/>
<contactref element="J2" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="G2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="RN1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="RN1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RN1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="RN1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="RN1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RN1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="RN1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="PGM" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="PGM" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RN2" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RN2" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RN2" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RN2" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RN2" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
