<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.132" y1="0.038" x2="19.67" y2="0.038" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.67" y1="0.038" x2="19.67" y2="33.236" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.67" y1="33.236" x2="0.132" y2="33.236" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.132" y1="33.236" x2="0.132" y2="0.038" width="0" layer="20"/>
<text>http://www.media.</text>
<text>mit.edu/~ladyada</text>
<text>TSSOP-16</text>
<text>SOIC-16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="boogie">
<packages>
<package name="TSSOP-16NM">
</package>
<package name="SO-16NMW">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="boogie" package="SO-16NMW" value="SMD-16SOIC"/>
<element name="U$2" library="boogie" package="TSSOP-16NM" value="SMD-16TSSOP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$2" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
