<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="-0.47" x2="159.37" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="-0.47" x2="159.37" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="99.53" x2="-0.63" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="99.53" x2="-0.63" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor-net">
<packages>
<package name="RN-9">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<packages>
<package name="CRAA">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Varta</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="avr">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-weidmueller-sl35">
<packages>
<package name="90-2">
<description>&lt;b&gt;WEIDMUELLER CLAMP CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78MXXS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RN1" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED6" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="RN2" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN5" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN6" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN7" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN8" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED8" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED9" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED10" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED11" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED12" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED13" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED14" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED15" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED16" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED17" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED18" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED19" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED20" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED21" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED22" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED23" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED24" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED25" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED26" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED27" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED28" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED29" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED30" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED31" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED32" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED33" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED34" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED35" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED36" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED37" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED38" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED39" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED40" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED41" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED42" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED43" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED44" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED45" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED46" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED47" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED48" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED49" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED50" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED51" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED52" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED53" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED54" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED55" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED56" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED57" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED58" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED59" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED60" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="IC6" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="IC7" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N"/>
<element name="G1" library="battery" package="CRAA" value="CR-AA"/>
<element name="G2" library="battery" package="CRAA" value="CR-AA"/>
<element name="G3" library="battery" package="CRAA" value="CR-AA"/>
<element name="IC9" library="avr" package="DIL20" value="ATTINY2313-20P"/>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC10" library="microchip" package="DIL8" value="25LC080P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="92C7440"/>
<attribute name="MPN" value="25LC080/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1556143"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="X1" library="con-weidmueller-sl35" package="90-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC11" library="v-reg" package="78MXXS" value="DN6852"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="J1" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="GND"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
<contactref element="RN7" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="RN6" pad="1"/>
<contactref element="RN8" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="G3" pad="+"/>
<contactref element="IC9" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_SELECT">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="LED15" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED16" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="LED18" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="LED19" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LED20" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="LED21" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="LED22" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="LED23" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="LED24" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="LED25" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="LED26" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="LED27" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="LED28" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="LED29" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="LED30" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="LED31" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="LED32" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="LED33" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="LED34" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="LED35" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="LED36" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="LED31" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="LED32" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="LED33" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="LED34" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="LED35" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="LED36" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="LED37" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="LED38" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="LED39" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="LED40" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="LED41" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="LED42" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="LED43" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="LED44" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="LED45" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="LED46" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="LED47" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="LED48" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="LED49" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="LED50" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="LED51" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="LED52" pad="A"/>
<contactref element="RN6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="LED53" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="LED54" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="LED55" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="LED56" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="LED57" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="LED58" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="LED59" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="LED60" pad="A"/>
<contactref element="RN8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="LED15" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="LED16" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="LED17" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="LED18" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="LED19" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="LED20" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="LED21" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="LED22" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="LED23" pad="K"/>
<contactref element="IC8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="LED24" pad="K"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="LED25" pad="K"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="LED26" pad="K"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="LED30" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="LED29" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="LED28" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="LED27" pad="K"/>
</signal>
<signal name="F_SELECT">
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="LED52" pad="K"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="LED37" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="LED38" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="LED39" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="LED40" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="LED41" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$118">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="LED42" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$120">
<contactref element="LED44" pad="K"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$119">
<contactref element="LED43" pad="K"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="LED45" pad="K"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="LED46" pad="K"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="LED47" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="LED48" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="LED49" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="LED50" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="LED51" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED53" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED54" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED55" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED56" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED57" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED58" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="LED59" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="LED60" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$122">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$123">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SPLOUT">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="G2" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="G2" pad="+"/>
<contactref element="G3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_IN">
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="EE_CS">
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPLIN">
<contactref element="IC9" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_PWR">
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_IN">
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
