<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="28MLP">
</package>
<package name="QFP32">
</package>
<package name="SQFP-S-7X7-32">
<description>&lt;b&gt;QFP40&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZTT_XTAL">
</package>
<package name="BTYPEUSB">
</package>
<package name="USB">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MAX1811">
<pin name="IN"/>
<pin name="SELV"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="SELI"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="/CHG"/>
<pin name="BATT"/>
<pin name="GND2"/>
</symbol>
<symbol name="CP2101">
<pin name="REGIN"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="/RST"/>
<pin name="SUSP"/>
<pin name="/SUSP"/>
<pin name="RI"/>
<pin name="DCD"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="DSR"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="CTS"/>
</symbol>
<symbol name="TUSB3410">
<pin name="PUR"/>
<pin name="DP0"/>
<pin name="DM0"/>
<pin name="VCC3V3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3V3_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD1V8" direction="pwr"/>
<pin name="TEST0"/>
<pin name="TEST1"/>
<pin name="X2"/>
<pin name="X1/CLKI"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="P3_0"/>
<pin name="P3_1"/>
<pin name="P3_3"/>
<pin name="P3_4"/>
<pin name="VRGEN#" function="dot"/>
<pin name="SUSP"/>
<pin name="RESET#" function="dot"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="WAKEUP#" function="dot"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="CTS/" function="dot"/>
<pin name="DSR/" function="dot"/>
<pin name="DCD/" function="dot"/>
<pin name="RI/CP#" function="dot"/>
<pin name="RTS#" function="dot"/>
<pin name="DTR#" function="dot"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="SIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="VREG">
<pin name="GND"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="TAB"/>
</symbol>
<symbol name="ZTT">
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="USB">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FT232">
<pin name="3V3OUT"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="RSTOUT#" function="dot"/>
<pin name="XTIN"/>
<pin name="XTOUT"/>
<pin name="RESET#" function="dot"/>
<pin name="EECS"/>
<pin name="EESK"/>
<pin name="EEDATA"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="SLEEP#" function="dot"/>
<pin name="RXLED#" function="dot"/>
<pin name="TXLED#" function="dot"/>
<pin name="PWREN#" function="dot"/>
<pin name="PWRCTL"/>
<pin name="TXDEN"/>
<pin name="RI#" function="dot"/>
<pin name="DCD#" function="dot"/>
<pin name="DSR#" function="dot"/>
<pin name="DTR#" function="dot"/>
<pin name="CTS#" function="dot"/>
<pin name="RTS#" function="dot"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="VCC-IO"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="AVCC"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX1811">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX1811"/>
</gates>
<devices>
<device name="SO8" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CHG" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BATT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SELI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SELV" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CP2101">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CP2101"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="28MLP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/RST" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="/SUSP" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="REGIN" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSP" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P$6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUSB3410" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUSB3410"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-7X7-32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS/" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD/" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DM0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DP0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR/" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR#" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PUR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RI/CP#" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS#" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SOUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3_2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1V8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VRGEN#" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKEUP#" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLKI" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRU1117-33">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TAB" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZTT" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZTT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZTT_XTAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT232">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT232"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-7X7-32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS#" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD#" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR#" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR#" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EESK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRCTL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN#" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RI#" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTOUT#" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS#" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLED#" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP#" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDEN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLED#" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC-IO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="XTIN" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="XTOUT" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
