<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.0254" y1="-0.0254" x2="157.5054" y2="-0.0254" width="0.1778" layer="20"/>
<wire x1="157.5054" y1="-0.0254" x2="157.5054" y2="106.7054" width="0.1778" layer="20"/>
<wire x1="157.5054" y1="106.7054" x2="-0.0254" y2="106.7054" width="0.1778" layer="20"/>
<wire x1="-0.0254" y1="106.7054" x2="-0.0254" y2="-0.0254" width="0.1778" layer="20"/>
<text>Top</text>
<text>Bottom</text>
<text>Top Silk</text>
<text>Bot. Silk</text>
<text>Bot. Mask</text>
<text>Top Mask</text>
<text>Layer 2</text>
<text>Layer 3</text>
<text>RTS</text>
<text>CTS</text>
<text>-INIT</text>
<text>-VT</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
<text>L3</text>
<text>L4</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>Lithium 3V</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>Lithium 3V</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>26</text>
<text>1</text>
<text>26</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>1</text>
<text>6</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>8</text>
<text>1</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>25</text>
<text>2,54</text>
<text>F25</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>50</text>
<text>10</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>10</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>10</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>10</text>
<text>15</text>
<text>11</text>
<text>Female</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>Lithium 3V</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>Lithium 3V</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>26</text>
<text>1</text>
<text>26</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>1</text>
<text>6</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>8</text>
<text>1</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>25</text>
<text>2,54</text>
<text>F25</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>50</text>
<text>10</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>10</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>10</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>10</text>
<text>15</text>
<text>11</text>
<text>Female</text>
<text>Material: FR2</text>
<text>Thickness: 0.062"</text>
<text>Copper: 1 oz</text>
<hole x="78.74" y="104.14" drill="3.175"/>
<hole x="140.97" y="2.54" drill="3.175"/>
<hole x="5.08" y="104.14" drill="3.175"/>
<hole x="49.53" y="2.54" drill="3.175"/>
<hole x="137.16" y="104.14" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML50">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA13-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="parts">
<packages>
<package name="CR2032HOLDER">
</package>
<package name="TQFP144">
</package>
<package name="SG636">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="SOP32">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP48">
</package>
<package name="CF_SOCKET2_SMT">
<description>Type I CF Card Socket
 Molex 53856-5010</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="085CS_1AR">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; reflow soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="SOP16">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="SO24L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="HDF15H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F25H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mini_din">
<packages>
<package name="M_DIN6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<packages>
<package name="KSS1201">
<description>&lt;b&gt;SPEAKER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="marks">
<packages>
<package name="PASS-ROUND">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
round, layers 1 + 16 + 17 + 21</description>
</package>
<package name="ANGLE-ARROW-NW1-16">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
outside dimension, layers 1 + 16 + 30 with arrow</description>
</package>
<package name="ANGLE-ARROW-SE1-16">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
outside dimension, layerss 1 + 16 with arrow</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="SO20W" value="74ACT373D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="74xx-us" package="SO16" value="74ACT138D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC14" library="parts" package="SO08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BATA" library="parts" package="CR2032HOLDER" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BATB" library="parts" package="CR2032HOLDER" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="parts" package="SOP32" value="TC554001AF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="parts" package="SOP32" value="TC554001AF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="parts" package="SOP32" value="TC554001AF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="parts" package="SOP32" value="TC554001AF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="74xx-eu" package="SOP16" value="74HC367E">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC12" library="parts" package="TQFP144" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="085CS_1AR" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="085CS_1AR" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="parts" package="SG636" value="29.4912MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC15" library="74xx-us" package="SO14" value="74ACT05D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC17" library="74xx-us" package="SO14" value="74ACT04D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC13" library="74xx-us" package="SO20W" value="74ACT245DW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="M0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="M0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO1" library="con-lstb" package="MA13-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO2" library="con-lstb" package="MA13-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC11" library="maxim" package="SO24L" value="MAX208ECWG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SER2" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SER3" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SER1" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG3.3" library="parts" package="SO08" value="TPS77733D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG2.5" library="parts" package="SO08" value="TPS77725D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C105" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C106" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C100" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C103" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C104" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C107" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C101" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C102" library="rcl" package="C0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CF1" library="parts" package="CF_SOCKET2_SMT" value="CF_CMM_SOCKET2"/>
<element name="VGA" library="con-subd" package="HDF15H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="KBD" library="mini_din" package="M_DIN6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LPT" library="con-subd" package="F25H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SBC" library="con-harting-ml" package="ML50" value="ML50E">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC9" library="74xx-us" package="SO20W" value="74ACT245DW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CPREQ" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPKR" library="buzzer" package="KSS1201" value="KSS1201">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC10" library="74xx-us" package="SO14" value="74ACT32D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JTAG" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="parts" package="TSOP48" value="LH28F400BVHE-BL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC16" library="parts" package="SO08" value="DS1302">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="TC26H" value="32768">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HS2" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$34" library="marks" package="PASS-ROUND" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="M0805" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="M0805" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="M0805" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="U$42" library="marks" package="ANGLE-ARROW-NW1-16" value=""/>
<element name="U$43" library="marks" package="ANGLE-ARROW-SE1-16" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="2V5">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="REG2.5" pad="5"/>
<contactref element="REG2.5" pad="6"/>
<contactref element="C103" pad="1"/>
<contactref element="C105" pad="1"/>
<contactref element="C106" pad="1"/>
<contactref element="C100" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="14"/>
<contactref element="IC12" pad="24"/>
<contactref element="IC12" pad="55"/>
<contactref element="IC12" pad="82"/>
<contactref element="IC12" pad="92"/>
<contactref element="IC12" pad="97"/>
<contactref element="IC12" pad="125"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$4"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="14"/>
<contactref element="IC17" pad="14"/>
<contactref element="IC13" pad="20"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="REG3.3" pad="3"/>
<contactref element="REG3.3" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="CF1" pad="32"/>
<contactref element="CF1" pad="38"/>
<contactref element="CF1" pad="44"/>
<contactref element="CF1" pad="13"/>
<contactref element="IO1" pad="1"/>
<contactref element="IO2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SBC" pad="1"/>
<contactref element="SBC" pad="2"/>
<contactref element="KBD" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="20"/>
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="20"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CF_DETECT_L">
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="CF1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="CF_L">
<contactref element="CF1" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CF_READY">
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="CF1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="DA0">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DA1">
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DA2">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DA3">
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="IC5" pad="31"/>
<contactref element="IC4" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DA4">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DA5">
<contactref element="IC3" pad="30"/>
<contactref element="IC8" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="30"/>
<contactref element="IC4" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="DA6">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DA7">
<contactref element="IC8" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DX4">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC5" pad="21"/>
<contactref element="IC4" pad="21"/>
<contactref element="CF1" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="DX5">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
<contactref element="CF1" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="DX6">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="CF1" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="DX7">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="CF1" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="DX8">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="IC7" pad="9"/>
<contactref element="CF1" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="DX9">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="CF1" pad="23"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="DX10">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="CF1" pad="22"/>
<contactref element="IC9" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="DX11">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="CF1" pad="21"/>
<contactref element="IC9" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="EMA0">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="SBC" pad="35"/>
</signal>
<signal name="EMA1">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="SBC" pad="41"/>
</signal>
<signal name="EMA2">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="SBC" pad="21"/>
</signal>
<signal name="FLASH_L">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="FPGA_DONE_H">
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="72"/>
</signal>
<signal name="FPGA_INIT_L/RTC_CLK">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="IC12" pad="68"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FPGA_L">
<contactref element="IC12" pad="31"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="FPGA_PROGRAM_L">
<contactref element="IC12" pad="85"/>
<contactref element="IC12" pad="69"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BATB" pad="-"/>
<contactref element="BATA" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="IC14" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="106"/>
<contactref element="IC12" pad="109"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC13" pad="19"/>
<contactref element="IC15" pad="7"/>
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="IC13" pad="10"/>
<contactref element="SER2" pad="9"/>
<contactref element="SER3" pad="9"/>
<contactref element="SER1" pad="9"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="REG3.3" pad="1"/>
<contactref element="REG3.3" pad="2"/>
<contactref element="REG2.5" pad="1"/>
<contactref element="REG2.5" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="C103" pad="2"/>
<contactref element="C105" pad="2"/>
<contactref element="C106" pad="2"/>
<contactref element="C100" pad="2"/>
<contactref element="C104" pad="2"/>
<contactref element="C107" pad="2"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="C102" pad="2"/>
<contactref element="CF1" pad="17"/>
<contactref element="CF1" pad="16"/>
<contactref element="CF1" pad="15"/>
<contactref element="CF1" pad="14"/>
<contactref element="CF1" pad="12"/>
<contactref element="CF1" pad="11"/>
<contactref element="CF1" pad="10"/>
<contactref element="CF1" pad="8"/>
<contactref element="CF1" pad="39"/>
<contactref element="CF1" pad="1"/>
<contactref element="CF1" pad="50"/>
<contactref element="KBD" pad="3"/>
<contactref element="KBD" pad="SH1"/>
<contactref element="KBD" pad="SH2"/>
<contactref element="KBD" pad="SH3"/>
<contactref element="IO2" pad="2"/>
<contactref element="IO1" pad="2"/>
<contactref element="LPT" pad="18"/>
<contactref element="LPT" pad="19"/>
<contactref element="LPT" pad="20"/>
<contactref element="LPT" pad="21"/>
<contactref element="LPT" pad="22"/>
<contactref element="LPT" pad="23"/>
<contactref element="LPT" pad="24"/>
<contactref element="LPT" pad="25"/>
<contactref element="LPT" pad="17"/>
<contactref element="IC9" pad="19"/>
<contactref element="SBC" pad="49"/>
<contactref element="SBC" pad="18"/>
<contactref element="SBC" pad="17"/>
<contactref element="VGA" pad="10"/>
<contactref element="VGA" pad="5"/>
<contactref element="VGA" pad="8"/>
<contactref element="VGA" pad="7"/>
<contactref element="VGA" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="IC16" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="17"/>
<contactref element="IC12" pad="25"/>
<contactref element="IC12" pad="33"/>
<contactref element="IC12" pad="45"/>
<contactref element="IC12" pad="52"/>
<contactref element="IC12" pad="61"/>
<contactref element="IC12" pad="73"/>
<contactref element="IC12" pad="81"/>
<contactref element="IC12" pad="89"/>
<contactref element="IC12" pad="98"/>
<contactref element="IC12" pad="110"/>
<contactref element="IC12" pad="119"/>
<contactref element="IC12" pad="128"/>
<contactref element="IC12" pad="135"/>
<contactref element="IC12" pad="143"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="13"/>
<contactref element="IC15" pad="11"/>
<contactref element="IC15" pad="9"/>
<contactref element="IC15" pad="5"/>
<contactref element="IC17" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LOAD_DAR_H">
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="SBC" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MA0">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="IC5" pad="25"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
<contactref element="SBC" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MA1">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC5" pad="23"/>
<contactref element="IC4" pad="23"/>
<contactref element="SBC" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MA2">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="26"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
<contactref element="SBC" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MA3">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
<contactref element="IC4" pad="27"/>
<contactref element="SBC" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="MA4">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="SBC" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MA5">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="SBC" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="MA6">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="SBC" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="MA7">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="SBC" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="MA8">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="SBC" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="MA9">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="CF1" pad="18"/>
<contactref element="SBC" pad="33"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="MA10">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="CF1" pad="19"/>
<contactref element="SBC" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="MA11">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="CF1" pad="20"/>
<contactref element="SBC" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC14" pad="7"/>
<contactref element="BATA" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VBAT2">
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="BATB" pad="+"/>
<contactref element="IC16" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC12" pad="88"/>
<contactref element="X1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="IC12" pad="34"/>
<contactref element="JTAG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="IC12" pad="32"/>
<contactref element="JTAG" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="IC12" pad="142"/>
<contactref element="JTAG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAM0_L">
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RAM1_L">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RAM2_L">
<contactref element="IC5" pad="22"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RAM3_L">
<contactref element="IC4" pad="22"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="READ_L">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
<contactref element="IC4" pad="24"/>
<contactref element="CF1" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="78"/>
<contactref element="SBC" pad="11"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="STATUS_L">
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VCCO">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="111"/>
<contactref element="REG3.3" pad="5"/>
<contactref element="REG3.3" pad="6"/>
<contactref element="REG2.5" pad="3"/>
<contactref element="REG2.5" pad="4"/>
<contactref element="C104" pad="1"/>
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="C107" pad="1"/>
<contactref element="JTAG" pad="5"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="35"/>
<contactref element="IC12" pad="36"/>
<contactref element="IC12" pad="53"/>
<contactref element="IC12" pad="70"/>
<contactref element="IC12" pad="71"/>
<contactref element="IC12" pad="90"/>
<contactref element="IC12" pad="107"/>
<contactref element="IC12" pad="108"/>
<contactref element="IC12" pad="127"/>
<contactref element="IC12" pad="144"/>
</signal>
<signal name="VCC_NV">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="32"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="IC5" pad="32"/>
<contactref element="IC4" pad="32"/>
</signal>
<signal name="WRITE_L">
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="IC3" pad="29"/>
<contactref element="IC5" pad="29"/>
<contactref element="IC4" pad="29"/>
<contactref element="IC12" pad="37"/>
<contactref element="CF1" pad="36"/>
<contactref element="IC12" pad="15"/>
<contactref element="SBC" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC12" pad="66"/>
<contactref element="IC13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC13" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="63"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC12" pad="59"/>
<contactref element="IC13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC12" pad="56"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC12" pad="51"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC12" pad="43"/>
<contactref element="IC13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="47"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC12" pad="38"/>
<contactref element="IC13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC12" pad="28"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="IC15" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC12" pad="10"/>
<contactref element="IC15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC12" pad="137"/>
<contactref element="IC17" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC12" pad="91"/>
<contactref element="IC17" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC12" pad="121"/>
<contactref element="IC17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC12" pad="136"/>
<contactref element="IC17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC12" pad="124"/>
<contactref element="IC17" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC13" pad="18"/>
<contactref element="LPT" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC13" pad="17"/>
<contactref element="LPT" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC13" pad="16"/>
<contactref element="LPT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC13" pad="15"/>
<contactref element="LPT" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC13" pad="14"/>
<contactref element="LPT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC13" pad="13"/>
<contactref element="LPT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC13" pad="12"/>
<contactref element="LPT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC13" pad="11"/>
<contactref element="LPT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC15" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LPT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="LPT" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC17" pad="11"/>
<contactref element="LPT" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="LPT" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="LPT" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC17" pad="5"/>
<contactref element="LPT" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC17" pad="9"/>
<contactref element="LPT" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC12" pad="130"/>
<contactref element="IO1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC12" pad="123"/>
<contactref element="IO1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC12" pad="140"/>
<contactref element="IO1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IO1" pad="20"/>
<contactref element="IC12" pad="118"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC12" pad="75"/>
<contactref element="IO1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IO1" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="41"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC12" pad="58"/>
<contactref element="IO1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IO1" pad="12"/>
<contactref element="IC12" pad="86"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC12" pad="22"/>
<contactref element="IO1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IO1" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC12" pad="50"/>
<contactref element="IO1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC12" pad="54"/>
<contactref element="IO1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC12" pad="134"/>
<contactref element="IO1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC12" pad="114"/>
<contactref element="IO1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC12" pad="139"/>
<contactref element="IO1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC12" pad="116"/>
<contactref element="IO1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC12" pad="74"/>
<contactref element="IO1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IO1" pad="15"/>
<contactref element="IC12" pad="64"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC12" pad="42"/>
<contactref element="IO1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IO1" pad="11"/>
<contactref element="IC12" pad="84"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="IC12" pad="83"/>
<contactref element="IO1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="IO1" pad="7"/>
<contactref element="IC12" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC12" pad="48"/>
<contactref element="IO1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="IO1" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="65"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="IC12" pad="23"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="IC12" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="IC12" pad="26"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="IC12" pad="21"/>
<contactref element="IC11" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="IC12" pad="27"/>
<contactref element="IC11" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="IC12" pad="115"/>
<contactref element="IC11" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TX0">
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="SER2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="SER2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="SER3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="SER3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="IC11" pad="24"/>
<contactref element="SER1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="IC11" pad="23"/>
<contactref element="SER1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LPT" pad="14"/>
</signal>
<signal name="R0">
<contactref element="IC12" pad="99"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G0">
<contactref element="IC12" pad="126"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="VGA" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="VGA" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="VGA" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="IC12" pad="12"/>
<contactref element="IO2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IO2" pad="24"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="IO2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="IC12" pad="20"/>
<contactref element="IO2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="IC12" pad="103"/>
<contactref element="IO2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="IO2" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="93"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="IC12" pad="100"/>
<contactref element="IO2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="IO2" pad="12"/>
<contactref element="IC12" pad="94"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="IC12" pad="19"/>
<contactref element="IO2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="IC12" pad="13"/>
<contactref element="IO2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="IO2" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="IC12" pad="6"/>
<contactref element="IO2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CPUDX0">
<contactref element="IC12" pad="122"/>
<contactref element="SBC" pad="34"/>
<contactref element="IO2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CPUDX1">
<contactref element="IC12" pad="132"/>
<contactref element="SBC" pad="36"/>
<contactref element="IO2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CPUDX2">
<contactref element="IC12" pad="129"/>
<contactref element="SBC" pad="38"/>
<contactref element="IO2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CPUDX3">
<contactref element="IC12" pad="131"/>
<contactref element="SBC" pad="40"/>
<contactref element="IO2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LXDAR_L">
<contactref element="IC12" pad="18"/>
<contactref element="SBC" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C0_L">
<contactref element="IC12" pad="79"/>
<contactref element="SBC" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C1_L">
<contactref element="IC12" pad="80"/>
<contactref element="SBC" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SKIP_L">
<contactref element="IC12" pad="76"/>
<contactref element="SBC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="INTREQ_L">
<contactref element="IC12" pad="96"/>
<contactref element="SBC" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INTGNT_L">
<contactref element="IC12" pad="141"/>
<contactref element="SBC" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RD_SR_L">
<contactref element="IC12" pad="77"/>
<contactref element="SBC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="WR_SR_L">
<contactref element="IC12" pad="101"/>
<contactref element="SBC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPKR">
<contactref element="IC12" pad="95"/>
<contactref element="IC10" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="9"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CPUDX11">
<contactref element="SBC" pad="44"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="39"/>
<contactref element="IO2" pad="25"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CPUDX10">
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="SBC" pad="46"/>
<contactref element="IC12" pad="44"/>
<contactref element="IO2" pad="23"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CPUDX9">
<contactref element="SBC" pad="48"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="IC12" pad="46"/>
<contactref element="IO2" pad="21"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CPUDX8">
<contactref element="SBC" pad="50"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="IC12" pad="49"/>
<contactref element="IO2" pad="19"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CPUDX7">
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="SBC" pad="47"/>
<contactref element="IC12" pad="57"/>
<contactref element="IO2" pad="17"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CPUDX6">
<contactref element="SBC" pad="45"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="IC12" pad="60"/>
<contactref element="IO2" pad="15"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CPUDX5">
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="SBC" pad="43"/>
<contactref element="IC12" pad="62"/>
<contactref element="IO2" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="17"/>
</signal>
<signal name="CPUDX4">
<contactref element="SBC" pad="42"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="67"/>
<contactref element="IO2" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B0">
<contactref element="IC12" pad="120"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VS">
<contactref element="IC12" pad="102"/>
<contactref element="VGA" pad="14"/>
</signal>
<signal name="HS">
<contactref element="IC12" pad="117"/>
<contactref element="VGA" pad="13"/>
</signal>
<signal name="KB_CLK">
<contactref element="KBD" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="138"/>
</signal>
<signal name="KB_DATA">
<contactref element="KBD" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="133"/>
</signal>
<signal name="FPGA_WR_L/RTC_IO">
<contactref element="IC12" pad="30"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="SPKR" pad="+"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="SPKR" pad="-"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH_RDY">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="IC16" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTC_RST">
<contactref element="IC16" pad="5"/>
<contactref element="IC12" pad="112"/>
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$85">
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="IC12" pad="113"/>
<contactref element="CPREQ" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX2">
<contactref element="IC11" pad="20"/>
<contactref element="SER1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="SER1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CTS2">
<contactref element="HS2" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RTS2">
<contactref element="HS2" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DISK_CE_L_NV">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC14" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DISK_CE_L">
<contactref element="SBC" pad="16"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IOCLR_L">
<contactref element="IC12" pad="87"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SBC" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
