<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="CF_SOCKET2_SMT">
<description>Type I CF Card Socket
 Molex 53856-5010</description>
</package>
<package name="CR2032H">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Varta</description>
</package>
<package name="CR2032HOLDER">
</package>
<package name="RN-CTS-744C043">
</package>
<package name="SG636">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="SOP32">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP144">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="2V5">
<pin name="2V5" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2V5-SUP">
<pin name="2V5" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="3V6">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="5V">
<pin name="5V" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="5V-SUP">
<pin name="5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="CF_CMM">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="CD1#" direction="oc"/>
<pin name="CD2#" direction="oc"/>
<pin name="CS0#" direction="in"/>
<pin name="CS1#" direction="in"/>
<pin name="CSEL#" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="GND1" direction="in"/>
<pin name="GND2" direction="in"/>
<pin name="IORD#" direction="in"/>
<pin name="IOWR#" direction="in"/>
<pin name="OE#" direction="in"/>
<pin name="RDY/BSY#" direction="out"/>
<pin name="REG#" direction="in"/>
<pin name="RESET#" direction="in"/>
<pin name="VCC1" direction="in"/>
<pin name="VCC2" direction="in"/>
<pin name="VS1#" direction="in"/>
<pin name="VS2#" direction="in"/>
<pin name="WAIT#" direction="out"/>
<pin name="WE#" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="GND-SUP">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="OSCE">
<pin name="FO" direction="out"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="R">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RTC">
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="I/O"/>
<pin name="RST#" direction="in"/>
<pin name="VBAT" direction="pas"/>
<pin name="X1" direction="pas"/>
<pin name="X2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SRAM512KX8">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="CS/" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="OE/" direction="in"/>
<pin name="WE/" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TPS77X">
<pin name="EN#" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="RST#" direction="out"/>
<pin name="VIN" direction="pas"/>
<pin name="VIN1" direction="pas"/>
<pin name="VOUT" direction="pas"/>
<pin name="VOUT1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VCCO">
<pin name="VCCO" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VCCO-SUP">
<pin name="VCCO" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-CFGPARL">
<pin name="CCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="DONE" direction="out"/>
<pin name="INIT" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="M0" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="PROGRAM" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="WRITE" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-CPU">
<pin name="C0" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="C1" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="CPREQ" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="DX0"/>
<pin name="DX1"/>
<pin name="DX2"/>
<pin name="DX3"/>
<pin name="INTGNT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INTREQ" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="IOCLR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LXDAR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="READ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SKIP" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="SPKR" direction="out"/>
<pin name="SR_RD" function="dot"/>
<pin name="SR_WR" function="dot"/>
<pin name="WRITE" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-IO">
<pin name="P$1" direction="hiz"/>
<pin name="P$2" direction="hiz"/>
<pin name="P$3" direction="hiz"/>
<pin name="P$4" direction="hiz"/>
<pin name="P$5" direction="hiz"/>
<pin name="P$6" direction="hiz"/>
<pin name="P$7" direction="hiz"/>
<pin name="P$8" direction="hiz"/>
<pin name="P$9" direction="hiz"/>
<pin name="P$10" direction="hiz"/>
<pin name="P$11" direction="hiz"/>
<pin name="P$12" direction="hiz"/>
<pin name="P$13" direction="hiz"/>
<pin name="P$14" direction="hiz"/>
<pin name="P$15" direction="hiz"/>
<pin name="P$16" direction="hiz"/>
<pin name="P$17" direction="hiz"/>
<pin name="P$18" direction="hiz"/>
<pin name="P$19" direction="hiz"/>
<pin name="P$20" direction="hiz"/>
<pin name="P$21" direction="hiz"/>
<pin name="P$22" direction="hiz"/>
<pin name="P$23" direction="hiz"/>
<pin name="P$24" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-IO2">
<pin name="P$1" direction="hiz"/>
<pin name="P$2" direction="hiz"/>
<pin name="P$3" direction="hiz"/>
<pin name="P$4" direction="hiz"/>
<pin name="P$5" direction="hiz"/>
<pin name="P$6" direction="hiz"/>
<pin name="P$7" direction="hiz"/>
<pin name="P$8" direction="hiz"/>
<pin name="P$9" direction="hiz"/>
<pin name="P$10" direction="hiz"/>
<pin name="P$11" direction="hiz"/>
<pin name="P$12" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-LPT">
<pin name="ACK" direction="in"/>
<pin name="BUSY" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="DIR" direction="out"/>
<pin name="ERROR" direction="in"/>
<pin name="INIT" direction="out"/>
<pin name="PAPER_END" direction="in"/>
<pin name="SELECT_IN" direction="in"/>
<pin name="STROBE" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-MISC">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="REPROGRAM" direction="oc" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-RTC">
<pin name="RST" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-SERIAL">
<pin name="RX0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RX1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RX2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TX0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TX1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TX2" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S-IOB1-TERM">
<pin name="B0" direction="out"/>
<pin name="G0" direction="out"/>
<pin name="HSYNC" direction="out"/>
<pin name="KB_CLK"/>
<pin name="KB_DATA"/>
<pin name="R0" direction="out"/>
<pin name="VSYNC" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2V5">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2V5-SUP"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5V-SUP"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CF_CMM_SOCKET2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CF_CMM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CF_SOCKET2_SMT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CD1#" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CD2#" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CS0#" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1#" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CSEL#" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="IORD#" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IOWR#" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="OE#" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY/BSY#" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="REG#" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VS1#" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VS2#" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="WAIT#" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="WE#" pad="36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CR2032" prefix="BAT" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3V6"/>
</gates>
<devices>
<device name="HOLDER" package="CR2032HOLDER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PCB" package="CR2032H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS1302" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5V"/>
<gate name="G$2" symbol="GND"/>
<gate name="G$3" symbol="RTC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$3" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="I/O" pad="6"/>
<connect gate="G$3" pin="RST#" pad="5"/>
<connect gate="G$3" pin="VBAT" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="X1" pad="2"/>
<connect gate="G$3" pin="X2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND-SUP"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OSC-OE-5V" prefix="X" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5V"/>
<gate name="G$2" symbol="GND"/>
<gate name="G$3" symbol="OSCE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SG636">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="P$4"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$3" pin="FO" pad="P$3"/>
<connect gate="G$3" pin="OE" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN-4-SMT" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>4 resistor package</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R"/>
<gate name="B" symbol="R"/>
<gate name="C" symbol="R"/>
<gate name="D" symbol="R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-CTS-744C043">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TC554001">
<gates>
<gate name="G$3" symbol="SRAM512KX8"/>
<gate name="VDD" symbol="5V"/>
<gate name="VSS" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="AF" package="SOP32">
<connects>
<connect gate="G$3" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$3" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$3" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$3" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$3" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$3" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$3" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$3" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$3" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$3" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$3" pin="A18" pad="1"/>
<connect gate="G$3" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$3" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$3" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$3" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$3" pin="CS/" pad="22"/>
<connect gate="G$3" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$3" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$3" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$3" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$3" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$3" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$3" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$3" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$3" pin="OE/" pad="24"/>
<connect gate="G$3" pin="WE/" pad="29"/>
<connect gate="VDD" pin="5V" pad="32"/>
<connect gate="VSS" pin="GND" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS77XXX">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS77X"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN#" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RST#" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT1" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VCCO">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VCCO-SUP"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC2S30-IOB1" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC2S-CFGPARL"/>
<gate name="G$2" symbol="2V5"/>
<gate name="G$3" symbol="2V5"/>
<gate name="G$4" symbol="2V5"/>
<gate name="G$5" symbol="2V5"/>
<gate name="G$6" symbol="2V5"/>
<gate name="G$7" symbol="2V5"/>
<gate name="G$8" symbol="2V5"/>
<gate name="G$9" symbol="2V5"/>
<gate name="G$10" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$11" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$12" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$13" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$14" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$15" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$16" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$17" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$18" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$19" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$20" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$21" symbol="VCCO"/>
<gate name="G$22" symbol="XC2S-IOB1-IO2"/>
<gate name="G$23" symbol="XC2S-IOB1-MISC"/>
<gate name="G$24" symbol="XC2S-IOB1-LPT"/>
<gate name="G$25" symbol="XC2S-IOB1-IO"/>
<gate name="G$26" symbol="GND"/>
<gate name="G$27" symbol="GND"/>
<gate name="G$28" symbol="GND"/>
<gate name="G$29" symbol="GND"/>
<gate name="G$30" symbol="GND"/>
<gate name="G$31" symbol="GND"/>
<gate name="G$32" symbol="GND"/>
<gate name="G$33" symbol="GND"/>
<gate name="G$34" symbol="GND"/>
<gate name="G$35" symbol="GND"/>
<gate name="G$36" symbol="GND"/>
<gate name="G$37" symbol="GND"/>
<gate name="G$38" symbol="GND"/>
<gate name="G$39" symbol="GND"/>
<gate name="G$40" symbol="GND"/>
<gate name="G$41" symbol="GND"/>
<gate name="G$42" symbol="XC2S-IOB1-TERM"/>
<gate name="G$43" symbol="XC2S-IOB1-SERIAL"/>
<gate name="G$44" symbol="XC2S-IOB1-CPU"/>
<gate name="G$45" symbol="XC2S-IOB1-RTC"/>
</gates>
<devices>
<device name="-5TQ144" package="TQFP144">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CCLK" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="DONE" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="INIT" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="M0" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="PROGRAM" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="142"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE" pad="30"/>
<connect gate="G$10" pin="VCCO" pad="1"/>
<connect gate="G$11" pin="VCCO" pad="16"/>
<connect gate="G$12" pin="VCCO" pad="35"/>
<connect gate="G$13" pin="VCCO" pad="36"/>
<connect gate="G$14" pin="VCCO" pad="53"/>
<connect gate="G$15" pin="VCCO" pad="70"/>
<connect gate="G$16" pin="VCCO" pad="71"/>
<connect gate="G$17" pin="VCCO" pad="90"/>
<connect gate="G$18" pin="VCCO" pad="107"/>
<connect gate="G$19" pin="VCCO" pad="108"/>
<connect gate="G$2" pin="2V5" pad="9"/>
<connect gate="G$20" pin="VCCO" pad="127"/>
<connect gate="G$21" pin="VCCO" pad="144"/>
<connect gate="G$22" pin="P$1" pad="12"/>
<connect gate="G$22" pin="P$10" pad="13"/>
<connect gate="G$22" pin="P$11" pad="4"/>
<connect gate="G$22" pin="P$12" pad="6"/>
<connect gate="G$22" pin="P$2" pad="5"/>
<connect gate="G$22" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$22" pin="P$4" pad="20"/>
<connect gate="G$22" pin="P$5" pad="103"/>
<connect gate="G$22" pin="P$6" pad="93"/>
<connect gate="G$22" pin="P$7" pad="100"/>
<connect gate="G$22" pin="P$8" pad="94"/>
<connect gate="G$22" pin="P$9" pad="19"/>
<connect gate="G$23" pin="CLK" pad="88"/>
<connect gate="G$23" pin="REPROGRAM" pad="85"/>
<connect gate="G$24" pin="ACK" pad="91"/>
<connect gate="G$24" pin="BUSY" pad="121"/>
<connect gate="G$24" pin="D0" pad="38"/>
<connect gate="G$24" pin="D1" pad="47"/>
<connect gate="G$24" pin="D2" pad="43"/>
<connect gate="G$24" pin="D3" pad="51"/>
<connect gate="G$24" pin="D4" pad="56"/>
<connect gate="G$24" pin="D5" pad="59"/>
<connect gate="G$24" pin="D6" pad="63"/>
<connect gate="G$24" pin="D7" pad="66"/>
<connect gate="G$24" pin="DIR" pad="28"/>
<connect gate="G$24" pin="ERROR" pad="137"/>
<connect gate="G$24" pin="INIT" pad="7"/>
<connect gate="G$24" pin="PAPER_END" pad="136"/>
<connect gate="G$24" pin="SELECT_IN" pad="124"/>
<connect gate="G$24" pin="STROBE" pad="10"/>
<connect gate="G$25" pin="P$1" pad="134"/>
<connect gate="G$25" pin="P$10" pad="40"/>
<connect gate="G$25" pin="P$11" pad="48"/>
<connect gate="G$25" pin="P$12" pad="65"/>
<connect gate="G$25" pin="P$13" pad="130"/>
<connect gate="G$25" pin="P$14" pad="123"/>
<connect gate="G$25" pin="P$15" pad="140"/>
<connect gate="G$25" pin="P$16" pad="118"/>
<connect gate="G$25" pin="P$17" pad="75"/>
<connect gate="G$25" pin="P$18" pad="41"/>
<connect gate="G$25" pin="P$19" pad="58"/>
<connect gate="G$25" pin="P$2" pad="114"/>
<connect gate="G$25" pin="P$20" pad="86"/>
<connect gate="G$25" pin="P$21" pad="22"/>
<connect gate="G$25" pin="P$22" pad="29"/>
<connect gate="G$25" pin="P$23" pad="50"/>
<connect gate="G$25" pin="P$24" pad="54"/>
<connect gate="G$25" pin="P$3" pad="139"/>
<connect gate="G$25" pin="P$4" pad="116"/>
<connect gate="G$25" pin="P$5" pad="74"/>
<connect gate="G$25" pin="P$6" pad="64"/>
<connect gate="G$25" pin="P$7" pad="42"/>
<connect gate="G$25" pin="P$8" pad="84"/>
<connect gate="G$25" pin="P$9" pad="83"/>
<connect gate="G$26" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$27" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$28" pin="GND" pad="25"/>
<connect gate="G$29" pin="GND" pad="33"/>
<connect gate="G$3" pin="2V5" pad="14"/>
<connect gate="G$30" pin="GND" pad="45"/>
<connect gate="G$31" pin="GND" pad="52"/>
<connect gate="G$32" pin="GND" pad="61"/>
<connect gate="G$33" pin="GND" pad="73"/>
<connect gate="G$34" pin="GND" pad="81"/>
<connect gate="G$35" pin="GND" pad="89"/>
<connect gate="G$36" pin="GND" pad="98"/>
<connect gate="G$37" pin="GND" pad="110"/>
<connect gate="G$38" pin="GND" pad="119"/>
<connect gate="G$39" pin="GND" pad="128"/>
<connect gate="G$4" pin="2V5" pad="24"/>
<connect gate="G$40" pin="GND" pad="135"/>
<connect gate="G$41" pin="GND" pad="143"/>
<connect gate="G$42" pin="B0" pad="120"/>
<connect gate="G$42" pin="G0" pad="126"/>
<connect gate="G$42" pin="HSYNC" pad="117"/>
<connect gate="G$42" pin="KB_CLK" pad="138"/>
<connect gate="G$42" pin="KB_DATA" pad="133"/>
<connect gate="G$42" pin="R0" pad="99"/>
<connect gate="G$42" pin="VSYNC" pad="102"/>
<connect gate="G$43" pin="RX0" pad="23"/>
<connect gate="G$43" pin="RX1" pad="26"/>
<connect gate="G$43" pin="RX2" pad="27"/>
<connect gate="G$43" pin="TX0" pad="11"/>
<connect gate="G$43" pin="TX1" pad="21"/>
<connect gate="G$43" pin="TX2" pad="115"/>
<connect gate="G$44" pin="C0" pad="79"/>
<connect gate="G$44" pin="C1" pad="80"/>
<connect gate="G$44" pin="CPREQ" pad="113"/>
<connect gate="G$44" pin="DX0" pad="122"/>
<connect gate="G$44" pin="DX1" pad="132"/>
<connect gate="G$44" pin="DX2" pad="129"/>
<connect gate="G$44" pin="DX3" pad="131"/>
<connect gate="G$44" pin="INTGNT" pad="141"/>
<connect gate="G$44" pin="INTREQ" pad="96"/>
<connect gate="G$44" pin="IOCLR" pad="87"/>
<connect gate="G$44" pin="LXDAR" pad="18"/>
<connect gate="G$44" pin="READ" pad="78"/>
<connect gate="G$44" pin="SKIP" pad="76"/>
<connect gate="G$44" pin="SPKR" pad="95"/>
<connect gate="G$44" pin="SR_RD" pad="77"/>
<connect gate="G$44" pin="SR_WR" pad="101"/>
<connect gate="G$44" pin="WRITE" pad="15"/>
<connect gate="G$45" pin="RST" pad="112"/>
<connect gate="G$5" pin="2V5" pad="55"/>
<connect gate="G$6" pin="2V5" pad="82"/>
<connect gate="G$7" pin="2V5" pad="92"/>
<connect gate="G$8" pin="2V5" pad="97"/>
<connect gate="G$9" pin="2V5" pad="125"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
